[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT nr 5
nfn=Biuro Usług Budowlano-Archtektonicznych
afn=ul.Ziemowita 61  61-063 Poznań
nb=Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul.Długa 33  89-606 Charzykowy
br=Instalacja wod-kan
npn=Katarzyna Marsza ł- Dąbrowska	
dt=28.05.2018

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 322]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 143]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.21
cw=17.21	PLN
il=0

[RMS ZEST 314]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze kanal sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=16.118
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.118	1	16,118						0		0

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=14.798
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.798	1	14,798						0		0

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03	2-01	0212-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.32	1	1,32						0		0

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.32	1	1,32						0		0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=14.798
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.798	1	14,798						0		0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
mpn=_1211
na=podłoża o gr 15 cm z materiałów sypkich
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-06	2-01	0610-06		1
mpn=1211
na=obsypka z pasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.91	1	0,91						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=1211
na=Kanały z rur typu PVC  na wcisk śr 160 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=poziom kanal sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=153
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=17.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.24	1	17,24						0		0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=21.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.5	1	21,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-06	2-01	0610-06		1
mpn=1211
na=obsypka z pasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.44	1	3,44						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=28.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	1	28,50						0		0

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21,0						0		0

[POZYCJA]
id=154
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0212-01	2-15	0212-01		1
mpn=_1211
na=Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=155
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=157
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0219-03	2-15	0219-03		1
mpn=1211
na=Montaż zasuw burzowych o śr. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=158
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0224-01	2-15	0224-01		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0120-04	2-15	0120-04		1
mpn=_1211
na=Skrzynki żeliwne do korkw
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=piony kanal sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=21
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=160
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-03	2-15	0217-03		1
mpn=_1211
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[ELEMENT 1]
na=odpływy kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=31
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej-miska ustępowa  niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=39
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-06	2-15/GEBERIT	0102-06		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w ściance lekkiej
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=162
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-07	2-15/GEBERIT	0102-07		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane w ściance lekkiej
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-07	2-15/GEBERIT	0102-07		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane w ściance lekkiej umywalka niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej uchwyt
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0337-03	4-01	0337-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-03	4-01	0340-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-16	4-01	0333-16		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	0-34 0101-01 analogia	0-34	0101-01 analogia		1
mpn=_1211
na=owinięcie rur papierem falistym
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.6	1	8,6						0		0

[ELEMENT 1]
na=przewody wody poziom
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-06	2-15	0104-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=164
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-03	2-15	0104-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-04	2-15	0104-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=165
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-05	215	0600-05		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=53.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=53.5	1	53,5						0		0

[POZYCJA]
id=166
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-04	215	0600-04		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36,0						0		0

[POZYCJA]
id=167
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-03	215	0600-03		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,0						0		0

[POZYCJA]
id=168
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-02	215	0600-02		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,0						0		0

[POZYCJA]
id=169
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38,0						0		0

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=178
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-06	2-15	0112-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=179
pd=	KNR	2-15 0112-06 analogia	2-15	0112-06 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek o śr.nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0107-03	2-15	0107-03		1
mpn=_1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm DANFOSS regul cyrk
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	2-15 0112-05 analogia	2-15	0112-05 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek o śr.nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=181
pd=	KNR	2-15 0112-01 analogia	2-15	0112-01 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNR	2-15 0112-02 analogia	2-15	0112-02 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNR	2-15 0112-03 analogia	2-15	0112-03 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek o śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=193.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=193.5	1	193,5						0		0

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0110-04	2-15	0110-04		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=76
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0700-03	215	0700-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=174.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=174.5	1	174,5						0		0

[ELEMENT 1]
na=piony wody
wa=0
kn=0	0	0
id=77
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-06	2-15	0104-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-04	2-15	0104-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-03	2-15	0104-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-01	2-15	0104-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=82
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-03	215	0600-03		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[POZYCJA]
id=83
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-02	215	0600-02		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						0		0

[POZYCJA]
id=84
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=12.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.5	1	12,5						0		0

[POZYCJA]
id=85
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-03	215	0600-03		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[POZYCJA]
id=86
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-02	215	0600-02		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						0		0

[POZYCJA]
id=87
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0						0		0

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0107-03	2-15	0107-03		1
mpn=_1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0110-04	2-15	0110-04		1
mpn=_1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=90
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0700-03	215	0700-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=83
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83,0						0		0

[POZYCJA]
id=91
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=101
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=101	1	101,0						0		0

[POZYCJA]
id=92
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0400-03	215	0400-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[POZYCJA]
id=93
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0400-02	215	0400-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=94
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0400-01	215	0400-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm - dod.nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						0		0

[ELEMENT 1]
na=rozprowadzenia wody w pomieszczeniach
wa=0
kn=0	0	0
id=95
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=96
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-02	215	0600-02		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,0						0		0

[POZYCJA]
id=98
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-01	215	0600-01		1
mpn=1211
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=84
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84,0						0		0

[POZYCJA]
id=99
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0500-01	215	0500-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm ustępowe sztywne
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[POZYCJA]
id=101
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0500-01	215	0500-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38,0						0		0

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNR	2-15 0104-03 analogia	2-15	0104-03 analogia		1
mpn=_1211
na=Rura PESZLA
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98,0						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0337-01	4-01	0337-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						0		0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-01	4-01	0340-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0						0		0

[POZYCJA]
id=108
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0700-03	215	0700-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98,0						0		0

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98,0						0		0

[ELEMENT 1]
na=izolacja cieplna
wa=0
kn=0	0	0
id=110
nu=8
wn=	

[POZYCJA]
id=111
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-12	0-34	0101-12		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.50mm otulinami STEINONORM - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,0						0		0

[POZYCJA]
id=112
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.40/50 mm otulinami STEINONORM 300 - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,0						0		0

[POZYCJA]
id=113
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.32/40 mm otulinami STEINONORM 300- jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,0						0		0

[POZYCJA]
id=114
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25/32 mm otulinami STEINONORM 300- jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,50						0		0

[POZYCJA]
id=115
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.20/25 mm otulinami STEINONORM 300- jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=26.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=26.5	1	26,5						0		0

[POZYCJA]
id=116
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.15,/20 mm otulinami STEINONORM - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=17.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,5						0		0

[POZYCJA]
id=117
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.60 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,0						0		0

[POZYCJA]
id=186
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=21.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=21.5	1	21,50						0		0

[POZYCJA]
id=187
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,0						0		0

[POZYCJA]
id=188
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=49.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=49.5	1	49,5						0		0

[POZYCJA]
id=118
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=23.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=23.5	1	23,50						0		0

[POZYCJA]
id=119
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=39.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=0.8

[PRZEDMIAR]
wo=39.5	1	39,50						0		0

[ELEMENT 1]
na=urządzenia wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=120
nu=9
wn=	

[POZYCJA]
id=121
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=122
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp niepełn
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=123
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-02	2-15/GEBERIT	0104-02		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=124
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-03	2-15/GEBERIT	0104-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=125
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-03	2-15/GEBERIT	0104-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka niepełn
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=126
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-02	2-15/GEBERIT	0105-02		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=127
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0203-01	2-15/GEBERIT	0203-01		1
mpn=_1211
na=Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna UR20
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=128
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na blacie
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=138
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=139
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm niepełn
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=140
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211
na=Baterie zlewozmywakowa jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=143
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm lu złączka do węża
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=146
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0138-01	2-15	0138-01		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=147
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0120-01	2-15	0120-01		1
mpn=_1211
na=Szafki hydrantowe naścienne z wyposażeniem ś 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=wyposażenie łazienek 
wa=0
kn=0	0	0
id=148
nu=10
wn=	

[POZYCJA]
id=149
pd=						0
na=wyposażenie łazienek (Merida,LEHNEN)
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0101	2-01	0317-0101		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=17.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.24	1	17,24						0		0

