[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.3
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI nr 6
nfn=Biuro Usług Budowlano-Archtektonicznych
afn=ul.Ziemowita 61  61-063 Poznań
nb=Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul.Długa 33  89-606 Charzykowy
br=roboty instalacji c.o
nk=mgr inż. arch. Katarzyna Dąbrowska- Marszał
dt=19.06.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.2	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Acetylen rozpuszczony techniczny	0
id=1540001	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.088

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1469

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.053

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0123

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=druty stal	0
id=6761120	1
jm=kg	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=druty stal okr.	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.112

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=druty stal okrągłe	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.024

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=druty stalowe okrągłe miękkie oc 1,0-1,8 mm	0
id=6760010	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.266

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=dwuzłączki pr z żel ciąg oc fi 40	0
id=5700504	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=elektrody stalowe	0
id=1330199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.45

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	0
id=1522901	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9057

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa grunt chemoodporna czer	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.378

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna temp 150 C CEKOR R	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6823

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=farba poliwinylowa do 400 C II alum	0
id=1511699	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.504

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=głowica termost DANFOSS RTD-R 3140	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=głowica termostatyczna DANFOSS RTD-R 3130	0
id=5730899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=grzejnik brugman P20 S VK 400/480	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=grzejnik brugman P21 S  typ VK 600/1040	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1563

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=grzejnik brugman P21 S  typ VK600/480	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.625

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=grzejnik brugman P21 S typ VK 600/1120'	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0156

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=grzejnik brugman P21 S typ VK 600/560	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0313

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=grzejnik brugman P21 S typ VK 900/560	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=grzejnik brugman P21 S VK 500/480	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=grzejnik brugman P21 S VK 600/640	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=grzejnik brugman P21S  VK 600/800	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=grzejnik brugman P21S VK 600/880	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=grzejnik brugman P21S VK 600/960	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=grzejnik brugman P22 typ VK 600/1120''	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=grzejnik brugman P22 typ VK 600/1600'	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=grzejnik brugman P22 typ VK 600/560	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=grzejnik kolumnowy clasic 12/600/110-12ELE	0
id=6000099	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9999

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=grzejnik kolumnowy clasic 16/600/110 -16ELE	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.9992

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=grzejnik kolumnowy clasic 20/600/110-20ELE	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=klips do otuliny	0
id=	3
jm=opk	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.112

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=klipsy do otuliny	0
id=6760010	1
jm=opk	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.104

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.176

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=0P	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.78

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=kolan preizolowane PEX CALPEX śr 63/126	0
id=6211099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=kolana  STEINONORM 300 śr 50-80	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=kolana STEINONORM 300 śr 25'	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.68

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=kolana STEINONORM 300 śr 25-50 mm	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.64

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=kolana STEINONORM 300 śr 80-100	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=kolana STEINONORM 300 śr do 25 mm	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.88

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Kolanko REHAU-RAUHIS ś 40  90	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.0001

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=kolanko REHAU-RAUHIS śr 16	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=kolanko REHAU-RAUHIS śr 50	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.9998

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=kolanko REHSAU-RAUHIS GW 16-1/2	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=kolano stalowe  cz. r=1 5DN/90 f	0
id=5115799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.016

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=kolaqno stalowe krótkie cz  5DN/90	0
id=5115799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.224

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza o masie do 5 kg	0
id=8340862	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.6

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy	0
id=6610499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31

[RMS ZEST 337]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.0627

[RMS ZEST 338]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1)	0
id=11131	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.7408

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=kurek spustowy śr 20 mm	0
id=5700100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=kurki manometryczne 1.6 Mpa	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=łącznik do termometru	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=łuki typ REHAU śr 25	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 330]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=mankiety do izolacji z pianki	0
id=6761201	1
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.04

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=mankiety do izolacji z pianki	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.21

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=mankiety do izolacji z pianki	0
id=6760010	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.28

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=manometr zwykły centr F1 160 mm	0
id=manomet	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=mieszacz 3-drogowy HENEYWELL śr 25	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 213]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=mufa Termokuczliwa śr 126 PEX CALPEX	0
id=6210099	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=napęd (siłownik) typ VMM20	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=napęd siłownik typ VMM 20	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=nity do izolacji	0
id=	3
jm=op	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.432

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=nity do izolacji	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.022

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=nity do izolacji	0
id=6760010	1
jm=opk	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=odmulacz filtr mufowy śr 40 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=odmulacz filtr mufowy śr 50	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=otuliny STEINONORM 300    śr 44/30	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.16

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=otuliny STEINONORM 300    śr 50/30	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.46

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=otuliny STEINONORM 300    śr 62/30	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.2

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=otuliny STEINONORM 300 śr 108/30 gr. 30 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.06

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ  śr 18/ 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=597.72

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm ŚR 22/13	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.4

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gśr 54/13 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.64

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ śr 22/9. 9 mm'	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.4

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ śr 28/. 13 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.28

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ śr 28/.9 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.52

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ śr 35/. 13 mm'	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ śr 42/. 13 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.4

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=pianka izolacyjna	0
id=6214099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=piasek filtracyjny	0
id=1640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.808

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=pompa typ GRUNDFOS UPE 25-40	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=pompa typ GRUNDFOS UPE 32-80	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.0012

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=prowadnica kolano do rury VPE fi 16	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.0013

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0123

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=1188.0695

[RMS ZEST 261]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=rozcieńczalnik	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0403

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0
id=1530512	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0725

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=rozdzielacze z rur stalowych  100x700	0
id=6151499	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.998

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=rura preizolowana PEX CALPEX śr 63/126	0
id=5631105	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=87.74

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=rura rehau-rauhis śr 16/2,2	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=644.6

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=rura rehau-rauhis śr 20/2,8	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.4

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=rura rehau-rauPINK śr 20/2,8	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rura rehau-raupink śr 25/3,5 mm	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.48

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=rura REHAU-RAUPINK śr 32/4,4	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.4

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=rura REHAU-RAUPINKśr 40/5,5	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.4

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=rura REHAU-RAUPINKśr 50/6	0
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.2

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=rurki syfonowe do manometru	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=rurki syfonowe do manometru'	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 32 mm	0
id=5060703	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.48

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 40 mm	0
id=5060705	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne	0
id=5062999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.12

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=rury z polipropylenu śr.20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=12.3687

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=24.6482

[RMS ZEST 340]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.8265

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.516

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.8364

[RMS ZEST 185]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=10.8806

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 69]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 193]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.544

[RMS ZEST 339]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.0204

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.9602

[RMS ZEST 237]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.652

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=tarczki ochronne'	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=taśma   klejąca do izolacji z pianki	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.2918

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Taśma izolacyjna PE	0
id=6761201	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.2

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=taśma izolacyjna PE	0
id=6760010	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.04

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=taśma izolacyjna PE	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.76

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=taśma izolacyjna Pe	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.64

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=TAŚMA KLEJĄCA DO IZOLACJI	0
id=6761201	1
jm=M	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.776

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=taśma klejąca do izolacji z pianki	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=929.792

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=taśma klejąca do izolacji z pianki	0
id=6761201	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.01

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.5

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=taśma z polichlorku winylu	0
id=1562999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.6

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=termometr przemysłowy prosty do 100	0
id=termome	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=termometr przemysłwy kątowy do 130 C'	0
id=termome	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony	0
id=1540400	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.476

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=tlen techniczny sprężony	0
id=1540899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.731

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=trójnik REHAU-RAUHIS ś 32-3/4"-25	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.5712

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=trójnik rehau-rauhis śr 16	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.9988

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=trójnik REHAU-RAUHIS śr 16-20-16	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.992

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=trójnik rehau-rauhis śr 20-1/2-20	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=trójnik rehau-rauhis śr 20-1/2-20'	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.992

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=trójnik rehau-rauhis śr 25-3/4-25	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.9999

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=trójnik REHAU-RAUHIS śr 40-1"-40	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Trójnik REHAU-RAUHIS śr 50	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Trójnik REHAU-RAUHIS śr 50'	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.9954

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=trójnik REHAU RAUHIS ś 25-16 -20	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9999

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=trójnik REHAU_RAUHIS śr 40-1"-32	0
id=5649999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.9998

[RMS ZEST 341]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.7054

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=uchwyty do grzejników c.o.	0
id=6050399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 25-32 mm''	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.272

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 40-50 mm	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.32

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 40-50 mm'	0
id=6600699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.48

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=uchwyty do rur typ rehau	0
id=5651799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=322.42

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=uchwyty do rur typ REHAU	0
id=5651799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.92

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=uchwyty do rur typ REHAU	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.18

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Wkładka zaworowa do grzejnika  VK	0
id=5730899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.476

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.72

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=wsporniki do grzejników c.o.	0
id=6050499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=wsporniki do grzejników typ VK	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=zacisk typ rehau śr 25	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.9999

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=zaciski typ rehau	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55.988

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=zaciski typ REHAU	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=zaciski typ REHAU ś 16	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=228.0009

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=zaciski typ REHAU ś 32	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.416

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=zaciski typ Rehau śr 16	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=zaciski typ REHAU śr 50	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.976

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=zawory kulowy zwrotny DANFOSS-SOCLA śr.nom. 32 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm pion TACO	0
id=5732499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=zawory przelotowe kulowy mosiężne o śr.nom. 32 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=zawory przelotowe kulowy mosiężne o śr.nom. 40 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=zawory przelotowe kulowy o śr.nom. 50 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=zawory reg STAD-ANDERSON śr 40mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=zawory reg STAD-ANDERSON śr.nom. 50 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=zawory zwrotny kulowy DANFOSS -SOCLA o śr.nom. 50 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=zawór  kulowy zwrotny DANFOSS-Socia śr 40mm 40 mm	0
id=5730305	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=zawór  odcinaj  dolny VKśr 15	0
id=5730899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=zawór grzejnik term-pomp kat DANFOSS 15	0
id=5730899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=zawór grzejnikowy powrotnyodcinający śr 15	0
id=5730899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=zawór przel kul sr 20	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=zawór przel kulowy 15 mm	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=zawór regulowany STAD-ANDERSON śr 25	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=złączka  -RAUHIS GZ 50 -11/2	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9996

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=złączka PEX CALPEX	0
id=5643201	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.9996

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=złączka RAHIS GZ 40-11/4"	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.9998

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=złączka RAUHIS GZ 50-11/2"	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9997

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=złączka red REHAU-RAUHIS śr 32-25	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
iin=75.4275	75.4275
il=25.1425

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=złączka red REHAU-RAUHIS śr 50-40	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.0001

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=złączka red rehau  GW 16-1/2	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.0013

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=złączka red rehau  GW 20-1	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.968

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=złączka red rehau  GW 20-1/2	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=złączka red rehau rauhis śr 25-20	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=złączka rehau-GZ 25-1	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=złączka typ RAUHIS  GW 50-11/2	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9996

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=złączki grzejn mos  32 mm	0
id=5700503	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=złączki grzejnikowe mos 25 mm	0
id=5700502	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5104003	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=złączki przedłużki śr 15dł 10 cm	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=złączki z gwintem śr 25/3/4	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=złączki zaciskowe do PEX śr 16x2,2	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=przewody c.o (poziom+piony)
wa=0
kn=0	0	0
id=30
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=98
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-05	215	0600-05		1
mpn=1211
na=M-ż rury PEX REHAU-RAUPNIK  ś. 50/6 mm n
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28,0					

[RMS 1]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0
il=10.976

[RMS 217]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 218]
nz=0.07143	0	1*0.07143
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 219]
nz=0.14286	0	1*0.14286
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0001

[RMS 220]
nz=0.14286	0	1*0.14286
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0001

[RMS 179]
nz=0.07143	0	1*0.07143
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 181]
nz=0.714286	0	1*0.7142857
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 221]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=12.04

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.011	0	0.0048+0.0031+0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[POZYCJA]
id=100
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-04	215	0300-04		1
mpn=1211
na=M-ż rury PEX REHAU-RAUPNIK  ś. 40/5,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44,0					

[RMS 1]
nz=0.3812	0	0.3812
np=1
wa=0
wb=0
il=16.7728

[RMS 222]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 227]
nz=0.13636	0	1*0.13636
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9998

[RMS 225]
nz=0.09091	0	1*0.09091
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 226]
nz=0.18182	0	1*0.18182
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0001

[RMS 228]
nz=0.13636	0	1*0.13636
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9998

[RMS 178]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=18.92

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1364

[POZYCJA]
id=101
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-03	215	0300-03		1
mpn=1211
na=M-ż rury PEX REHAU-RAUPNIK  ś. 32/4,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44,0					

[RMS 1]
nz=0.3801	0	0.3801
np=1
wa=0
wb=0
il=16.7244

[RMS 233]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 234]
nz=0.28571	0	1*0.28571
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5712

[RMS 235]
nz=0.57142	0	1*0.57142
np=1
iin=1
wa=0
wb=0
il=25.1425

[RMS 236]
nz=1.714	0	1*1.714
np=1
wa=0
wb=0
il=75.416

[RMS 221]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=18.92

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[POZYCJA]
id=5
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-02	215	0600-02		1
mpn=1211
na=m-ż rury PEX REHAU-RAUPINK śr 25/3,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14.0					

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=4.018

[RMS 28]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 29]
nz=0.28571	0	1.0*0.28571
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9999

[RMS 35]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=6.02

[RMS 30]
nz=0.42857	0	1*0.42857
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 34]
nz=0.28571	0	1*0.28571
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9999

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0196

[POZYCJA]
id=6
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-01	215	0300-01		1
mpn=1211
na=montaż rury PEX REHAU_RAUPINK śr 20/2,8 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0					

[RMS 1]
nz=0.3161	0	0.3161
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5864

[RMS 46]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 45]
nz=0.25	0	1*0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 35]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 48]
nz=0.25	0	1*0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6448	0	0.6448
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3894

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 15]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 11]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 16]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[RMS 17]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 18]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2904

[POZYCJA]
id=102
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=2.052

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1078

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6617

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.232

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNR	2-15 0112-05 analogia	2-15	0112-05 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek śr.nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7449

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek  śr.nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9741

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek  śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8308

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.66	0	2.66
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5725

[RMS 256]
nz=1.11	0	1*1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.998

[RMS 255]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 4]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[RMS 193]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.944

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	2-15 0114-02 analogia	2-15	0114-02 analogia		1
mpn=_1211
na=Kurek spustowy o śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4011

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-01	2-20	0312-01		1
mpn=1211
na=Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9087

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-05	2-20	0312-05		1
mpn=1211
na=Manometry z rurką syfonową do 1,6 MPA
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7504

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 60]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=115
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28,0					

[RMS 1]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2804

[RMS 265]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 266]
nz=1.1499	0	1.1499
np=1
wa=0
wb=0
il=32.1972

[RMS 364]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 365]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00505	0	0.00505
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1414

[POZYCJA]
id=114
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44.0					

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=7.59

[RMS 267]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 145]
nz=1.449	0	1.449
np=1
wa=0
wb=0
il=63.756

[RMS 111]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[RMS 366]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.92

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1342

[POZYCJA]
id=117
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2075

[RMS 367]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 145]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0
il=10.43

[RMS 139]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0214

[POZYCJA]
id=116
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,0					

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=2.415

[RMS 269]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 145]
nz=1.449	0	1.449
np=1
wa=0
wb=0
il=20.286

[RMS 139]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 366]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0427

[POZYCJA]
id=118
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5552

[RMS 270]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 137]
nz=1.449	0	1.449
np=1
wa=0
wb=0
il=34.776

[RMS 139]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 366]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0492

[POZYCJA]
id=119
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  STEINONORM 300 - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5296

[RMS 114]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 115]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 145]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 116]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 117]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 271]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0846

[POZYCJA]
id=120
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.100 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0					

[RMS 1]
nz=0.3067	0	0.3067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6134

[RMS 273]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 274]
nz=2.805	0	2.805
np=1
wa=0
wb=0
il=5.61

[RMS 275]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 277]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 276]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 279]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0376

[POZYCJA]
id=121
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=117
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=117	1	117					

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5052

[POZYCJA]
id=122
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=7.01	0	7.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.01

[RMS 94]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 95]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 98]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=123
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=117
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=117	1	117					

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0097

[ELEMENT 1]
na=rozprowadzenie przewodów co w pom
wa=0
kn=0	0	0
id=142
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=143
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-02	215	0600-02		1
mpn=1211
na=m-ż rury PEX REHAU-RAUPINK śr 25/3,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,0					

[RMS 1]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=7.462

[RMS 28]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=28.08

[RMS 29]
nz=0.07692	0	1*0.07692
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9999

[RMS 35]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.18

[RMS 370]
nz=0.23077	0	1*0.23077
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 34]
nz=0.53846	0	1*0.53846
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 369]
nz=0.07692	0	1*0.07692
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9999

[RMS 372]
nz=0.53846	0	1*0.53846
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0364

[POZYCJA]
id=144
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-01	215	0300-01		1
mpn=1211
na=montaż rury PEX REHAU_RAUPINK śr 20/2,8 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44,0					

[RMS 1]
nz=0.3161	0	0.3161
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9084

[RMS 140]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 373]
nz=0.318	0	1*0.318
np=1
wa=0
wb=0
il=13.992

[RMS 35]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=18.92

[RMS 375]
nz=0.272	0	1*0.272
np=1
wa=0
wb=0
il=11.968

[RMS 49]
nz=0.727	0	1*0.727
np=1
wa=0
wb=0
il=31.988

[RMS 374]
nz=0.318	0	1*0.318
np=1
wa=0
wb=0
il=13.992

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[POZYCJA]
id=145
pd=	S	215 0300-01 analogia	215	0300-01 analogia		1
mpn=1211
na=montaż rury PEX REHAU-RAUPINK śr 16/2,2mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=586
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=586	1	586					

[RMS 1]
nz=0.3161	0	0.3161
np=1
wa=0
wb=0
il=185.2346

[RMS 53]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=644.6

[RMS 54]
nz=0.1058	0	1*0.1058
np=1
wa=0
wb=0
il=61.9988

[RMS 35]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=251.98

[RMS 55]
nz=0.02048	0	1*0.02048
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0013

[RMS 376]
nz=0.38908	0	1*0.38908
np=1
wa=0
wb=0
il=228.0009

[RMS 377]
nz=0.02048	0	1*0.02048
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0013

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.586

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1201

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=147
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1052

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=148
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.18mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=586
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=586	1	586					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=91.0058

[RMS 282]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=597.72

[RMS 144]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=82.04

[RMS 145]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=714.92

[RMS 139]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=2.344

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5274

[POZYCJA]
id=149
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8332

[RMS 283]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 144]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 145]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=53.68

[RMS 139]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0396

[POZYCJA]
id=150
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,0					

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=4.485

[RMS 379]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 145]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=31.72

[RMS 380]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 381]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0793

[POZYCJA]
id=151
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=656
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=656	1	656					

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4736

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=656
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=656	1	656					

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0
il=61.7296

[POZYCJA]
id=153
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=7.01	0	7.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.01

[RMS 94]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 95]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 96]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 98]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[ELEMENT 1]
na=Grzejniki CO
wa=0
kn=0	0	0
id=154
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9193

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[POZYCJA]
id=155
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór  grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm powrotny
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9193

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[POZYCJA]
id=157
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór  grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm pVEKOLUX
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=44
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6774

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0572

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=44
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6774

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0572

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=M-ż głowic do zaworów termoregulacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=55
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5967

[RMS 287]
nz=0.2	0	1*0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 288]
nz=0.8	0	1*0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0715

[POZYCJA]
id=160
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0416-02	2-15	0416-02		1
mpn=_1211
na=Grzejniki kolumnowy Clasic
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=26.2625

[RMS 294]
nz=0.0909	0	1*0.0909
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9999

[RMS 290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 291]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 293]
nz=0.7272	0	1*0.7272
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9992

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=6.27

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 296]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=162
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.52

[RMS 384]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=163
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,0					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=60.16

[RMS 298]
nz=0.625	1	1*0.625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.625

[RMS 299]
nz=0.03125	1	1*0.03125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0313

[RMS 310]
nz=0.015625	1	1*0.015625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 311]
nz=0.15625	1	1*0.15625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1563

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[RMS 300]
nz=0.21875	0	1*0.21875
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 303]
nz=0.1875	0	1*0.18750
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 302]
nz=0.0625	0	1*0.0625
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 304]
nz=0.125	0	1*0.125
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=17.92

[POZYCJA]
id=164
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 385]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=165
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4

[RMS 307]
nz=0.4	1	1*0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 308]
nz=0.2	1	1*0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 309]
nz=0.4	1	1*0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=167
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[RMS 386]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=166
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników od dołu
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=44
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44,0					

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=29.04

[RMS 169]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=88

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 388]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=88

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 172]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=88

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0340-01	4-01	0340-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=24.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.2	1	24,2					

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=32.186

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_1211
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=55
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8585

[RMS 99]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=170
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0512-01	2-15	0512-01		1
mpn=1211
na=Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=55
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.374	0	0.374
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6443

[ELEMENT 1]
na=zasilanie nagrzewnic
wa=0
kn=0	0	0
id=171
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=172
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0600-05	215	0600-05		1
mpn=1211
na=M-ż rury PEX REHAU-RAUPNIK  ś. 50/6 mm n
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,0					

[RMS 1]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0
il=21.168

[RMS 217]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=59.4

[RMS 389]
nz=0.1851	0	1*0.1851
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9954

[RMS 390]
nz=0.03703	0	1*0.03703
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9996

[RMS 220]
nz=0.18518	0	1*0.18518
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9997

[RMS 179]
nz=0.03703	0	1*0.03703
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9996

[RMS 181]
nz=0.444	0	1*0.444
np=1
wa=0
wb=0
il=23.976

[RMS 221]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=23.22

[RMS 391]
nz=0.03703	0	1*0.03703
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9996

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.011	0	0.0048+0.0031+0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[POZYCJA]
id=173
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6448	0	0.6448
np=1
wa=0
wb=0
il=14.163

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 186]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=3.864

[RMS 187]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 16]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.368

[RMS 184]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.391

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 185]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5566

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6138	0	0.6138
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3789

[RMS 314]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.48

[RMS 315]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0
il=6.272

[RMS 16]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 17]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.272

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 18]
nz=0.0141	0	0.0141
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2256

[POZYCJA]
id=174
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm-połączenia gwintowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1078

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 40 mm-połączenia gwintowane-STAD
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5539

[RMS 316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Zawory przelotowe proste o połączeniach gwintowanych śr.nom.40 mm z żeliwa ciągnionego
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5539

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=177
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-02	7-08	0205-02		1
mpn=_1211
na=Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=7.16	0	7.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.16

[RMS 65]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 69]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 60]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=178
pd=	KNR	2-15 0112-05 analogia	2-15	0112-05 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek śr.nom. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7449

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=179
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek  śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2769

[RMS 248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Odmulacz-FILTR śr 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5539

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=181
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=1.368

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 60]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0424-03	2-15	0424-03		1
mpn=_1211
na=podłączenie nagrzewnic
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=13.68	0	13.68
np=1
wa=0
wb=0
il=26.1288

[RMS 197]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 198]
nz=15.5	0	15.5
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=śrubunek  śr.nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9482

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32- mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3234

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1078

[RMS 319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=187
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-02	7-08	0205-02		1
mpn=_1211
na=Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=7.16	0	7.16
np=1
wa=0
wb=0
il=14.32

[RMS 65]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 193]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 60]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=188
pd=	KNR	2-15 0114-02 analogia	2-15	0114-02 analogia		1
mpn=_1211
na=Kurek spustowy o śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8022

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=189
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-05	2-20	0312-05		1
mpn=1211
na=Manometry z rurką syfonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7504

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 60]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=190
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0312-03	2-20	0312-03		1
mpn=1211
na=Termometry techniczne kątowe 90 st. o długości króćca do 30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9318

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=191
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96,0					

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3376

[POZYCJA]
id=192
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,0					

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0814

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=_1211
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.011

[RMS 99]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=izolacja cieplna+rob,antykorozyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=31
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=6.038
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.038	1	6,038					

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=6.108

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=_1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=6.038
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.038	1	6,038					

[RMS 1]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2409

[RMS 100]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7185

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=6.038
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.038	1	6,038					

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6665

[RMS 105]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6823

[RMS 102]
nz=0.00565	0	0.00565
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0341

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm emalia poliwynylowa termoodporna do 400 ST C aluminiowa wraz z rozcieńczalnikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=6.038
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.038	1	6,038					

[RMS 1]
nz=0.2021	0	0.2021
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2203

[RMS 106]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9057

[RMS 107]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0725

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 104]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=194
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów STEINONORM 300 śr.32,0 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,0					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3728

[RMS 119]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 145]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 320]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 321]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 117]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 323]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1128

[POZYCJA]
id=38
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  STEINONORM 300 - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,0					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4808

[RMS 114]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=26.26

[RMS 115]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 110]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=32.5

[RMS 116]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.182

[RMS 117]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 118]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1833

[POZYCJA]
id=195
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,0					

[RMS 1]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1122

[RMS 265]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=55.08

[RMS 266]
nz=1.1499	0	1.1499
np=1
wa=0
wb=0
il=62.0946

[RMS 139]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.00505	0	0.00505
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2727

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze cieplne-rozprowadzenie przewodów w bud schroniska
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=196
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6448	0	0.6448
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3157

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 186]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 187]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 16]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 184]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 185]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.484

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe  prosta o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3561

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe  proste mosiężne o ś 50 mm-połączenie gwintowane STAD o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6781

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe zwrotny z żeliwa ciągl.o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6781

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=201
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Odmulacz -FILTR śr 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6781

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=202
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-02	7-08	0205-02		1
mpn=_1211
na=Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=7.16	0	7.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.16

[RMS 65]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 193]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 60]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 60]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,6					

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6418

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=_1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,60					

[RMS 1]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1436

[RMS 100]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4284

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=206
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-05	7-12	0201-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,6					

[RMS 1]
nz=0.1688	0	0.1688
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6077

[RMS 207]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 102]
nz=0.00525	0	0.00525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0189

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 104]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-05	7-12	0201-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm1310Emalia Termoodporna do 400 st C-aluminiowa wraz z rozcieńczalnikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,6					

[RMS 1]
nz=0.1688	0	0.1688
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6077

[RMS 331]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 332]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0403

[RMS 4]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 104]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[POZYCJA]
id=208
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr50  mm otulinami STEINONORM 300- jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,0					

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 333]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 274]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 334]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 335]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 336]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 112]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.234

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze cieplne w wykopie
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=64.944
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64.944	1	64,944					

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0922

[RMS 338]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7408

[POZYCJA]
id=210
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=52.644
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.644	1	52,644					

[RMS 339]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6686

[POZYCJA]
id=211
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-03	2-01	0212-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=12.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.3	1	12,3					

[RMS 1]
nz=0.0422	0	0.0422
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5191

[RMS 337]
nz=0.0864	0	0.0864
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0627

[RMS 339]
nz=0.0286	0	0.0286
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3518

[RMS 340]
nz=0.2146	0	0.2146
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6396

[POZYCJA]
id=212
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=12.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.3	1	12,3					

[RMS 340]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.187

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=52.634
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.634	1	52,634					

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0372

[RMS 341]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7054

[POZYCJA]
id=214
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=24.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	24,6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0377

[RMS 342]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0012

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=215
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-06	2-01	0610-06		1
mpn=1211
na=Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=9.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.84	1	9,84					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=24.8086

[RMS 343]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=11.808

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0907-01	2-18	0907-01		1
mpn=_1211
na=M-ż rury CALPEX 63/126
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=27.4085

[RMS 350]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=87.74

[RMS 351]
nz=0.4878	0	1*0.4878
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9996

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 185]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=9.84

[POZYCJA]
id=217
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0509-09	2-20	0509-09		1
mpn=1211
na=Montaż kolana CALPEX o śr 126 mm kolana 90
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=kol.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=218
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0505-03	2-20	0505-03		1
mpn=1211
na=M-ż muf CALPEX o śr rur osłonowych fi 126 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2
jm=muf.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.66

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 356]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 237]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe  prosta o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3561

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6187

[RMS 361]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6

[RMS 60]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0902

[POZYCJA]
id=222
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 362]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 4]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0207-01	2-20	0207-01		1
mpn=1211
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=6.813

[RMS 363]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.476

[POZYCJA]
id=224
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0208-01	2-20	0208-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=0.4
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=152.2	0	152.2
np=1
wa=0
wb=0
il=58.1404

