[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.3
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR nr 3
nb=Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy Bory Tucholskie
ai=Charzykowy, ul. Długa 33
br=zbiorniki ppoż 

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=gotowy zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 100  m3 z wyposażeniem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=hydranty żeliwne nadziemne z bocznym wylewem	0
id=5830099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.788

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=240

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr. 80 mm	0
id=5830699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=kołnierze dociskowe 'x-w' o śr.zewn. 90 mm	0
id=5321199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=22.302

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0,25 m3	0
id=11151	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5699

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe o śr.zewn. 90 mm	0
id=5319999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.5

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Obudowa do zasuw typ 9002,fi 80/100/125mm	0
id=5831102	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=odtworzenie nawierzchni kortów	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr. rur 22mm	0
id=6750124	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=piasek'''	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.44

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=pomocnicy monterów gr.II	0
id=072	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=937.7955

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 90/8,2mm	0
id=5631109	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.5

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=samochód dostawczy 0,9 t	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.102

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.95

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=60

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=56.71

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.3

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=skrzynki uliczne do hydrantów	0
id=5831299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16	0
id=6804005	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.05

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-16'	0
id=6804005	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.612

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 fi 90mm	0
id=5643206	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.55

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=14.855

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 100 mm	0
id=6832004	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.105

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 65-80 mm	0
id=6832003	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.15

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=zasuwy wodociągowe klinowe owalne kołnierzowe o śr. 80 mm	0
id=5814199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=zestaw urządzeń	0
id=7053000	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=zwężki żeliwne o śr. 80 mm	0
id=5320999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=żwir sortowany	0
id=1602699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.38

[RMS ZEST 15]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wodociąg - roboty ziemne i instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02	2-01	0218-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III /wykop szer. 0,8m i gł. 1,2m/
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=630
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=630	1	10*7,5*4,2*2					

[RMS 33]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0
il=71.001

[RMS 61]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0
il=22.302

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02	4-01	0108-02		1
mpn=_1211
na=Przywóz piasku na obsypkę i podsypkę  z odl.10km
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=31.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.5	1	(140*0.5*0,15)+(140*0,5*0,3)					

[RMS 33]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=51.345

[RMS 75]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=38.43

[RMS 79]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=26.775

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR-W	2-25 0318-01 analogia	2-25	0318-01 analogia		1
mpn=1211
na=Zbiorniki przeciwpożarowe z betonu dostawa i montaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=200
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200					

[RMS 33]
nz=3.08	0	3.08
np=1
wa=0
wb=0
il=616

[RMS 96]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 92]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 93]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 94]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
mpn=_1211
na=Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm /podsypka/
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	140*0.5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2665

[RMS 75]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=12.81

[RMS 15]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-06	2-01	0610-06		1
mpn=1211
na=Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - 30cm nad rurę
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	140*0,5*0,3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=52.9452

[RMS 75]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-01 0236-01, pkt 2.5.2 tabl. 9907	2-01	0236-01, pkt 2.5.2 tabl. 9907		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie podsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Wskaźnik zagęszczenia Js= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	140*0,5*0,15					

[RMS 33]
nz=0.209909	0	0.1337*1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.204

[RMS 5]
nz=0.110528	0	0.0704*1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1605

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Zasypywanie  wykopów spycharkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=123.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=123.9	1	134.4-10,5					

[RMS 2]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5699

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	2-01 0236-01, pkt 2.5.2 tabl. 9907	2-01	0236-01, pkt 2.5.2 tabl. 9907		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Wskaźnik zagęszczenia Js= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=123.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=123.9	1	123,9					

[RMS 33]
nz=0.209909	0	0.1337*1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=26.0077

[RMS 5]
nz=0.110528	0	0.0704*1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6944

[POZYCJA]
id=11
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-02	4-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=31.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.5	1	21+10,5					

[RMS 33]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=51.345

[RMS 79]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=26.775

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0208-02	2-18	0208-02		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 90 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.306	0	0.306
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6115

[RMS 106]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=52.5

[RMS 107]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 101]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 102]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5

[RMS 103]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 104]
nz=0.061	0	0.061
np=1
wa=0
wb=0
il=3.05

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE, PEHD o śr. 90-110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 33]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 15]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 79]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=20
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 18-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (P)
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 33]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6

[RMS 39]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 35]
nz=0.0197	0	0.0197
np=1
wa=0
wb=0
il=0.788

[RMS 36]
nz=0.1153	0	0.1153
np=1
wa=0
wb=0
il=4.612

[RMS 37]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=240

[RMS 15]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.00255	0	0.00255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0315-03	2-18	0315-03		1
mpn=1211
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6795

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 121]
nz=5.15	0	5.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 125]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 122]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=54
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=studzienka z agregatem prądotwórczym, zestawem pompowym do zbiorników ppoż dostawa i montaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 33]
nz=7.05	0	7.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.05

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 114]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

