[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=1
op=1
opn=1	0	2	0	0	1	0	8	1	0	1	0	0	0	1.	0	0	0	0	2
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Vat
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=PHU TERMOPROJEKT
afn=ul. Zakładowa 8a 89-620 Chojnice
nb=Wykonanie przepompowni ścieków wraz ze studnia rozpręzną budynku Dworu 
ab=Chocimski Młyn dz.nr.154
ni=Park Narodowy Bory Tucholskie
ai=Pawłowo ul.Tucholska
br=SANITARNA
nk=mgr inż. Jakub Gorlik	
dt=05.2018

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Vat	V
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.5	1527008348
cw=17.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 167]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9	1455196682
cw=9	PLN
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 212]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przepompownia wraz z robotami towarzyszacymi
wa=0
kn=0	0	0
id=78
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=179
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-05	2-18	0513-05		1
mpn=1211
na=Przepompownia ścieków np.Kessell Aqualift 2,2 KW dwupompowa wraz z automatyką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=180
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01	2-18	0513-01		1
mpn=1211
na=Studnia rozpręzna DN 1000
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=181
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-01	2-18	0513-01		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=182
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[POZYCJA]
id=183
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01	2-18	0111-01		1
mpn=1211_
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=184
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0705-01	2-18	0705-01		1
mpn=1211
na=Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=185
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0211-02	2-01	0211-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	36*1.5*1+12						0		0

[POZYCJA]
id=186
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						0		0

[POZYCJA]
id=187
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-02	2-01	0228-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						0		0

[POZYCJA]
id=188
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-03	2-18	0501-03		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	36*1*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

