[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
nan=Wentylacja
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT nr 7
nfn=Biuro Usług Budowlano-Archtektonicznych
afn=ul.Ziemowita 61  61-063 Poznań
nb=Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul.Długa 33  89-606 Charzykowy
br=wentylacja
npn=Katarzyna Marsza ł- Dąbrowska	
dt=28.05.2018

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.21
cw=17.21	PLN
il=0

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=nawiew -sala konferencyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0322-03	2-17	0322-03		1
mpn=_1211
na=centrala wentylacyjna Eko-Zefir RK-1500-UP Ekoklimax-Projekt
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-01	2-17	0143-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300 mm -  wyrzutnia dachowa 400x 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-03	2-17	0143-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnia dachowa 400x 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.37	1	6,37						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-03	2-17	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=19.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.82	1	19,82						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 315x160
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne  nawiewna 300x200
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=wywiew-Sala konferencyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=13
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-05	2-17	0101-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 do 35% udziału kształtek i obwodzie 1800
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.29	1	4,29						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.37	1	6,37						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.14	1	3,14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-03	2-17	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=26.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.67	1	26,67						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne nawiewne 250x200
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-01	2-17	0154-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 315x160
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

