[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.3
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI nr 4
nfn=Biuro Usług Budowlano-Archtektonicznych
afn=ul.Ziemowita 61  61-063 Poznań
nb=Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chocimski Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul.Długa 33  89-606 Charzykowy
br=Roboty budowlane i wykończeniowe
nk=mgr inż. arch. Katarzyna Dąbrowska- Marszał
dt=20.05.2018

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.2	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 524]
ty=M
na="CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	0
id=202x048	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3900.1825

[RMS ZEST 541]
ty=M
na=Asolin WS	0
id=1552201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1151.405

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	0
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006

[RMS ZEST 533]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	0
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.204

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane kl.II	0
id=2600110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2631

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	0
id=2600220	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9524

[RMS ZEST 581]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	0
id=2600220	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1422

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 mm kl.II	0
id=2640110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5912

[RMS ZEST 456]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50 mm kl.II	0
id=2640110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.402

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=balustrada ze stali nirdzewnej rura śr 50 mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.35

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.4488

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=266.165

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.367

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15'	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25	0
id=2370607	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.4257

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 30	0
id=2370608	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=199.512

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.8329

[RMS ZEST 538]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.38

[RMS ZEST 369]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=blacha miedziana 0.60 mm	0
id=1214012	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=452.3168

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15176.0794

[RMS ZEST 486]
ty=M
na=blat wbudowany	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=bloczki betonowe  25x12x14	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2967.4568

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Bloczki betonowe 1-cegła b-1 25 x 12 x 6,5 cm	0
id=2200500	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17650.8

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Bloczki ścienne betonowe- 25 x 25 x 14 cm	0
id=2200420	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4637.8376

[RMS ZEST 540]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35	0
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4250

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=115408.044

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=504.2

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Cegła ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykła, pełna kl.15	0
id=1800104	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=92213.36

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=cegła gotycka 28x14x7 cm	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=cegła klinkierowa'	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10116.464

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=cegła klinkierowa''	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4274.14

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=cegła klinkierowa'''	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=96.9435

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=cegła klinkierowa''''	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5418.018

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Cegła klinkierowa, o wymiarach 25 x 12 x 6,5 cm, pełna, kolor sahara	0
id=1800000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4858.407

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=cegła szczelinówka	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34819.047

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=cegły kratówki K2 25x12x14 cm	0
id=1801010	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2251.652

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=cegły licówki 25x12x6.5 cm	0
id=1800110	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24388.09

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami	0
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6135

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.27

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=326.4

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2399

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=centrala oddymiania	0
id=1369999	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 370]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 511]
ty=M
na=cokoły przyścienne z drewna liściastego'	0
id=2631350	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=313.831

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=czujka pogodowa i centralka	0
id=1369999	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=D1 z naświetlem	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=D10	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=D11	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 481]
ty=M
na=D12	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 482]
ty=M
na=D13 ,D14	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 483]
ty=M
na=D15	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 484]
ty=M
na=D16	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 485]
ty=M
na=D19	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 469]
ty=M
na=D2 z naświetlem	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=D3	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 474]
ty=M
na=D4	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=D5	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=D6	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=D7	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 477]
ty=M
na=D8	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=D9	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=dachówka ceramiczna	0
id=1820099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40607.724

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=dachówki pod stopień kominiarski	0
id=1316732	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=dachówki pod stopień kominiarski	0
id=1316732	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=deski 25 mm	0
id=z_03006	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.031

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.4169

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0927

[RMS ZEST 506]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9784

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.5818

[RMS ZEST 534]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.442

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0793

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II	0
id=2640611	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4793

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=deskowanie drobnowymiarowe U-Form	0
id=47611	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=299.202

[RMS ZEST 405]
ty=S
na=Deskowanie systemowe ścian PERI UNO 270 (100 m2)	0
id=47671	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.9522

[RMS ZEST 507]
ty=M
na=deszczułki posadzkowe lite	0
id=2630999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=279.136

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=dostawa i m-ż lustra	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.0007

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.062

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1273

[RMS ZEST 532]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.306

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=drut stalowy okrągły	0
id=1122299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=118.5678

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	0
id=1120603	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.461

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=dźwig osobowy	0
id=1369999	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=elementy kamienne-marmurowe szer 30 cm	0
id=1632199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.8748

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=farba emulsyjna	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1184.2356

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8006

[RMS ZEST 576]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2046

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5775

[RMS ZEST 577]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1296

[RMS ZEST 569]
ty=M
na=farba silikonowa zawierająca kwarc	0
id=1525110	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=folia PE	0
id=1560499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=973.986

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm'	0
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=338.76

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Folia polietylenowa wytłaczana izolacyjna Fondaline	0
id=1560341	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=831.3

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Folia polietylenowa wytłaczana izolacyjna Fondaline'	0
id=1560341	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=812.1888

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=giętarka do prętów	0
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=157.5

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=giętarka do prętów	0
id=71210	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=68.2382

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.4687

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=309.4476

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=462.3652

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=gumbit	0
id=2300199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=804.051

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=gwoździe	0
id=z_03004	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=965.6619

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.0736

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.54

[RMS ZEST 584]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2348

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=gwoździe miedziane	0
id=1332820	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4416

[RMS ZEST 455]
ty=M
na=impregnat	0
id=1412299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.9108

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=kamień łamany	0
id=1630300	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=kamień szlifierski	0
id=3920350	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.506

[RMS ZEST 514]
ty=M
na=kanał instalacyjny90x60 biały	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=665.6936

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.51

[RMS ZEST 536]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.34

[RMS ZEST 459]
ty=M
na=klapy oddymiające z siłownikiem'	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=klej na bazie żywicy syntetycznej	0
id=202x084	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.2498

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=klej Nida P	0
id=1323320	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1548

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2475.0572

[RMS ZEST 495]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=6801599	2
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3699.227

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=komplet czujek, sygnalizatorów, przycisków z okablowaniem i osprzętem	0
id=1369999	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=komplet siłowników z okablowaniem i osprzętem	0
id=1369999	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m3 (1)	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=38.6467

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=koryta do odprowadzenia wody	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=kosze na śmieci	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=kotwy	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=865.88

[RMS ZEST 462]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1008.7968

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 12*26 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl. II	0
id=2600810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0041

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	0
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.349

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=kruszywo mineralne łamane, grysy do lastryka marmurowe	0
id=1600199	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.6847

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1249.721

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=463.3112

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=lakier asfaltowy	0
id=1514099	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.36

[RMS ZEST 571]
ty=M
na=lakier asfaltowy	0
id=1512299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 509]
ty=M
na=lakier chemoutwardzalny	0
id=1522300	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=281.82

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	0
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.814

[RMS ZEST 508]
ty=M
na=lepik asfaltowy posadzkowy "Subit"	0
id=2300301	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=456.28

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na zimno	0
id=2300299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=187.824

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=listewki iglaste 10x15 mm kl.II	0
id=2601531	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1543.55

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna	0
id=2631999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=598.6412

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna iglastego	0
id=2631199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.726

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna liściastego	0
id=2631299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=311.344

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=lustra  o wym 1,0*2,5 w ramach dębowych szer 15 cm profil	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9998

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=lustra w ramach dębowych o wym 1,5*2,5	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.92

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II	0
id=2642110	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.9724

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=ławy kominiarskie dł. 88 cm	0
id=1316734	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 513]
ty=M
na=łączniki (różne)	0
id=7583199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=435.2612

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=masa szpachlowa Nida P	0
id=8990599	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5804

[RMS ZEST 549]
ty=M
na=materiały ścierne	0
id=3920299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.5971

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=materiały ścierne	0
id=3929999	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.4607

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=14.2724

[RMS ZEST 339]
ty=S
na=mieszarka do zapraw 150 dm3	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=7.4922

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	0
id=2350400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=833.0216

[RMS ZEST 528]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=mydelniczki	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=nadproże 2*L19 -210 m	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=nadproże L19 -1,5 m	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=nadproże L19 -1,5 m'	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=nadproże2* L19 -1,8 m	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=nadproże2* L19 -1,9 m	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=nadproże2* L19 -2,7m	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=nakrywa balustrady	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=nakrywy żelbetowe na kominy	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.75

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=nożyce do prętów	0
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=184.5

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=nożyce do prętów	0
id=71230	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=80.8742

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=oknazespolone wzmocnione z drewna klejonego jednoramowe szklone szybami zespolonymi  U <1,1	0
id=2740999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=107.39

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=panele podłogowe	0
id=202x086	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=536.7128

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna'	0
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=318.999

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	0
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=102.856

[RMS ZEST 578]
ty=M
na=papier ścierny	0
id=3920099	2
jm=ark	116
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.232

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	0
id=2302399	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=988.05

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1534101	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3995

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2956

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.0498

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7114

[RMS ZEST 531]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=piasek zwykły	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7177

[RMS ZEST 437]
ty=S
na=piła tarczowa	0
id=z_032	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.3

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=płynna folia uszczelniająca	0
id=1601899	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=371.712

[RMS ZEST 527]
ty=M
na=płytki  gresowe	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=105.519

[RMS ZEST 497]
ty=M
na=płytki ceramiczne i terakotowe	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=545.0472

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=płytki klinkierowe	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=87.8796

[RMS ZEST 504]
ty=M
na=płytki klinkierowe	0
id=2520499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.351

[RMS ZEST 526]
ty=M
na=płytki klinkierowe	0
id=2520399	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=393.855

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=płytki podłogowe z kamieni sztucznych'	0
id=2520399	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.84

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych'	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.5154

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2078.6018

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	0
id=1750810	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=217.9886

[RMS ZEST 454]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr. 12,5 mm'	0
id=1750810	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.2244

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr. 12,5 mm''	0
id=1750810	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=246.1515

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=płyty styropianowe gr 10 cm	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=355.215

[RMS ZEST 594]
ty=M
na=płyty styropianowe gr 15 cm'	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=205.9155

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=płyty styropianowe gr10cm	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=443.6775

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=płyty styropianowe o gęstości >20 kg/m3	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=541.8735

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=płyty z konglomeratów kamiennych	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=113.9592

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=płyty z piaskowca 40*60 gr 6cm	0
id=3920350	2
jm=m2	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=248.4425

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=580.7964

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=695.415

[RMS ZEST 595]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=766.0065

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej'	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=281.82

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej'	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.58

[RMS ZEST 598]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej''	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=766.0065

[RMS ZEST 564]
ty=M
na=podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	0
id=1552328	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.16

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=podnośnik wzdłuż balustrady	0
id=1369999	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=podstawa balustrady z tralek jak gzyms cokołowy	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 558]
ty=R
na=pomocnik tynkarza kat.8	0
id=x06	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=43.7984

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=pospółka do betonów	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9224

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=pręty okrągłe 6-10 mm	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.9824

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr 8-14 mm	0
id=1101310	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0201

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	0
id=1102399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22545

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	0
id=1101510	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.8724

[RMS ZEST 498]
ty=M
na=pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	0
id=1101713	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.2948

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=prościarka do prętów	0
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=139.5

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=prościarka do prętów	0
id=71250	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=60.6566

[RMS ZEST 516]
ty=M
na=przegroda P60K90	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=665.6936

[RMS ZEST 451]
ty=M
na=przejście EI 60 fi 200	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 450]
ty=M
na=przejście EI 60 fi 50	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=przejście EI 60 fi 50 przez ściany 50	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=pustaki wentylacyjne betonowe	0
id=2202499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2092.28

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=regały magazynowe	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68.1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=47804.358

[RMS ZEST 553]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 337]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 517]
ty=M
na=rozpórka RO90	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=640.09

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.304

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.05

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=rury stalowe śr.48.3x3.6 mm	0
id=5000153	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.5031

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=15.648

[RMS ZEST 438]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.621

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=schody spuszczane	0
id=1320599	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 574]
ty=M
na=siatka na owady	0
id=1365099	1
jm=m2	028
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Sika Colma Cleaner rozpuszczalnik	0
id=3831830	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.672

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=SIKA SWELL Profile typ P 2507 H	0
id=2301500	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=152.196

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Sikadur Combiflex Adbesive Normal-klej	0
id=2302400	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=110.688

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.4636

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=sklejka wodoodporna	0
id=2670199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0077

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200250	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5527

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=stopnie kominiarskie	0
id=1316737	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=sucha mieszanka do tynków	0
id=2350099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3750.1666

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=sucha mieszanka do tynków	0
id=2380823	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2337.2417

[RMS ZEST 566]
ty=M
na=sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 30	0
id=2350012	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.68

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=suszarka	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=szafki stojące	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.89

[RMS ZEST 487]
ty=M
na=szafki wiszące	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.95

[RMS ZEST 491]
ty=M
na=szafy biurowe ubraniowe  gł 65 cm	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=124

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=szczotki do WC	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 444]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa	0
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.9082

[RMS ZEST 492]
ty=M
na=szyny do firan+elem mosiężne	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=95.04

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=ścianki i przegrody drewniane kompletne	0
id=2460899	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.31

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=100.5524

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=303.0483

[RMS ZEST 254]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.3746

[RMS ZEST 550]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5332

[RMS ZEST 556]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=3.4337

[RMS ZEST 565]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.2047

[RMS ZEST 597]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.4928

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=środek uplastyczniający do zapraw cementowych	0
id=1480299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3929

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki	0
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.3976

[RMS ZEST 582]
ty=M
na=tarcica podłogowa strugana iglasta	0
id=2632199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0242

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1655.5284

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=taśma izolacyjna z polistyrenu	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=624.4447

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=taśma uszczelniająca LNG	0
id=1560311	2
jm=m	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=805.376

[RMS ZEST 590]
ty=M
na=tłuczeń kamienny 25-40mm	0
id=1600680	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.06

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=tor pod żuraw wieżowy	0
id=32200	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=26.525

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Tory pod żurawie wieżowe  45-120 tm (100 m)	0
id=32211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5633

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=tralka	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75

[RMS ZEST 557]
ty=R
na=tynkarz kat.13	0
id=x05	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 547]
ty=R
na=tynkarze gr.IV	0
id=464	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=uchwyty do mocowania ław kominiarskich	0
id=1316736	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=uchwyty do papieru	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych	0
id=1353199	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.524

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1353099	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=144.16

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=uszczelniacz akrylowy Nida Ekoakryl	0
id=3930099	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.8035

[RMS ZEST 510]
ty=M
na=utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	0
id=1531000	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.6624

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.575

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4984

[RMS ZEST 496]
ty=M
na=wentylator'	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=wieszaki łazienkowe	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=wkręty Nida P	0
id=1323300	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.1249

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	0
id=1346099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=762.58

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.3468

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4418

[RMS ZEST 537]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.782

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=wyciąg	0
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.7452

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1267.1256

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=6.6134

[RMS ZEST 555]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=102.5257

[RMS ZEST 596]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=5.6174

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=26.2285

[RMS ZEST 539]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=31.62

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=wycieraczki	0
id=1369999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=wyczystki kominowe	0
id=2202499	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=wyłazy dachowe przeszklone	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=wyroby stalowe różne	0
id=1365099	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 586]
ty=M
na=wyroby stalowe różne	0
id=1369999	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=wyroby stalowe różne'	0
id=1365099	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=xylamit popularny'	0
id=1412299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0558

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=xylamit popularny''	0
id=1412299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.216

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=281.7653

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.4402

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4024

[RMS ZEST 554]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8035

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.7936

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.4

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5159

[RMS ZEST 502]
ty=M
na=zaprawa cementowa na białym cemencie m. 80	0
id=2380015	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0278

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 2	0
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=123.6486

[RMS ZEST 503]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7205

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 7	0
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.4522

[RMS ZEST 543]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna M 15	0
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3776

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=113.8356

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3894.748

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=zaprawa klejowa-sucha mieszanka	0
id=1554200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2613.66

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=406.468

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 0.6	0
id=2380802	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5636

[RMS ZEST 542]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 4	0
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4361

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=zasilanie systemu oddymiania z osprzętem, rozbudową tablic i okablowaniem	0
id=1369999	2
jm=kpl	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 335]
ty=S
na=żuraw okienny 0.5 t	0
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=202.2894

[RMS ZEST 544]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=256.3169

[RMS ZEST 567]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1462

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=żuraw wieżowy torowy	0
id=32100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=26.525

[RMS ZEST 406]
ty=S
na=Żuraw wieżowy torowy  80 tm (1)'	0
id=32117	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5633

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	0
id=1602599	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6588

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 436]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=z_03001	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Wykop pod piwnice i fundamentyy
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0118-02	2-01	0118-02		1
mpn=_1211
na=Zebranie warstwy humusu gr 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1347.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1347.37	1	1347,37					

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.251+0.249
np=1
wa=0
wb=0
il=673.685

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0216-02	2-01	0216-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1150.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1150.2	1	(450+18+9+12)*1,8+300*1,8*0,5					

[RMS 1]
nz=0.1034	0	0.1034
np=1
wa=0
wb=0
il=118.9307

[RMS 3]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=38.6467

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=43.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43.94	1	43,94					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0
il=101.1301

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podbetony B10 gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=48.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.9	1	(450+18+9+12)*0.1					

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=257.214

[RMS 6]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=50.367

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-03	2-02	0607-03		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  kubełkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=489
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=489	1	489					

[RMS 1]
nz=0.1992	0	0.1992
np=1
wa=0
wb=0
il=97.4088

[RMS 10]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=831.3

[RMS 8]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.335

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3423

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0205-03	2-02	0205-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pyty fundamentowej o grubości 40 cm z betonu klasy B25-C20/25  W4 zbrojonego podwójną siatką z prętów o śr 12 A-III 34GS o oczkach15*15cm otulenia zbrojenia górą w płycie 3 cm,dołem 5 cm w obszarze płyty przwidziano przełębienie płyty fundamentowej 60 cm dla prowadzenia instalacji kanalizacyjnej  i 55 cm w miejscu lokalizacji szybu windowego,1310beton grubości 30 cm zbrojonego identycznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=195.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=195.6	1	489*0.4					

[RMS 1]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0
il=604.404

[RMS 32]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=199.512

[RMS 15]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.912

[RMS 16]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5648

[RMS 17]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=37.164

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=15.648

[RMS 19]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=15.648

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-06	2-02	0290-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów  - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15.6
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.6	1	15,60					

[RMS 1]
nz=61.12	0	61.12
np=1
wa=0
wb=0
il=953.472

[RMS 26]
nz=1002	0	1002
np=1
wa=0
wb=0
il=15631.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=96.72

[RMS 23]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=127.92

[RMS 24]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=109.2

[RMS 25]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 9]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=fundament ławowy pod schody o wym.40*50
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=13.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.25	1	(1.75*2+5.45+5.36*3+8.0*2+3.01+3.57+5.82*2+3.5*2)*0.4*0.5					

[RMS 1]
nz=4.6878	0	4.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=62.1134

[RMS 4]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4487

[RMS 34]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.053

[RMS 29]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0927

[RMS 30]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0663

[RMS 31]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0225

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6625

[RMS 19]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=236
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-04	2-02	0259-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypuszczenie wytyków po obrysie ścian zewnętrznych w kształcie litery U z prętów o śr 12 A-III w rozstawie co 25 cm pod ściany żelbetowe szybu windowego ,wtyki w kształcie litery L z prętów o śr 12 A-III pod słupy trzpienie o przekroju 25x25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6.3
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	6,30					

[RMS 1]
nz=47.8	0	47.8
np=1
wa=0
wb=0
il=301.14

[RMS 134]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.426

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=30.24

[RMS 106]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0
il=40.32

[RMS 107]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=34.02

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 40]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=11.34

[POZYCJA]
id=237
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0616-12	2-02	0616-12		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uszczelnienie uszczelką z pęczniejącego pod wpływem wilgoci poliuretanu np.SIKA SWELL i nakładanego z wyciskanego specjalnym pistoletem kartusza lub uszczelką typu np.SIKA AWELL Profil typ 2010 H
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=138.36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138.36	1	138,36					

[RMS 1]
nz=0.284	0	0.284
np=1
wa=0
wb=0
il=39.2942

[RMS 49]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=152.196

[RMS 50]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=110.688

[RMS 51]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=27.672

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2214

[POZYCJA]
id=238
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-04	2-02	0259-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zbrojenie ścian żelbetowych piwnic wyprowadzonych do poziomu -1,43 m(z obniżeniami pod oknami piwnicznymi),z prętów pionowych o śr 12 A-III rozmieszczonych po obu stronach ściany o rozstawie co 25 cm i prętów poziomych o śr 10 mm A-III rozmieszczone po obu stronach ściany co 15 cm.Otulenie zbrojenia 2,5 cm.W miejscach naroży ściany dodatkowo dozbrojone krzyżującymi się prętami o śr 10 A-III wygiętymi w kształcie litery U rozmieszczonymi co 15 cm.Grubość ściany 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=6.3
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	6,30					

[RMS 1]
nz=47.8	0	47.8
np=1
wa=0
wb=0
il=301.14

[RMS 134]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.426

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=30.24

[RMS 106]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0
il=40.32

[RMS 107]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=34.02

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 40]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=11.34

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0207-04 0207-07	2-02	0207-04	 0207-07	1
mpn=89:0:2509113,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu1310betonem B25-C20/25 W4
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=259.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=259.38	1	259,38					

[RMS 1]
nz=5.17	0	4.78+13*0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1340.9946

[RMS 43]
nz=0.252	0	0.122+13*0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=65.3638

[RMS 44]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7781

[RMS 15]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5938

[RMS 16]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2626

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=259.38

[RMS 45]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=106.3458

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.527	0	0.41+13*0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=136.6933

[RMS 40]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7504

[RMS 19]
nz=0.023	0	0.01+13*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9657

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-03	2-02	0259-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dozbrojenie ścian przy otworach drzwiowych drabinkami pionowymi z 2 prętów o śr 12 A-III połączonych strzemionami o śr 6 co 18 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.02
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0,02					

[RMS 1]
nz=39.8	0	39.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.796

[RMS 136]
nz=1.006	0	1.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0201

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0806

[RMS 106]
nz=5.31	0	5.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1062

[RMS 107]
nz=4.51	0	4.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0902

[RMS 25]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[RMS 40]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[POZYCJA]
id=240
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-10	2-02	0608-10		1
mpn=_1211
na=Wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu EPS 100-031 (dopuszczalne lambda < 0,032) grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=196.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=196.11	1	196,11					

[RMS 1]
nz=0.505	0	0.505
np=1
wa=0
wb=0
il=99.0356

[RMS 594]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=205.9155

[RMS 83]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3533

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3144

[RMS 40]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9217

[POZYCJA]
id=241
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Murowanie ścianki osłonowej  z bloczkw betonowychh gr 25 cm-do poziomu terenu,kotwionej do ściany żelbetowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=49.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.03	1	49,03					

[RMS 1]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=273.0971

[RMS 71]
nz=360	0	360
np=1
wa=0
wb=0
il=17650.8

[RMS 68]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8254

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=242
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0904-01	2-02	0904-01		1
mpn=_1211
na=Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=196.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=196.11	1	196,11					

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=200.0322

[RMS 83]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7066

[RMS 74]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1177

[RMS 372]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3929

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=24.7099

[POZYCJA]
id=243
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe  3 x gumbitem  lub równoważnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=196.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=196.11	1	196,11					

[RMS 1]
nz=0.1281	0	0.0635+0.0646
np=1
wa=0
wb=0
il=25.1217

[RMS 12]
nz=4.1	0	1.6+1.25*2
np=1
wa=0
wb=0
il=804.051

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 9]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6276

[RMS 13]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7452

[POZYCJA]
id=244
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwwodna z folii kubełkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=676.824
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=676.824	1	489+(29.51*2+15.21*2)*2,1					

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=243.3859

[RMS 377]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=812.1888

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5804

[RMS 9]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6024

[POZYCJA]
id=245
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0103-01	2-02	0103-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Murownie wewnętrznej warstwy ścian zewnętrznych piwnic z cegły pełnej gr 1 ceg
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=111.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=111.34	1	111,34					

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=258.3088

[RMS 59]
nz=92.7	0	92.7
np=1
wa=0
wb=0
il=10321.218

[RMS 68]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3526

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=247
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0103-01	2-02	0103-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Murownie wewnętrznej warstwy ścian zewnętrznych  z cegły szczelinówki grubości 0,25 m powyżej gzymsu cokołowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=375.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=375.61	1	375,61					

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=871.4152

[RMS 378]
nz=92.7	0	92.7
np=1
wa=0
wb=0
il=34819.047

[RMS 68]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5512

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=248
pd=	KNR-W	2-02 0103-01 analogia	2-02	0103-01 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=|Murowanie ścianki dociskowej z cegły pełnej kotwionej w ścianie żelbetowej lub ścianie murowanej
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=662.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=662.3	1	662,30					

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1536.536

[RMS 59]
nz=92.7	0	92.7
np=1
wa=0
wb=0
il=61395.21

[RMS 68]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=55.6332

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=246
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej lub styropianu pionowe z płyt układanych na sucho gr 15 cm lambda < 0,0321310jak poz 21
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=662.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=662.3	1	662,30					

[RMS 1]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0
il=103.3188

[RMS 379]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=695.415

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9076

[RMS 9]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8945

[POZYCJA]
id=249
pd=	KNR-W	2-02 0925-03 analogia	2-02	0925-03 analogia		1
mpn=_1211
na=m-ż piaskowca w płytach o gr 6cm i wymiarach płyt 40x60 cm na ścianach zewnętrznych z cegły pełnej,dolna warstwa płyt frezowana  od spodu-frez po stronie wewnętrznej(szczelina wentylacyjna) kolor NCS S2005Y 50R
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=146.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=146.14	1	146,14					

[RMS 1]
nz=6.5	0	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=949.91

[RMS 83]
nz=0.0298	0	0.0298
np=1
wa=0
wb=0
il=4.355

[RMS 206]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8852

[RMS 380]
nz=0.0355	0	0.0355
np=1
wa=0
wb=0
il=5.188

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=146.14

[RMS 385]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=584.56

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0552	0	0.0552
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0669

[POZYCJA]
id=250
pd=	KNR-W	2-02 0925-04 analogia	2-02	0925-04 analogia		1
mpn=_1211
na=Obrobienie płytami z piaskowca ościeży okiennych i drzwiowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=30.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.45	1	30,45					

[RMS 1]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=523.74

[RMS 83]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9135

[RMS 206]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.405

[RMS 384]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9725

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4761

[POZYCJA]
id=251
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0604-10	2-02	0604-10		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych ścian zewnętrznych i fundamentów z papy zgrzewalnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=89.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.44	1	89,44					

[RMS 1]
nz=0.373	0	0.373
np=1
wa=0
wb=0
il=33.3611

[RMS 153]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=31.304

[RMS 154]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=187.824

[RMS 202]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=102.856

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5814

[POZYCJA]
id=252
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0103-01	2-02	0103-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Sciany wewnętrzne murowane z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie marki M12 z licem z cegły klinkierowej,ryflowanej,nietynkowane z obrobieniem spoin,w piwnicy
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=52.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.41	1	52,41					

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=121.5912

[RMS 386]
nz=92.7	0	92.7
np=1
wa=0
wb=0
il=4858.407

[RMS 387]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4024

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=253
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0123-02	2-02	0123-02		1
mpn=_1211
na=Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 1 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=134.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=134.88	1	134,88					

[RMS 1]
nz=4.66	0	4.66
np=1
wa=0
wb=0
il=628.5408

[RMS 59]
nz=64.9	0	64.9
np=1
wa=0
wb=0
il=8753.712

[RMS 429]
nz=79	0	79
np=1
wa=0
wb=0
il=10655.52

[RMS 68]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5344

[RMS 430]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=674.4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=254
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0123-01	2-02	0123-01		1
mpn=_1211
na=Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=6.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.58	1	6,58					

[RMS 1]
nz=4.04	0	4.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5832

[RMS 59]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=113.176

[RMS 429]
nz=79	0	79
np=1
wa=0
wb=0
il=519.82

[RMS 68]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5527

[RMS 430]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=32.9

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=255
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0123-03	2-02	0123-03		1
mpn=_1211
na=Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami równocześnie z wykonaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 2 cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=167.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=167.25	1	167,25					

[RMS 1]
nz=5.38	0	5.38
np=1
wa=0
wb=0
il=899.805

[RMS 59]
nz=111.1	0	111.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18581.475

[RMS 429]
nz=79	0	79
np=1
wa=0
wb=0
il=13212.75

[RMS 68]
nz=0.176	0	0.176
np=1
wa=0
wb=0
il=29.436

[RMS 430]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=836.25

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=256
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0301-02	2	0301-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sciany z cegieł licowane cegami klinkierowymi ryflowanymi jednostronnie z wykonaniem ścian z cegieł pełnych gr 2 1/2
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=16.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.54	1	16,54					

[RMS 1]
nz=5.48	0	5.48
np=1
wa=0
wb=0
il=90.6392

[RMS 388]
nz=373.1	0	373.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6171.074

[RMS 68]
nz=0.346	0	0.346
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7228

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8024

[POZYCJA]
id=257
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0301-02	2	0301-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sciany z cegieł licowane cegłami klinkierowymi ryflowanymi jednostronniez wykonaniem ścian z cegieł pełnych gr 3
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=9.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.95	1	9,95					

[RMS 1]
nz=5.48	0	5.48
np=1
wa=0
wb=0
il=54.526

[RMS 59]
nz=373.1	0	373.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3712.345

[RMS 68]
nz=0.346	0	0.346
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4427

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=15.522

[POZYCJA]
id=258
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0103-01	2-02	0103-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ściany z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie M12  gr 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=928.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=928.18	1	928,18					

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2153.3776

[RMS 388]
nz=92.7	0	92.7
np=1
wa=0
wb=0
il=86042.286

[RMS 68]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=77.9671

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=259
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne/dwustronne/ zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach  jak w poz  wyżej
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2547.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2547.06	1	2547,06					

[RMS 1]
nz=0.681	0	0.681
np=1
wa=0
wb=0
il=1734.5479

[RMS 175]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8771

[RMS 176]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=52.4694

[RMS 73]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3488

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0449	0	0.0449
np=1
wa=0
wb=0
il=114.363

[POZYCJA]
id=260
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0124-02	2-02	0124-02		1
mpn=_1211
na=Domurowanie węgarków w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=139.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=139.92	1	139,92					

[RMS 1]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=285.4368

[RMS 59]
nz=39	0	39
np=1
wa=0
wb=0
il=5456.88

[RMS 68]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2182

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=20.988

[POZYCJA]
id=261
pd=	KNR	4-01 0313-05 analogia	4-01	0313-05 analogia		1
mpn=_1211
na=nadproża okienne i drzwiowe płaskie w ściance osłonowej gr 1/2 cegły z belek żelbetowych 1xL19/150
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78,0					

[RMS 1]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=168.48

[POZYCJA]
id=263
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa nadproża L19 -1,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=52
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[POZYCJA]
id=262
pd=	KNR	4-01 0313-05 analogia	4-01	0313-05 analogia		1
mpn=_1211
na=nadproża  zewnętrzne z belek  żelbetowych prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=129
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=129	1	129,0					

[RMS 1]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=278.64

[POZYCJA]
id=264
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa nadproża 1*L19 -1,5 m,2*L19 -1,5m
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=23
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[POZYCJA]
id=265
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa nadproża 2* L19 -1,8 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=266
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa nadproża 2* L19 -1,9 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=267
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa nadproża 2*L19 -2,10 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=268
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa nadproża 2*L19 -2,4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=269
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa nadproża 2*L19 -2,7 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=270
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0249-01 analogia	2-02	0249-01 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=zabetonowanie nadproży-przestrzeni między belkami z ppodszalowaniem,betonem B15-C10/15
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.86
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.86	1	0,86					

[RMS 1]
nz=8.73	0	8.73
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5078

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8772

[RMS 133]
nz=0.00891	0	0.00891
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0077

[RMS 404]
nz=0.00472	0	0.00472
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 405]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9522

[RMS 406]
nz=0.655	0	0.655
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5633

[RMS 58]
nz=0.655	0	0.655
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5633

[RMS 40]
nz=0.481	0	0.481
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4137

[POZYCJA]
id=271
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0214-03	4-01	0214-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0.86
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.86	1	0,86					

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9436

[RMS 407]
nz=0.279	0	0.279
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2399

[RMS 8]
nz=0.445	0	0.445
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3827

[RMS 408]
nz=0.766	0	0.766
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6588

[RMS 122]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2236

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 162]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1954

[POZYCJA]
id=272
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0259-04	2-02	0259-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dozbrojenie nadproży jak wyżej 1 prętem śr 12 A-III i strzemionami śr 6A w kształcie litery U w rozstawie co 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.02
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0,02					

[RMS 1]
nz=47.8	0	47.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.956

[RMS 134]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0204

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 106]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 107]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 40]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=273
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0314-02 z.sz. 2.4. 9906-01 	4-01	0314-02	 z.sz. 2.4. 9906-01 	1
mpn=5:0:0910,101211
na=Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2 1/2x1 1/2 ceg.w ścianach z cegieł - murowanie w łuku o promieniu do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	23+11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=7.95	0	7.95
np=1
wa=0
wb=0
il=324.36

[RMS 540]
nz=125	0	125
np=1
wa=0
wb=0
il=4250

[RMS 530]
nz=9.6	0	9.6
np=1
wa=0
wb=0
il=326.4

[RMS 531]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 532]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.306

[RMS 533]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 534]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.442

[RMS 535]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=10.54

[RMS 536]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=17.34

[RMS 537]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.782

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 538]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 539]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=31.62

[POZYCJA]
id=274
pd=	KNR-W	2-02 2003-12 analogia	2-02	2003-12 analogia		1
mpn=_1211
na=wykonanie atrapy sklepienia krzyżowego z płyt g-k  elestycznych mocowanych na profilach systemowych przystosowanych do gięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,0					

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=38.52

[RMS 164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=37.08

[RMS 165]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=13.68

[RMS 166]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=36.9

[RMS 167]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=73.08

[RMS 168]
nz=22.01	0	22.01
np=1
wa=0
wb=0
il=396.18

[RMS 169]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 170]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=18.54

[RMS 171]
nz=1.813	0	1.813
np=1
wa=0
wb=0
il=32.634

[RMS 172]
nz=0.00092	0	0.00092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0166

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 40]
nz=0.0282	0	0.0282
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5076

[POZYCJA]
id=275
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-01	2-02	0131-01		1
mpn=_1211
na=Sklepienia odcinkowe ceglane z cegły klinkierowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=87.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=87.03	1	87,03					

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=215.8344

[RMS 410]
nz=53.6	0	53.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4664.808

[RMS 68]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7423

[RMS 15]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6962

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4981

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8703

[POZYCJA]
id=276
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-01	2-02	0131-01		1
mpn=_1211
na=Sklepienia odcinkowe ceglane z cegły klinkierowej o gr 1/2 cegły z nadłęczami (żebrami wystającymi w górę ze sklepienia o wym 1 1/2 na 1 cegłę co 1,65-1,74 w rozstawie osiowym nietynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=79.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=79.23	1	79,23					

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=196.4904

[RMS 410]
nz=53.6	0	53.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4246.728

[RMS 68]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4069

[RMS 15]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6338

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3921

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7923

[POZYCJA]
id=277
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-01	2-02	0131-01		1
mpn=_1211
na=Sklepienia odcinkowe ceglane z cegły klinkierowejo gr 1/2 cegły  z nadłęczami w pasie środkowym szerokości 1,5 m i o gr 1 cegły w pasach bocznych,nietynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=22.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.48	1	22,48					

[RMS 1]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=55.7504

[RMS 410]
nz=53.6	0	53.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1204.928

[RMS 68]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9666

[RMS 15]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1798

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0696

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2248

[POZYCJA]
id=278
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=Łęki z cegieł,klinkierowe,odcinkowe o gr 12 cegieł w ścianach gr 51 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=9.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.67	1	9,67					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=217.575

[RMS 411]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=4274.14

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6439

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.996

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1644

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=21.274

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1604

[POZYCJA]
id=279
pd=	KNR	4-01 0203-08 analogia	4-01	0203-08 analogia		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego.Zabetonowanie pach sklepiennych do 1/2 wysokości betonem klasy B15
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0					

[RMS 1]
nz=6.37	0	6.37
np=1
wa=0
wb=0
il=19.11

[RMS 412]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 163]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[POZYCJA]
id=280
pd=	KNR	4-01 0203-08 analogia	4-01	0203-08 analogia		1
mpn=_1211
na=wypełnienie pach sklepiennych wyżej keramzybetronem klasy B15 do 1/2 wysokości betonem klasy B15
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0					

[RMS 1]
nz=6.37	0	6.37
np=1
wa=0
wb=0
il=50.96

[RMS 412]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 163]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[POZYCJA]
id=281
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0208-04	2-02	0208-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0					

[RMS 1]
nz=25.82	0	25.82
np=1
wa=0
wb=0
il=77.46

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 15]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 16]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 17]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.62

[RMS 40]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 19]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=282
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0208-04	2-02	0208-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe monolityczne z betonu klasy B25 zbrojonego stalą żebrowaną klasy A-III o znaku 34/GS9zbrojenie główne 0 i siatką gładką klasy A-I o znaku St3SX (strzemiona)
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=99.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=99.82	1	99,82					

[RMS 1]
nz=25.82	0	25.82
np=1
wa=0
wb=0
il=2577.3524

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=101.8164

[RMS 15]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3849

[RMS 16]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9838

[RMS 17]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=239.568

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=153.7228

[RMS 40]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9604

[RMS 19]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9838

[POZYCJA]
id=283
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0242-06	2-02	0242-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=wieńce żelbetowe o przekroju 20*25
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=21.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.22	1	21,22					

[RMS 1]
nz=53.3	0	53.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1131.026

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6444

[RMS 16]
nz=0.0118	0	0.0118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2504

[RMS 100]
nz=0.0124	0	0.0124
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2631

[RMS 17]
nz=1.088	0	1.088
np=1
wa=0
wb=0
il=23.0874

[RMS 413]
nz=5.396	0	5.396
np=1
wa=0
wb=0
il=114.5031

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=14.1	0	14.1
np=1
wa=0
wb=0
il=299.202

[RMS 87]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=26.525

[RMS 88]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=26.525

[RMS 40]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3738

[POZYCJA]
id=284
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0210-03	2-02	0210-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki  żelbetowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=17.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.44	1	17,44					

[RMS 1]
nz=23.52	0	23.52
np=1
wa=0
wb=0
il=410.1888

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7888

[RMS 44]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3662

[RMS 15]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.465

[RMS 16]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4475

[RMS 17]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=78.48

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2064

[RMS 40]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.488

[RMS 19]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3952

[POZYCJA]
id=285
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-06	2-02	0290-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów  - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=6.9
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.9	1	6,90					

[RMS 1]
nz=61.12	0	61.12
np=1
wa=0
wb=0
il=421.728

[RMS 26]
nz=1002	0	1002
np=1
wa=0
wb=0
il=6913.8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=42.78

[RMS 23]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=56.58

[RMS 24]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0
il=48.3

[RMS 25]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.28

[RMS 9]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=15.18

[POZYCJA]
id=286
pd=	KNR-W	2-02 0207-03 analogia	2-02	0207-03 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=konstrukcja szybu/gr 15 cm/ nadszybiem 20 cm;beton B25 stal zbrojeniowa klasy A-III o znaku 24GS i stalą A-I o znaku St3SX
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=101.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=101.85	1	101,85					

[RMS 1]
nz=3.32	0	3.32
np=1
wa=0
wb=0
il=338.142

[RMS 414]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4257

[RMS 44]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2037

[RMS 15]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0185

[RMS 16]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3425

[RMS 17]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=61.11

[RMS 45]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=12.222

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=39.7215

[RMS 40]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.148

[RMS 19]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0185

[POZYCJA]
id=287
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0219-01	2-02	0219-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=33.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.48	1	12.67+11,09+9,72					

[RMS 1]
nz=18.81	0	18.81
np=1
wa=0
wb=0
il=629.7588

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=34.1496

[RMS 44]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2009

[RMS 15]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3101

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=33.48

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6784

[RMS 19]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.696

[POZYCJA]
id=292
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Murowanie ścianek z bloczków betonowych  gr 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=37.922
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.922	1	[(1.75+5.45)*2.5+(5.36+8.0*2+3.01+3.57)*3.5+(5.82+3.5*2)*2.8]*0,25					

[RMS 1]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=211.2255

[RMS 416]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2779.6826

[RMS 68]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.826

[RMS 417]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1778.5418

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=293
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0219-01	2-02	0219-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe zewnętrzne/z zasypaniem piaskiem pod schodami/
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=12.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.24	1	12,24					

[RMS 1]
nz=18.81	0	18.81
np=1
wa=0
wb=0
il=230.2344

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4848

[RMS 44]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0734

[RMS 15]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8446

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9792

[RMS 19]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.448

[POZYCJA]
id=296
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Murowanie ścianek z bloczków betonowych  gr 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=7.77
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.77	1	7,77					

[RMS 1]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=43.2789

[RMS 416]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=569.541

[RMS 68]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3986

[RMS 417]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=364.413

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=299
pd=	KNR-W	2-02 1118-02 analogia	2-02	1118-02 analogia		1
mpn=_1211
na=schody zewnętrzne frontowe-podest na płycie żelbetowej z kamienia sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=16.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	16,50					

[RMS 1]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=79.695

[RMS 206]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2756

[RMS 419]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.475

[RMS 421]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.995

[RMS 422]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5263

[RMS 40]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9174

[POZYCJA]
id=300
pd=	KNR-W	2-02 1118-02 analogia	2-02	1118-02 analogia		1
mpn=_1211
na=schody zewnętrzne frontowe-stopnie z kamienia sztucznego z kapinosem i podgrzewaniem+podstopnice
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=31.59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.59	1	31,59					

[RMS 1]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=152.5797

[RMS 206]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5276

[RMS 421]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=32.5377

[RMS 422]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8452

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0077

[RMS 40]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7564

[POZYCJA]
id=301
pd=	KNR-W	2-02 1118-02 analogia	2-02	1118-02 analogia		1
mpn=_1211
na=schody zewnętrzne frontowe-podest na płycie żelbetowej z kamienia sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=15.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.54	1	15,54					

[RMS 1]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=75.0582

[RMS 206]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2595

[RMS 419]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.331

[RMS 421]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.0062

[RMS 422]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5944

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4957

[RMS 40]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.864

[POZYCJA]
id=302
pd=	KNR-W	2-02 1118-02 analogia	2-02	1118-02 analogia		1
mpn=_1211
na=schody zewnętrzne frontowe-stopnie z kamienia sztucznego z kapinosem i podgrzewaniem+podstopnice
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=29.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.01	1	29,01					

[RMS 1]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=140.1183

[RMS 206]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4845

[RMS 421]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=29.8803

[RMS 422]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1228

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9254

[RMS 40]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=1.613

[POZYCJA]
id=303
pd=	KNR-W	2-02 1118-02 analogia	2-02	1118-02 analogia		1
mpn=_1211
na=schody zewnętrzne do piwnicy
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=10.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,50					

[RMS 1]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=50.715

[RMS 206]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1754

[RMS 419]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 421]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.815

[RMS 422]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3349

[RMS 40]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5838

[POZYCJA]
id=304
pd=	KNR-W	2-02 1118-02 analogia	2-02	1118-02 analogia		1
mpn=_1211
na=schody zewnętrzne do piwnicy do zaplecza z bufetu
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=7.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,50					

[RMS 1]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=36.225

[RMS 206]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1253

[RMS 419]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.125

[RMS 421]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.725

[RMS 422]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2392

[RMS 40]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.417

[POZYCJA]
id=305
pd=	KNR-W	2-02 1110-05 analogia	2-02	1110-05 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=podesty przy wejściach do piwnic z płytek gresowych glazurowanych o fakturze mozaiki z kamieni gładzonych np Bohemia Gres Kentaur Antik 101 Palatinum DAR 35101(V stopien ściralności,nasiąkliwość <0,1% ,mrozoodporność,wymiar 30x30 gr 11mm ,antypoślizgowość R10
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=23.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.5	1	23,50					

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=30.08

[RMS 423]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=24.44

[RMS 208]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=70.5

[RMS 209]
nz=0.4361	0	0.4361
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2484

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0176

[RMS 40]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7943

[POZYCJA]
id=310
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej wys 1,1 m z rury śr 50 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=20.59
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.59	1	1,75+5,43+5,36+8,05					

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20.59

[POZYCJA]
id=311
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dodatkowe 2 pochwytyb z rury o śr 50 mm ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=14.76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.76	1	2,7*2+4,68*2					

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.76

[POZYCJA]
id=312
pd=		kalkulacja  indywidualna		kalkulacja  indywidualna		0
na=balustrada z tralek-słupki (odlew) wys 0,67m wg rys A21-A22
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=75
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=75

[POZYCJA]
id=313
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Podstawa balustrady z tralek jak gzyms cokołowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 426]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=315
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=nakrywa balustrady
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=316
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=ściany pod schodami z bloczków betonowych  gr 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=17.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.58	1	17,58					

[RMS 1]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=97.9206

[RMS 416]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1288.614

[RMS 68]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1644

[RMS 417]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=824.502

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=317
pd=	KNR-W	2-02 0925-03 analogia	2-02	0925-03 analogia		1
mpn=_1211
na=obłożenie ścian piaskowcem jak cokół
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=70.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70.33	1	70,33					

[RMS 1]
nz=6.5	0	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=457.145

[RMS 83]
nz=0.0298	0	0.0298
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0958

[RMS 206]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9073

[RMS 380]
nz=0.0355	0	0.0355
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4967

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=70.33

[RMS 385]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=281.32

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0552	0	0.0552
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8822

[POZYCJA]
id=322
pd=	KNR-W	2-02 1118-02 analogia	2-02	1118-02 analogia		1
mpn=_1211
na=obłożenie płytkami klinkierowymi ryflowanymi w kolorze ciemnoczerwonym ścian żelbetowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=85.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=85.32	1	85,32					

[RMS 1]
nz=4.83	0	4.83
np=1
wa=0
wb=0
il=412.0956

[RMS 206]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4248

[RMS 428]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=87.8796

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7217

[RMS 40]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7438

[POZYCJA]
id=323
pd=	KNR-W	2-02 0103-05 analogia	2-02	0103-05 analogia		1
mpn=_1211
na=Rolka z cegły klinkierowej na murkach przy wejściach do piwnicy i przy pochylni dla niepełnosprawnych(cegła ciemnoczerwona,klinkierowa ryflowana z dwiema krawędziami zaokrąglonymi)
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=0.645
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.645	1	2,58*0,25					

[RMS 1]
nz=3.11	0	3.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0059

[RMS 431]
nz=150.3	0	150.3
np=1
wa=0
wb=0
il=96.9435

[RMS 68]
nz=0.106	0	0.106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0684

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=324
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1121-05	0-12II	1121-05		1
mpn=_1211
na=Okładziny schodów z płytek klinkierowych-stopnice,podstoponice,podesty
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=43.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43.32	1	43,32					

[RMS 1]
nz=1.3863	0	1.3863
np=1
wa=0
wb=0
il=60.0545

[RMS 432]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=44.6196

[RMS 138]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=225.264

[RMS 139]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=17.328

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2779

[RMS 9]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1913

[POZYCJA]
id=325
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1121-05	0-12II	1121-05		1
mpn=_1211
na=Okładziny schodów z płytek  o wym 20x20 cm,układanych metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=67.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=67.86	1	67,86					

[RMS 1]
nz=1.3863	0	1.3863
np=1
wa=0
wb=0
il=94.0743

[RMS 432]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=69.8958

[RMS 138]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=352.872

[RMS 139]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=27.144

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0019

[RMS 9]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8662

[ELEMENT 1]
na=Ściany murowane z cegły pełnej klasy 5 układanej na zaprawie marki M10
wa=0
kn=0	0	0
id=327
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=328
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0126-02	2-02	0126-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=murowanie ścian wewnętrznych z cegły pełnej klasy 5 na zaprawie M10 w piwnicy gr 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=21.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.26	1	21,26					

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9766

[RMS 59]
nz=48.1	0	48.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1022.606

[RMS 68]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6378

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4016

[POZYCJA]
id=329
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.35	1	1,35					

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=20.7495

[RMS 118]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=502.2

[RMS 119]
nz=61.8	0	61.8
np=1
wa=0
wb=0
il=83.43

[RMS 160]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0
il=46.575

[RMS 257]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4347

[RMS 122]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2052

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 162]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6075

[RMS 163]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8485

[POZYCJA]
id=330
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki ściany z bloczków betonowych i żelbetowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=260.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=260.91	1	260,91					

[RMS 1]
nz=0.681	0	0.681
np=1
wa=0
wb=0
il=177.6797

[RMS 175]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7045

[RMS 176]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3747

[RMS 73]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5479

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0449	0	0.0449
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7149

[POZYCJA]
id=331
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0208-04	2-02	0208-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe trzpienie o przekroju 25*25cm zbrojone podłużnie 4 fi A-III i poprzecznie strzemionami fi 6  rozmieszczonymi c0 9/18 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0					

[RMS 1]
nz=25.82	0	25.82
np=1
wa=0
wb=0
il=25.82

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 15]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 16]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 17]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 40]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 19]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=332
pd=	KNR	4-01 0314-01 analogia	4-01	0314-01 analogia		1
mpn=_1211
na=przesklepienie otworów drzwiowych nadprożami ceglanymi,(nietynkowanymi).Przesklepienie łukowo (łukiem odcinkowym o strzałce 15 cm)  i wysokości nadproża 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=m2 rzutu	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0					

[RMS 1]
nz=4.73	0	4.73
np=1
wa=0
wb=0
il=4.73

[RMS 433]
nz=68	0	68
np=1
wa=0
wb=0
il=68

[RMS 119]
nz=4.77	0	4.77
np=1
wa=0
wb=0
il=4.77

[RMS 257]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 34]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 409]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 30]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 31]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 36]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 122]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 162]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 163]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=333
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie otworów drzwiowych nadprożami ceg;lanymi (nietynkowanymi) w formie łuków odcinkowych o strzałce 15 cm i wysokości nadproża 1 cegły szerokość otworu 1,0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=0.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.95	1	0,95					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=21.375

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=419.9

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1615

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0978

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0162

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.09

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.114

[POZYCJA]
id=334
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie otworu  drzwiowego(drzwi zewnętrznych do piwnicy) nadprożami ceg;lanymi (tynkowanymi) w formie łuków odcinkowych o strzałce20 cm i wysokości nadproża 1 cegły szerokość otworu 1,28 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=0.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	0,12					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=53.04

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0204

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0124

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[POZYCJA]
id=335
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie otworu  drzwiowego(drzwi do windy w  piwnicy) nadprożami ceg;lanymi (nietynkowanymi) w formie łuków odcinkowych o strzałce 20 cm i  szerokości otworu 1,26 m w ścianie grubości 38 cm wysokość nadproża 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=0.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	0,12					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=53.04

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0204

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0124

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[POZYCJA]
id=336
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie otworu  drzwiowego(przy belce4.5,belka 5) w piwnicy pom 1/19 nadprożami ceg;lanymi (nietynkowanymi) w formie łuków odcinkowych o strzałce 15 cm i  szerokości otworu 1,0 m w ścianie grubości 12 cm wysokość nadproża 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=0.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[POZYCJA]
id=337
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie otworu  drzwiowego w  piwnicy pom 01/5(przy belce 4.5,belka 4) nadprożami ceg;lanymi (nietynkowanymi) w formie łuków odcinkowych o strzałce 25 cm i  szerokości otworu 1,49 m w ścianie grubości 12 cm wysokość nadproża 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0.02					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=8.84

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=338
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie blend w ściance pom 01/5 w piwnicy,nadprożem ceg;lanym (nietynkowanymi) w formie łuków odcinkowych o strzałce 12 cm i  szerokości otworu 0,66 m w ścianie grubości 38 cm wysokość nadproża 1/2 cegły,głębokość wnęki 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=0.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	0.06					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[POZYCJA]
id=339
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie otworów w korytarzu w piwnicy z nadproży ceg;lanymch (nietynkowanych) w formie łuków odcinkowych o strzałce 12 cm i  szerokości otworu 0,66 m w ścianie grubości 38 cm wysokość nadproża 1/2 cegły,głębokość wnęki 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=0.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	0.06					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0072

[POZYCJA]
id=340
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie wnęki hydrantu w piwnicy nadprożem ceglanym (nietynkowanym) w formie łuku odcinkowego o strzałce 12 cm i szerokości   otworu 0,90,wysokość nadproża 1/2 cegły,głębokość wnęki 25 cm;po osadzeniu szafki hydrantowej szpary otworów wypełnić płytą GKB
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=0.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.03					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[POZYCJA]
id=341
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=nadproża ceglane nietynkowane w formie łuków odcinkowych o wysokości1 1/2 cegły, o strzałce 30 cm i  szerokości otworu 1,89m w ścianie grubości 38 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=0.55
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	0,55					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.375

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=243.1

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0935

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0566

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[POZYCJA]
id=342
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie wnęki tablicy elektrycznej w piwnicy,nadprożem ceg;lanym (nietynkowanymi) w formie łuków odcinkowych o strzałce 12 cm i  szerokości otworu 0,66 m  wysokość nadproża 1 cegły,głębokość wnęki 0,25 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0.02					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=8.84

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0003

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[POZYCJA]
id=343
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=przesklepienie wejścia na schody w piwnicy  nadprożami ceg;lanymi (nietynkowanymi) w formie łuków odcinkowych o strzałce 20 cm i  szerokości otworu 116,5cm w ścianie grubości 38 cm wysokość nadproża 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=0.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	0.11					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.475

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=48.62

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0187

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0113

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.242

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[POZYCJA]
id=344
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=podciągi w formie łęków ceglanych,nietynkowanych,odcinkowych o wysokości 2 cegieł ,strzałce 0,72 m rozpiętości 4,21m w ścianach gr:
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=6.27
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.27	1	6,27					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=141.075

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=2771.34

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0659

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6458

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1066

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=13.794

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7524

[POZYCJA]
id=346
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=podciągi w formie łęków ceglanych,nietynkowanych,odcinkowych o wysokości 2 cegieł ,strzałce 0,72 m rozpiętości 3,93m w ścianach gr:
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.02	1	1,02					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=22.95

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=450.84

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1734

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1051

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0173

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.244

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1224

[POZYCJA]
id=347
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=podciągi w formie łęków ceglanych,nietynkowanych,odcinkowych o wysokości 1,5cegły,strzałce 0,30 m rozpiętości1,82 m w ścianach gr:
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1.41
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.41	1	1,41					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=31.725

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=623.22

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2397

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1452

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.102

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1692

[POZYCJA]
id=348
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=podciągi w formie łęków ceglanych,nietynkowanych,odcinkowych o wysokości 1,5 cegły ,strzałce 0,35 m rozpiętości 2,195m w ścianach gr:
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=0.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	0,32					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=141.44

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0544

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.704

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0384

[POZYCJA]
id=349
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=podciągi w formie łęków ceglanych,nietynkowanych,odcinkowych o wysokości 1,5cegły,strzałce 0,30 m rozpiętości1,85 m w ścianach gr:
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	0,72					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 59]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=318.24

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1224

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0742

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0122

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.584

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0864

[POZYCJA]
id=350
pd=PPPKZ 1982,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	III -11	III	-11		1
mpn=1211
na=Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych łukowych o promieniu krzywizny łuku lub promieniu krzywizny krawędzi zewnętrznej rzutu poziomego 0.5 do 1.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0					

[RMS 1]
nz=8.8	0	8.8
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 434]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[RMS 435]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 436]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 437]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[POZYCJA]
id=352
pd=	KNR-W	2-02 0210-01 analogia	2-02	0210-01 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=nadproże żelbetowe w formie łęków półkolistych o rozpiętości 0,54 gr 25 cm/4 szt
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=0.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	0,14					

[RMS 1]
nz=12.22	0	12.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7108

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1428

[RMS 44]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[RMS 15]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0064

[RMS 16]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0077

[RMS 17]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1694

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 19]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0112

[POZYCJA]
id=351
pd=	KNR-W	2-02 0210-01 analogia	2-02	0210-01 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=nadproże żelbetowe w formie łęków półkolistych o rozpiętości 0,62 gr 25 cm/4 szt
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=0.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.16	1	0.16					

[RMS 1]
nz=12.22	0	12.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9552

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1632

[RMS 44]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[RMS 15]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0074

[RMS 16]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[RMS 17]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1936

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 19]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0128

[POZYCJA]
id=353
pd=	KNR-W	2-02 0210-06 analogia	2-02	0210-06 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=nadproża żelbetowe w formir łęków półkolistych w kafarkach-wolich okach w ścianach gr 25 cm,wysokości 0,2 m/rozpiętość 2,66-2szt,rozpiętość 1,92-4 szt
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=2.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.49	1	2,49					

[RMS 1]
nz=42.22	0	42.22
np=1
wa=0
wb=0
il=105.1278

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5398

[RMS 44]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1071

[RMS 15]
nz=0.219	0	0.219
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5453

[RMS 16]
nz=0.142	0	0.142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3536

[RMS 17]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2748

[RMS 40]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0707

[RMS 19]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1992

[POZYCJA]
id=354
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0131-04	2-02	0131-04		1
mpn=_1211
na=nadproże ceglane tynkowane w formie łęków półkolistych
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.71	1	1,71					

[RMS 1]
nz=22.5	0	22.5
np=1
wa=0
wb=0
il=38.475

[RMS 59]
nz=486.2	0	442*1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=831.402

[RMS 68]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2907

[RMS 15]
nz=0.103	0	0.103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1761

[RMS 44]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0291

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.762

[RMS 40]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2052

[POZYCJA]
id=355
pd=	KNR	2-01 0301-02 analogia	2-01	0301-02 analogia		1
mpn=_1211
na=wykop pod wycieraczki
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10,65					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.69	0	2.69
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3593

[RMS 438]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.621

[POZYCJA]
id=356
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=podsypka piaskowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.78	1	1,78					

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6896

[RMS 346]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9224

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=357
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=beton gr 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=4.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50					

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=23.67

[RMS 43]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.635

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=358
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
mpn=1211
na=Wycieraczki do obuwia nietypowe/z ramami z kątownika?
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0
il=8.85

[RMS 439]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 74]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[RMS 348]
nz=0.272	0	0.272
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.035

[POZYCJA]
id=359
pd=	KNR-W	2-02 1110-05 analogia	2-02	1110-05 analogia		1
mpn=_121,0:0,0911
na=okładziny z płytek o wym 30x30 cm układane metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=22.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	22,50					

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8

[RMS 423]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4

[RMS 208]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=67.5

[RMS 209]
nz=0.4361	0	0.4361
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8123

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9742

[RMS 40]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7605

[POZYCJA]
id=360
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-01	2-15	0203-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.161	0	0.161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.805

[RMS 77]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.05

[RMS 78]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0175

[ELEMENT 1]
na=ścianki z płyt gipsowo-kartonowych
wa=0
kn=0	0	0
id=363
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=364
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-05	2-02	2003-05		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=115.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=115.17	1	115,17					

[RMS 1]
nz=2.78	0	2.78
np=1
wa=0
wb=0
il=320.1726

[RMS 164]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0
il=474.5004

[RMS 165]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=87.5292

[RMS 166]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=236.0985

[RMS 167]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=467.5902

[RMS 168]
nz=44.42	0	44.42
np=1
wa=0
wb=0
il=5115.8514

[RMS 169]
nz=0.00282	0	0.00282
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3248

[RMS 170]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=118.6251

[RMS 171]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=417.6064

[RMS 172]
nz=0.00183	0	0.00183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2108

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7394

[RMS 40]
nz=0.0514	0	0.0514
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9197

[POZYCJA]
id=365
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-05	2-02	2003-05		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 ( od strony łazienek)
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=48.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.34	1	48,34					

[RMS 1]
nz=2.78	0	2.78
np=1
wa=0
wb=0
il=134.3852

[RMS 164]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0
il=199.1608

[RMS 165]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=36.7384

[RMS 166]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=99.097

[RMS 167]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=196.2604

[RMS 168]
nz=44.42	0	44.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2147.2628

[RMS 169]
nz=0.00282	0	0.00282
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1363

[RMS 170]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=49.7902

[RMS 171]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=175.2808

[RMS 172]
nz=0.00183	0	0.00183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0885

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2484

[RMS 40]
nz=0.0514	0	0.0514
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4847

[POZYCJA]
id=366
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-12	2-02	2003-12		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=147.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=147.94	1	147,94					

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=316.5916

[RMS 164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=304.7564

[RMS 165]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=112.4344

[RMS 166]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=303.277

[RMS 167]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=600.6364

[RMS 168]
nz=22.01	0	22.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3256.1594

[RMS 169]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2071

[RMS 170]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=152.3782

[RMS 171]
nz=1.813	0	1.813
np=1
wa=0
wb=0
il=268.2152

[RMS 172]
nz=0.00092	0	0.00092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1361

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9176

[RMS 40]
nz=0.0282	0	0.0282
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1719

[POZYCJA]
id=367
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0121-01	2-02	0121-01		1
mpn=_1211
na=Ściany zewnętrzne kafarków dwuwarstwowe.Cegła szczelinówka 25 cm+wełna mineralna 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=45.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.58	1	45,58					

[RMS 1]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=98.4528

[RMS 440]
nz=49.4	0	49.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2251.652

[RMS 68]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0539

[RMS 441]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=45.58

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1298

[POZYCJA]
id=368
pd=	KNR-W	2-02 1029-01 analogia	2-02	1029-01 analogia		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ścianki  MDF
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=22.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.31	1	22,31					

[RMS 1]
nz=4.76	0	4.76
np=1
wa=0
wb=0
il=106.1956

[RMS 442]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8006

[RMS 443]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5775

[RMS 444]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9082

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 445]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=22.31

[RMS 25]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1155

[RMS 40]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3386

[POZYCJA]
id=376
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0128-07	2-02	0128-07		1
mpn=_1211
na=przewody wentylacyjne prefabrykowane np. Schiedel,samonośne o przekroju 12*17 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=550.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=550.6	1	550,60					

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=297.324

[RMS 446]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2092.28

[RMS 68]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.506

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=27.53

[POZYCJA]
id=377
pd=	KNR-W	2-02 0129-02 analogia	2-02	0129-02 analogia		1
mpn=_1211
na=obmurowanie kominów cegłą klinkierową powyżej dachu,w tym dostawa  i m-ż podstaw systemowych pod obmurówkę
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=102.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102.42	1	102,42					

[RMS 1]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=189.477

[RMS 447]
nz=52.9	0	52.9
np=1
wa=0
wb=0
il=5418.018

[RMS 68]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3258

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=23.5566

[POZYCJA]
id=378
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Konstrukcja stalowa wsporcza pod obramowanie klinkierem wyrzutni,czerpni do wentylacji mechanicznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 448]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=379
pd=	KNR-W	2-02 0220-05 analogia	2-02	0220-05 analogia		1
mpn=_1211
na=Nakrywy systemowe żelbetowe na kominy
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=6.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.75	1	6,75					

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=21.87

[RMS 43]
nz=0.071	0	0.071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4792

[RMS 15]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0945

[RMS 17]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.05

[RMS 449]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0125

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[POZYCJA]
id=380
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=przejścia instalacyjne przez stropy w klasie odporności ogniowej EI 60( np.HILTI) fi 50
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=21
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[RMS 450]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=381
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=przejścia instalacyjne przez stropy w klasie odporności ogniowej EI 60( np.HILTI) fi 200
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=382
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=przejścia instalacyjne przez ściany EI 60  w klasie odporności ogniowej EI 60( np.HILTI) fi 50
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=20
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 452]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=383
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2008-01	2-02	2008-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach REI 120 i REI 60 na zaprawie bez pasków
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=101.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=101.11	1	101,11					

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=60.666

[RMS 453]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=104.1433

[RMS 169]
nz=0.00543	0	0.00543
np=1
wa=0
wb=0
il=0.549

[RMS 171]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0
il=127.1964

[RMS 172]
nz=0.00353	0	0.00353
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3569

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5056

[RMS 25]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4155

[RMS 40]
nz=0.0138	0	0.0138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3953

[POZYCJA]
id=384
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2008-06	2-02	2008-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=101.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=101.11	1	101,11					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=45.4995

[RMS 453]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=104.1433

[RMS 169]
nz=0.00202	0	0.00202
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2042

[RMS 172]
nz=0.00131	0	0.00131
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1325

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3842

[RMS 25]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0617

[RMS 40]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0617

[POZYCJA]
id=369
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-10	2-02	2003-10		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02 bez wełny
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=45.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.74	1	45,74					

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=85.0764

[RMS 454]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=94.2244

[RMS 165]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=34.7624

[RMS 166]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=93.767

[RMS 167]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=185.7044

[RMS 168]
nz=22.01	0	22.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1006.7374

[RMS 169]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 171]
nz=1.813	0	1.813
np=1
wa=0
wb=0
il=82.9266

[RMS 172]
nz=0.00092	0	0.00092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0421

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=1.578

[RMS 40]
nz=0.0268	0	0.0268
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2258

[POZYCJA]
id=385
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2008-05	2-02	2008-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykończenie płytą GKB nadproży okiennch
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=8.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.24	1	8,24					

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2265

[RMS 453]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.652

[RMS 169]
nz=0.000577	0	0.000577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 171]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6554

[RMS 172]
nz=0.00375	0	0.00375
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0309

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0676

[RMS 25]
nz=0.0218	0	0.0218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1796

[RMS 40]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1178

[POZYCJA]
id=386
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2008-05	2-02	2008-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykończenie płytą GKB wnęk na tablice,hydrant w piwnicy
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0					

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 453]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 169]
nz=0.000577	0	0.000577
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 171]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=2.264

[RMS 172]
nz=0.00375	0	0.00375
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0037

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0082

[RMS 25]
nz=0.0218	0	0.0218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0218

[RMS 40]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe
wa=0
kn=0	0	0
id=387
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=404
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0408-01	2-02	0408-01		1
mpn=_1211
na=Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=0.86
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.86	1	0,86					

[RMS 1]
nz=31.8	0	31.8
np=1
wa=0
wb=0
il=27.348

[RMS 325]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.946

[RMS 455]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8662

[RMS 328]
nz=47.59	0	47.59
np=1
wa=0
wb=0
il=40.9274

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8514

[RMS 40]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6622

[POZYCJA]
id=405
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0408-02	2-02	0408-02		1
mpn=_1211
na=Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.53	1	1,53					

[RMS 1]
nz=31.6	0	31.6
np=1
wa=0
wb=0
il=48.348

[RMS 332]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5912

[RMS 455]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3366

[RMS 328]
nz=37.18	0	37.18
np=1
wa=0
wb=0
il=56.8854

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1573

[RMS 40]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0863

[POZYCJA]
id=406
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0408-03	2-02	0408-03		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=0.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.66	1	0,66					

[RMS 1]
nz=17.9	0	17.9
np=1
wa=0
wb=0
il=11.814

[RMS 325]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6864

[RMS 455]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 17]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.178

[RMS 328]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.254

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5544

[RMS 40]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4356

[POZYCJA]
id=407
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=18.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.36	1	18,36					

[RMS 1]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=257.04

[RMS 325]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0944

[RMS 455]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.344

[RMS 17]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=60.588

[RMS 328]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=34.884

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4224

[RMS 40]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9108

[POZYCJA]
id=408
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- wymiany
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10					

[RMS 1]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 325]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 455]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 17]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 328]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 40]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.103

[POZYCJA]
id=388
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0406-02	2-02	0406-02		1
mpn=_1211
na=Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=0.18
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	0,18					

[RMS 1]
nz=8.61	0	8.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5498

[RMS 325]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1908

[RMS 330]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0558

[RMS 328]
nz=5.35	0	5.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.963

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1494

[RMS 40]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1926

[POZYCJA]
id=389
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0406-06	2-02	0406-06		1
mpn=_1211
na=Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=0.18
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	0,18					

[RMS 1]
nz=16.6	0	16.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.988

[RMS 325]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[RMS 331]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 328]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5346

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1602

[RMS 40]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[POZYCJA]
id=409
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
mpn=_1211
na=j.w -słupy
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.56	1	1,56					

[RMS 1]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 325]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6224

[RMS 455]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.624

[RMS 17]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.148

[RMS 328]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.964

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3104

[RMS 40]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6068

[POZYCJA]
id=410
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1.37
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.37	1	1,37					

[RMS 1]
nz=25.4	0	25.4
np=1
wa=0
wb=0
il=34.798

[RMS 325]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.507

[RMS 455]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.37

[RMS 328]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7952

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2193

[RMS 40]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4933

[POZYCJA]
id=400
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=746.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=746.55	1	746,55					

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=186.6375

[RMS 245]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4793

[RMS 281]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9724

[RMS 17]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=52.2585

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4655

[RMS 40]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4655

[POZYCJA]
id=402
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0501-02	4-01	0501-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Pokrycie dachówką karpiówką w koronkę podwójnie
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=749.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=749.22	1	749,22					

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1011.447

[RMS 333]
nz=54.2	0	54.2
np=1
wa=0
wb=0
il=40607.724

[RMS 338]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4984

[RMS 257]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2477

[RMS 334]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=37.461

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 335]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=202.2894

[RMS 339]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4922

[POZYCJA]
id=411
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0410-05	2-02	0410-05		1
mpn=_1211
na=Okienko "wole oko"
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=8.38	0	8.38
np=1
wa=0
wb=0
il=50.28

[RMS 456]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.402

[RMS 17]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 40]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=403
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-01	0-15II	0517-01		1
mpn=_1211
na=Folia paroprzepuszczalna
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=749.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=749.22	1	749,22					

[RMS 1]
nz=0.1633	0	0.1633
np=1
wa=0
wb=0
il=122.3476

[RMS 345]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=973.986

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0749

[RMS 254]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3746

[POZYCJA]
id=412
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwagrubości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=729.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=729.53	1	729,53					

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0
il=66.1684

[RMS 598]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=766.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6174

[RMS 40]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4928

[POZYCJA]
id=558
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-04	2-02	0612-04		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=729.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=729.53	1	729,530					

[RMS 1]
nz=0.0622	0	0.0622
np=1
wa=0
wb=0
il=45.3768

[RMS 595]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=766.0065

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 596]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6174

[RMS 597]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4928

[POZYCJA]
id=413
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2004-07	2-02	2004-07		1
mpn=_1211
na=Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=234.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=234.43	1	234,43					

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=501.6802

[RMS 457]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=246.1515

[RMS 165]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=178.1668

[RMS 166]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=480.5815

[RMS 167]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=951.7858

[RMS 168]
nz=13.88	0	13.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3253.8884

[RMS 198]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=309.4476

[RMS 170]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=241.4629

[RMS 171]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=530.7495

[RMS 172]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2016

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0205	0	0.0205
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8058

[RMS 40]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7509

[ELEMENT 1]
na=Opierzenia i obróbki blacharskie z blachy miedzianej,odprowadzenie wód opadowych,elementy montowane na dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=414
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=415
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0516-02	2-02	0516-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=36.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.23	1	36,23					

[RMS 1]
nz=2.95	0	2.95
np=1
wa=0
wb=0
il=106.8785

[RMS 261]
nz=6.32	0	6.32
np=1
wa=0
wb=0
il=228.9736

[RMS 262]
nz=0.0544	0	0.0544
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9709

[RMS 349]
nz=6.7	0	6.7
np=1
wa=0
wb=0
il=242.741

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2536

[POZYCJA]
id=416
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0521-02	2-02	0521-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=72.08
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72.08	1	72,08					

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=73.5216

[RMS 261]
nz=2.39	0	2.39
np=1
wa=0
wb=0
il=172.2712

[RMS 262]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8111

[RMS 263]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4416

[RMS 350]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=144.16

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2595

[POZYCJA]
id=417
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0528-02	2-02	0528-02		1
mpn=1211
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=22.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	22,80					

[RMS 1]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0
il=33.744

[RMS 261]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=51.072

[RMS 262]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7706

[RMS 351]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=7.524

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1026

[POZYCJA]
id=418
pd=						0
na=koryta do odprowadzenia wody z rur spustowych-wybetonowane obłożone kamieniem polnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 458]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=419
pd=						0
na=wyłazy dachowe przeszklone o wym 0.8 x 0,8 m szt 3 z kołnierzem i obróbkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=420
pd=						0
na=klapy oddymiające z siłownikami o wym 0,98*1,38 w komplecie z siłownikami jako atestowane użądzenie pożarowe, minimalna powieżchnia czynna  jednego okna 0,65 m2 maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,1[W/m2K] np. Fakro
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 459]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=422
pd=	KNR-W	2-02 0128-07 analogia	2-02	0128-07 analogia		1
mpn=_1211
na=dostawa i osadzenie wyczystek kominowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=49
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49					

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=26.46

[RMS 460]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=49

[RMS 68]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[POZYCJA]
id=421
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0104-04	AT-09	0104-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie stalowe w kolorze dachówki
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 354]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 356]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=559
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0104-05	AT-09	0104-05		1
mpn=1211
na=Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 600]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 601]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Stolarka okienna i drzwiowa,mwble wbudowane,wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=423
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=424
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1001-02	2-02	1001-02		1
mpn=_1211
na=Dostawa i m-ż okien z drewna klejonego prostokątne szklonych szybami zesplonymi<1,1
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=107.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=107.39	1	107,39					

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=209.4105

[RMS 292]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2956

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 461]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=107.39

[RMS 25]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3695

[RMS 40]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4434

[POZYCJA]
id=440
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-12	0-19	1023-12		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż  stolarki drzwiowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=191.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=191.06	1	191,06					

[RMS 1]
nz=3.77	0	3.77
np=1
wa=0
wb=0
il=720.2962

[RMS 462]
nz=5.28	0	5.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1008.7968

[RMS 463]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=63.0498

[RMS 464]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4636

[RMS 465]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=462.3652

[RMS 466]
nz=4.36	0	4.36
np=1
wa=0
wb=0
il=833.0216

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=9.553

[RMS 40]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4636

[POZYCJA]
id=441
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D1
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 468]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=459
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D2
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=460
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D3 z łukiem odcinkowym od góry
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=461
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D4
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=462
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D5
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 475]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=463
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D 6
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=464
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D7
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[RMS 476]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=465
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D8
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=466
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D9
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 478]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=467
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D10
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 479]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=468
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwiD11
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=469
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D 12
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=470
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwiD13,D14
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=471
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D 15
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 483]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=472
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D 16
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=473
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa drzwi D19
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 485]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=474
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=blaty wbudowane szer do 60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=4.3
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	4,3					

[RMS 486]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3

[POZYCJA]
id=475
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=szafki wiszące gł 0,35 m wys 0,72m
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=4.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.95	1	4,95					

[RMS 487]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[POZYCJA]
id=476
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=szafki stojące szer 65,6 m wys 0,82 m gł 50 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=26.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.89	1	26,89					

[RMS 488]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.89

[POZYCJA]
id=477
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=regały magazynowe gł 60 cm wys 2,5 dł 27,24
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=68.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68.1	1	68,1					

[RMS 489]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=68.1

[POZYCJA]
id=479
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=meble  wbudowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=124
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=124	1	124,0					

[RMS 491]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=124

[POZYCJA]
id=480
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=szyny do firan i zasłon-elementy mosiężne (rura,łączniki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=95.04
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.04	1	95,04					

[RMS 492]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=95.04

[POZYCJA]
id=481
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w prostokątnych 12x26 cm systemowych z PCV w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 118]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 257]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 122]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=482
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-02	5-08	0401-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących.Dostawa i m-ż wentylatorów łazienkowych z kratką włączanych ze światłem wraz z podłączeniem i rozbudową tablicy
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=11
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[RMS 1]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=11.99

[RMS 495]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 496]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=483
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2/podłączenie 11 szt wentylatorów
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=33
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33					

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=484
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=2500.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2500.71	1	2500,71					

[RMS 1]
nz=0.681	0	0.681
np=1
wa=0
wb=0
il=1702.9835

[RMS 175]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7519

[RMS 176]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=51.5146

[RMS 73]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2515

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0449	0	0.0449
np=1
wa=0
wb=0
il=112.2819

[POZYCJA]
id=485
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2500.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2500.71	1	2500,71					

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=607.6725

[RMS 169]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1773

[RMS 172]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3265

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0028

[RMS 25]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=50.0142

[RMS 40]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0023

[POZYCJA]
id=486
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-06	2-02	0803-06		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=826
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=826	1	826,00					

[RMS 1]
nz=0.822	0	0.822
np=1
wa=0
wb=0
il=678.972

[RMS 175]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2302

[RMS 176]
nz=0.0173	0	0.0173
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2898

[RMS 73]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=3.304

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0436	0	0.0436
np=1
wa=0
wb=0
il=36.0136

[POZYCJA]
id=487
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-04	2-02	2011-04		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=826
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=826	1	826,00					

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=225.498

[RMS 169]
nz=0.00336	0	0.00336
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7754

[RMS 172]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8007

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=3.304

[RMS 25]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.52

[RMS 40]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7258

[POZYCJA]
id=488
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=2792.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2792.35	1	2792,35					

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=388.1367

[RMS 178]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=807.2684

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8377

[POZYCJA]
id=489
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-02	2-02	1510-02		1
mpn=_1211
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=2792.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2792.35	1	2792,35					

[RMS 1]
nz=0.0505	0	0.0505
np=1
wa=0
wb=0
il=141.0137

[RMS 178]
nz=0.135	0	0.135
np=1
wa=0
wb=0
il=376.9673

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5585

[POZYCJA]
id=490
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-07	0-12II	0829-07		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=534.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=534.36	1	534,36					

[RMS 1]
nz=1.5797	0	1.5797
np=1
wa=0
wb=0
il=844.1285

[RMS 497]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=545.0472

[RMS 138]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2778.672

[RMS 139]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=320.616

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7636

[RMS 9]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6949

[POZYCJA]
id=433
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=wyposażenie łazienek-lustra łazienkowe klejone do płytek
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=19.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.5	1	19,50					

[RMS 316]
nz=0.6667	0	0.6667
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0006

[POZYCJA]
id=434
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=lustra w ramach dębowych szer 15 cm profilowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=11.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	11,50					

[RMS 317]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 318]
nz=0.1739	0	0.1739
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9998

[POZYCJA]
id=435
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=wieszaki łazienkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0					

[RMS 319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[POZYCJA]
id=436
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=mydelniczki ,uchwyty do papieru
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=437
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=suszarki do rąk
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=438
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=szczotki do WC i kosze na śmieci
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=439
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2119-09	2-02	2119-09		1
mpn=_121,0:0,0911
na=parapety wewnętrzne marmurowe szer ca 35 cm,gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=57.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57.16	1	57,16					

[RMS 1]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0
il=235.4992

[RMS 74]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1432

[RMS 498]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=30.2948

[RMS 5]
nz=29	0	29
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 500]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0
il=58.8748

[RMS 25]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2876

[POZYCJA]
id=491
pd=	KNR	2-02 0822-10 analogia	2-02	0822-10 analogia		1
mpn=_1211
na=parapety ukośne z płytek klinkierowych w piwnicy szer 0,6m dł 1,16 m -szt 21
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=14.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.62	1	14,62					

[RMS 1]
nz=2.638	0	2.638
np=1
wa=0
wb=0
il=38.5676

[RMS 504]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.351

[RMS 502]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0278

[RMS 503]
nz=0.0291	0	0.0291
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4254

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0467	0	0.0467
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6828

[RMS 9]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0599

[ELEMENT 1]
na=posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=235
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=492
pd=	KNR-W	2-02 1121-04 analogia	2-02	1121-04 analogia		1
mpn=_1211
na=Ślepa podłoga z desek o grubości 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo 5*8 co 60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=268.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=268.4	1	268,40					

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=289.872

[RMS 238]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9524

[RMS 17]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=56.364

[RMS 506]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9784

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0169	0	0.0169
np=1
wa=0
wb=0
il=4.536

[RMS 40]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0182

[POZYCJA]
id=493
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -/między legarami/
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=268.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=268.4	1	268,40					

[RMS 1]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0
il=24.3439

[RMS 186]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=281.82

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0667

[RMS 40]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3888

[POZYCJA]
id=494
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1122-01	2-02	1122-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki z klepki dębowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=268.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=268.4	1	268,40					

[RMS 1]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=351.604

[RMS 507]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=279.136

[RMS 508]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=456.28

[RMS 239]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=311.344

[RMS 17]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=4.026

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0148	0	0.0148
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9723

[RMS 40]
nz=0.0349	0	0.0349
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3672

[POZYCJA]
id=495
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1122-07	2-02	1122-07		1
mpn=_1211
na=Lakierowanie posadzek i parkietów 3x+podkład
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=268.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=268.4	1	268,40					

[RMS 1]
nz=0.3953	0	0.3953
np=1
wa=0
wb=0
il=106.0985

[RMS 509]
nz=1.05	0	0.35*3
np=1
wa=0
wb=0
il=281.82

[RMS 510]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6624

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0805

[RMS 40]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0805

[POZYCJA]
id=496
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1122-05	2-02	1122-05		1
mpn=_1211
na=listwa przypodłogowa dębowa wydrążona wysokości 9 cm szr 5 cm z profilem
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=293.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=293.3	1	293,3					

[RMS 1]
nz=0.206	0	0.206
np=1
wa=0
wb=0
il=60.4198

[RMS 511]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=313.831

[RMS 230]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=762.58

[RMS 234]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3995

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5279

[RMS 40]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8799

[POZYCJA]
id=497
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0115-04	5-08	0115-04		1
mpn=_1211
na=Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton1310Listwy przypodłogowe PCV przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznej wysokość 90 mm z przegrodą
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=640.09
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=640.09	1	640,09					

[RMS 1]
nz=0.528	0	0.528
np=1
wa=0
wb=0
il=337.9675

[RMS 514]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=665.6936

[RMS 513]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=435.2612

[RMS 349]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3456.486

[RMS 517]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=640.09

[RMS 516]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=665.6936

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=128
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=516.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=516.07	1	516,07					

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=278.6778

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=536.7128

[RMS 227]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=598.6412

[RMS 228]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=72.2498

[RMS 31]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7411

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1286

[RMS 9]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2893

[POZYCJA]
id=125
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=Podłoga w systemie suchego jastrychu(system NIDA Podłoga)-izolacja akustyczna cieplna/styropian twardy PS-EFS 30 o gr 6cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=516.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=516.07	1	516,07					

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=45.9818

[RMS 217]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=541.8735

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6514

[RMS 40]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4255

[POZYCJA]
id=130
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-02	2-02	0606-02		1
mpn=_1211
na=podłoga w systemie suchego jastrychu (system Nida Podłoga)-izolacja z foli uszczelniającej płynnej np. firmy Dieterman
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=516.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=516.07	1	516,07					

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=84.1194

[RMS 235]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=670.891

[RMS 236]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=309.642

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.258

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNR-W	2-02 2003-10 analogia	2-02	2003-10 analogia		1
mpn=_1211
na=Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA,Podłoga)-suchy jastrych z masą szpachlową.Suchy podkład jastrychowy-dwie płyty GK np.Rygidur E40 P 4 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=516.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=516.07	1	516,07					

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=959.8902

[RMS 164]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1063.1042

[RMS 221]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=36.1249

[RMS 222]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1548

[RMS 223]
nz=0.005	0	0.0050
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5804

[RMS 224]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=624.4447

[RMS 225]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8035

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8044

[RMS 40]
nz=0.0268	0	0.0268
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8307

[POZYCJA]
id=499
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-01	2-02	1104-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=478.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=478.55	1	478,55					

[RMS 1]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0
il=170.3638

[RMS 74]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8581

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7872

[RMS 40]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8713

[POZYCJA]
id=500
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=478.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=478.55	1	478,55					

[RMS 1]
nz=0.659	0	0.659
np=1
wa=0
wb=0
il=315.3645

[RMS 74]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8581

[RMS 206]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1436

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9786

[RMS 40]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3499

[POZYCJA]
id=116
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-02	2-02	0608-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja styropianem twardym (PS-EFS 30) o gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=422.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=422.55	1	422,55					

[RMS 1]
nz=0.235	0	0.235
np=1
wa=0
wb=0
il=99.2993

[RMS 599]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=443.6775

[RMS 83]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=4.648

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0205	0	0.0205
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6623

[RMS 40]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=1.986

[POZYCJA]
id=501
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=478.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=478.55	1	478,55					

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=66.997

[RMS 524]
nz=8.15	0	8.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3900.1825

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7855

[RMS 9]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7855

[POZYCJA]
id=502
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-02	2-02	0608-02		1
mpn=_1211
na=Izolacja styropianem  o gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=338.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=338.3	1	338,30					

[RMS 1]
nz=0.235	0	0.235
np=1
wa=0
wb=0
il=79.5005

[RMS 525]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=355.215

[RMS 83]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7213

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0205	0	0.0205
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9352

[RMS 40]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=1.59

[POZYCJA]
id=124
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=282.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=282.3	1	282,30					

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=101.628

[RMS 214]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=988.05

[RMS 216]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=338.76

[RMS 215]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=318.999

[RMS 200]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=50.814

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1618

[RMS 40]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9196

[POZYCJA]
id=503
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-02	2-02	0606-02		1
mpn=_1211
na=izolacja z foli uszczelniającej płynnej np. firmy Dieterman
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=103.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=103.45	1	103,45					

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8624

[RMS 235]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=134.485

[RMS 236]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=62.07

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0517

[POZYCJA]
id=504
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1111-07 1111-09 	2-02	1111-07	 1111-09 	1
mpn=132:0:509166,10121,0:0,0911
na=posadzki klinkierowe na klej
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=375.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=375.1	1	375,10					

[RMS 1]
nz=1.235	0	0.95+3*0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=463.2485

[RMS 526]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=393.855

[RMS 208]
nz=6.6	0	3+3*1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2475.66

[RMS 209]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=93.775

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.0477	0	0.0435+3*0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=17.8923

[RMS 40]
nz=0.0399	0	0.0369+3*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9665

[POZYCJA]
id=505
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-09	0-12II	1118-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną1310(gres glazurowany) V stopień ścieralności
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=103.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=103.45	1	103,45					

[RMS 1]
nz=1.0664	0	1.0664
np=1
wa=0
wb=0
il=110.3191

[RMS 527]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=105.519

[RMS 138]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=537.94

[RMS 139]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=41.38

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2587

[RMS 9]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7932

[ELEMENT 1]
na=Prace elewacyjne-zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=506
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=534
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0917-07 0917-08 	2-02	0917-07	 0917-08 	1
mpn=133:0:5009169,101211
na=Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu 50  cm gzyms cokołowy, parapetowy, główny, okapowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=317.94
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=317.94	1	(15,80*2+30,09*2)*3+21.3*2					

[RMS 1]
nz=3.2738	0	3.2738
np=1
wa=0
wb=0
il=1040.872

[RMS 548]
nz=0.00973	0	0.00973
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0936

[RMS 546]
nz=10.39	0	10.39
np=1
wa=0
wb=0
il=3303.3966

[RMS 549]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=26.0711

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 544]
nz=0.5627	0	0.5627
np=1
wa=0
wb=0
il=178.9048

[RMS 9]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0
il=3.243

[POZYCJA]
id=536
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0917-07 z.sz. 5.6. 9911 	2-02	0917-07	 z.sz. 5.6. 9911 	1
mpn=21:1:0930,37,101211
na=Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane o szerokości w rozwinięciu do 40 cm Profile o promieniu łuku do 2 m. gzyms okapowy kaferków
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	21,5*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.2738	0	3.2738
np=1
wa=0
wb=0
il=197.0828

[RMS 548]
nz=0.00973	0	0.00973
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4184

[RMS 546]
nz=10.39	0	10.39
np=1
wa=0
wb=0
il=446.77

[RMS 549]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=3.526

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 544]
nz=0.5627	0	0.5627
np=1
wa=0
wb=0
il=24.1961

[RMS 550]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4386

[POZYCJA]
id=527
pd=	TZKNBK	X 0101-01 analogia	X	0101-01 analogia		1
mpn=1211
na=Naczółki nad oknami
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=20.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.89	1	20,89					

[RMS 1]
nz=45.9	0	45.9
np=1
wa=0
wb=0
il=958.851

[POZYCJA]
id=537
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0916-07 z.sz. 5.7.  9911-10  9911-11 	2-02	0916-07	 z.sz. 5.7.  9911-10  9911-11 	1
mpn=19:1:09107,26,1020:0:09107,27,101211
na=Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - odcinki o długości do 2 m - kolumny okrągłe lub wieloboczne o powierzchni gładkiej - naczółki nad oknami i drzwiami
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=44
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	22*(1,60+0,2*2)					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.75		1.1*2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.27	0	3.27
np=1
wa=0
wb=0
il=395.67

[RMS 74]
nz=0.00973	0	0.00973
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4281

[RMS 551]
nz=10.39	0	10.39
np=1
wa=0
wb=0
il=457.16

[RMS 552]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=3.608

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.563	0	0.563
np=1
wa=0
wb=0
il=24.772

[RMS 40]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4488

[POZYCJA]
id=528
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0916-06 z.sz. 5.7.  9911-10 	2-02	0916-06	 z.sz. 5.7.  9911-10 	1
mpn=19:1:09107,26,101211
na=Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 35 cm - odcinki o długości do 2 m - opaski wokół okien
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=164.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=164.92	1	(9+8+2+3+3+3)*(2,33*2+1,23)					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0
il=538.7936

[RMS 554]
nz=0.00851	0	0.00851
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4035

[RMS 551]
nz=9.09	0	9.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1499.1228

[RMS 552]
nz=0.0718	0	0.0718
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8413

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=84.1092

[RMS 556]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4678

[POZYCJA]
id=529
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0916-06 z.sz. 5.7.  9911-10  9911-11 	2-02	0916-06	 z.sz. 5.7.  9911-10  9911-11 	1
mpn=19:1:09107,26,1020:0:09107,27,101211
na=Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 35 cm - odcinki o długości do 2 m - kolumny okrągłe lub wieloboczne o powierzchni gładkiej - naczółek nad drzwiami weiściowymi w szczycie
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=3.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.16	1	1,10*2+0,48*2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.75		1.1*2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8093

[RMS 554]
nz=0.00851	0	0.00851
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0269

[RMS 551]
nz=9.09	0	9.09
np=1
wa=0
wb=0
il=28.7244

[RMS 552]
nz=0.0718	0	0.0718
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2269

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6116

[RMS 556]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0281

[POZYCJA]
id=521
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0916-07 z.sz. 5.7.  9911-06  9911-10 	2-02	0916-07	 z.sz. 5.7.  9911-06  9911-10 	1
mpn=18:0:09107,22,1019:1:09107,26,101211
na=Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - łuk o promieniu do 1 m - odcinki o długości do 2 m - opaski okienne przy portalu
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=5.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.65	1	5.65					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.76		1.6*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.27	0	3.27
np=1
wa=0
wb=0
il=32.5169

[RMS 554]
nz=0.00973	0	0.00973
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 551]
nz=10.39	0	10.39
np=1
wa=0
wb=0
il=58.7035

[RMS 552]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4633

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.563	0	0.563
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1809

[RMS 556]
nz=0.0102	0	0.0102
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[POZYCJA]
id=530
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0916-07 z.sz. 5.7.  9911-07  9911-10  0916-08 	2-02	0916-07	 z.sz. 5.7.  9911-07  9911-10  0916-08 	1
mpn=18:1:09107,23,1019:1:09107,26,10128:0:7509162,101211
na=Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu 75 cm - łuk o promieniu do 2 m - odcinki o długości do 2 m opaska przy drzwiach portalu głównego
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=8.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.1	1	8,10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.54		1.4*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.223	0	3.27+7*0.279
np=1
wa=0
wb=0
il=65.1517

[RMS 554]
nz=0.01827	0	0.00973+7*0.00122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.148

[RMS 551]
nz=19.49	0	10.39+7*1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=157.869

[RMS 552]
nz=0.1541	0	0.082+7*0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2482

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.8962	0	0.563+7*0.0476
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2592

[RMS 556]
nz=0.0193	0	0.0102+7*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1563

[POZYCJA]
id=538
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0916-07 0916-08 	2-02	0916-07	 0916-08 	1
mpn=128:0:9009162,101211
na=Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu 90 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=5.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.8	1	5,80					

[RMS 1]
nz=6.06	0	3.27+10*0.279
np=1
wa=0
wb=0
il=35.148

[RMS 554]
nz=0.02193	0	0.00973+10*0.00122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1272

[RMS 551]
nz=23.39	0	10.39+10*1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=135.662

[RMS 552]
nz=0.185	0	0.082+10*0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=1.073

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=1.039	0	0.563+10*0.0476
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0262

[RMS 556]
nz=0.0232	0	0.0102+10*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1346

[POZYCJA]
id=532
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-26 0640-04	0-26	0640-04		1
mpn=1211
na=Impregnacja elewacji, gzymsów i detali architektonicznych - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=787.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=787.2	1	(174+154)*2*1,2					

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=124.3776

[RMS 541]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=905.28

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=533
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0902-01 0902-07 	2-02	0902-01	 0902-07 	1
mpn=109:0:09135,101211
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie z dodatkiem za pasy o innej barwie lub fakturze szerokości do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=491.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=491.83	1	491,83					

[RMS 1]
nz=0.9463	0	0.9463
np=1
wa=0
wb=0
il=465.4187

[RMS 542]
nz=0.00292	0	0.0028+0.00012
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4361

[RMS 543]
nz=0.0211	0	0.0211
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3776

[RMS 503]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2951

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 544]
nz=0.1082	0	0.1082
np=1
wa=0
wb=0
il=53.216

[POZYCJA]
id=539
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0932-01	0-23	0932-01		1
mpn=1211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - tynk na siatce na kaferkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=17.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.2	1	(5+1,8*2)*2					

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.806

[RMS 564]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.16

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 565]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[POZYCJA]
id=540
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0932-03	0-23	0932-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm tynk na kaferkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=17.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.2	1	(5+1,8*2)*2					

[RMS 1]
nz=2.1915	0	2.1915
np=1
wa=0
wb=0
il=37.6938

[RMS 566]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=75.68

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 567]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1462

[RMS 565]
nz=0.0115	0	0.0115
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1978

[POZYCJA]
id=541
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1519-03 uw.p.tab. 	2-02	1519-03	 uw.p.tab. 	1
mpn=26:0:0935,101211
na=Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=804.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=804.4	1	17.200+787,200					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0		0
wm=0		0
ws=0		0

[RMS 1]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 569]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=542
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-26 0639-06	0-26	0639-06		1
mpn=1211
na=Impregnacja elewacji metodą natryskową dwukrotnie powierzchnie piaskowców
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=196.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=196.9	1	196,9					

[RMS 1]
nz=0.0901	0	0.0901
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7407

[RMS 541]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=246.125

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=elementy ślusarsko-kowalskie
wa=0
kn=0	0	0
id=543
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=549
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=oznakowanie gaśnic, hydrantów, dróg ewakuacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7437	0	0.7437
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7437

[RMS 572]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 548]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 571]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 550]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[POZYCJA]
id=544
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XXII 0805-01	XXII	0805-01		1
mpn=1211
na=Balustrada schodowa o charakterze zabytkowym ze stali płaskiej, słupki kwadratowe, brzeg z pokrępowanej w zawiłe wzory kratówki, pochwyt ze stali płaskiej przekuwanej w profil, słupki dołem zakończone rozetami
op=0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=64.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64.6	1	64,60					

[RMS 1]
nz=29	0	29
np=1
wa=0
wb=0
il=1873.4

[POZYCJA]
id=545
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XXII 0712-01	XXII	0712-01		1
mpn=1211
na=Krata renesansowa z prętów okrągłych przekuwanych o wybitnie artystycznym rysunku, bogatych splotach i przekuciach oraz dużej ilości elementów o motywach roślinnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=6.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	6,30					

[RMS 1]
nz=156	0	156
np=1
wa=0
wb=0
il=982.8

[POZYCJA]
id=546
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XXII 0705-01	XXII	0705-01		1
mpn=1211
na=Krata kuta, szprosy poziome płaskie, pionowe kwadratowe lub okrągłe zakończone u góry grotami, z elementami S lub C zakończonymi odkutymi liśćmi, łączone obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=16.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.56	1	16,56					

[RMS 1]
nz=24.4	0	24.4
np=1
wa=0
wb=0
il=404.064

[POZYCJA]
id=550
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=oznakowanie pomieszczeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.7437	0	0.7437
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7437

[RMS 573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 548]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 571]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 550]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[POZYCJA]
id=551
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=siatki na owady pas dołem i górą
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=53.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.66	1	53,66					

[RMS 1]
nz=0.7437	0	0.7437
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9069

[RMS 574]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 550]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0912

[POZYCJA]
id=552
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=schody spuszczane
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=15.72

[RMS 580]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 576]
nz=0.0483	0	0.0483
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5796

[RMS 577]
nz=0.0453	0	0.0453
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5436

[RMS 554]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 578]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=2.232

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1068

[POZYCJA]
id=553
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1121-02	2-02	1121-02		1
mpn=_1211
na=pomost konserwacyjny na poddaszu nieużytkowym grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=28.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.45	1	28,45					

[RMS 1]
nz=0.862	0	0.862
np=1
wa=0
wb=0
il=24.5239

[RMS 581]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1422

[RMS 582]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0242

[RMS 583]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=30.726

[RMS 584]
nz=0.184	0	0.184
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2348

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 555]
nz=0.0119	0	0.0119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3386

[RMS 556]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1665

[POZYCJA]
id=554
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=konstrukcja wsporcza pod osadzenie i obmurowanie czerpni
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=3.93	0	3.93
np=1
wa=0
wb=0
il=3.93

[RMS 586]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 554]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 576]
nz=0.625	0	0.625
np=1
wa=0
wb=0
il=0.625

[RMS 577]
nz=0.586	0	0.586
np=1
wa=0
wb=0
il=0.586

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0395

[POZYCJA]
id=555
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=dostawa, montaż i uruchomienie wraz i rozruchem i odbiorem dżwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnmosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 587]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0395

[POZYCJA]
id=556
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=dostawa, montaż i uruchomienie wraz i rozruchem i odbiorem podnośnika zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=32	0	32
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0395

[POZYCJA]
id=557
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=Wykonanie drobnych elementów odwodnienia żwirowych i kamiennych - opaska wokół budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	100*0,1					

[RMS 1]
nz=10.6	0	10.6
np=1
wa=0
wb=0
il=106

[RMS 589]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 590]
nz=0.206	0	0.206
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 591]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[ELEMENT 1]
na=oddymianie
wa=0
kn=0	0	0
id=561
nu=10
wn=		

[POZYCJA]
id=562
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=dostawa i montaż centralki oddymiania dostosowanej do sterowania trzema klapami - oknami oddymiającymi dachowymi np.Fakro oraz pięcioma dwuskrzydłowymi drzwiami napowietrzającymi, cztrema czujkami optycznymi, czterema sygnalizatorami akustyczno-optycznymi, czterema ręcznymi przyciskami oddymiania oraz przyciakiem przewietrzamia i centralką pogodową wraz z rozruchem i próbami sprawdzającymi, proytokółami odbioru
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=32	0	32
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 602]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0395

[POZYCJA]
id=563
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=dostawa czujki pogodowej i centralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=32	0	32
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 604]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0395

[POZYCJA]
id=564
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=dostawa, montaż i uruchomienie osprzętu systemu oddymiania złożonego z 4 czujek optycznych, 4 ręcznych przycisków oddymiania, 4 sygnalizatorów optyczno- akustycznych oraz przycisku przewietrzania wraz z okablowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=32	0	32
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0395

[POZYCJA]
id=565
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=dostawa, montaż, regulacja sterowania przez centralkę oddymiania i uruchomienie napędów pięciu par drzwi dwuskrzydłowych napowietrzających
op=0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=32	0	32
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 606]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0395

[POZYCJA]
id=566
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=zasilanie centralki oddymiania i pozostałych elementów systemu oddymiania z tablicy głównej poza głównym wyłącznikiem prądu (lub dostawa centralki z podtrzymaniem akumulatorowym) rozbudowa tablicy, konieczne okablowanie dostawa, wykonanie, rozruch i roboty budowlane związane z montażem i wykończeniem sysremu oddymiania
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=32	0	32
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 607]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 556]
nz=0.0395	0	0.0395
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0395

