[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.3
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI nr 8
nfn=Biuro Usług Budowlano-Architektonicznych mgr inż. Katarzyna Dąbrowska Marszał
afn=ul.Ziemowita 61  61-063 Poznań
nb=Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Osadzie Służbowej PNBT
ab= Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul.Długa 33  89-606 Charzykowy
br=elektryczna
nk=mgr inż. arch. Katarzyna Dąbrowska- Marszał
dt=28.05.2018
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn 30x4	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.55

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=centrala alarmowa	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Ciągnik kołowy o mocy 55-63 kW [75-85] (1)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.132

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=czujka dymu	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=czujka ruchu	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.63

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=gniazda bryzgoszczelne IP 44 podtynkowe	0
id=7530899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.48

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=gniazda podtynkowe podwójne z uziemieniem	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=132.6

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=gniazda podtynkowe RTV	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=kabel YLY 5x16 - 1kV	0
id=	3
jm=m	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8321799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=378

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=478

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=końcówki kablowe tłoczone typu B-311 do lutowania na żyłach miedzianych o przekroju 16 mm2	0
id=7621105	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=końcówki kablowe typu K do zaprasowania na żyłach miedzianych	0
id=7620999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=korytka legrand	0
id=8321899	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.26

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=łączniki instalacyjne schodowe podtynkowe	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.86

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=łączniki instalacyjne świecznikowe podtynkowe	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=maszt antenowy z kompletem anten	0
id=8312099	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne	0
id=7540999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=opaski uziemiające do rur	0
id=1120099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe mieszkaniowe	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe Ovalis	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe Punch Plus	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe Punch Plus Alu LV  418 EVG z inwerterem	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe Superclub	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=pasta do lutowania ręcznego Pal-1	0
id=1413100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.16

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.8

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane FeZn 8	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=projektory	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 5x4 - 750V	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=187.2

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=przewody koncentryczne  RG-6	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=135.2

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=przewód izolowany jednożyłowy LgY 6mm2	0
id=7999999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mm2, 750 V	0
id=7951013	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=280.8

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 mm2	0
id=7910899	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=811.2

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 mm2	0
id=7910899	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1050.4

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2	0
id=7900200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli o ładowności 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.132

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=puszki bakelitowe PK-3 60mm	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=171.36

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=puszki bakelitowe PO-70 + zacisk	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.8

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=870.8913

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=rozdzielnica R-2 poddasze	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=rozdzielnica R Parter	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=rozdzielnica R Piętro	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=rozdzielnica R Piwnica	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=rury winidurowe	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=rury winidurowe RL-18	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.6

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=rury winidurowe RL-37	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=9.37

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności do 0.9 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.201

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=26.71

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	0
id=1200203	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.427

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=szafka dystrybucyjne ze wzmacniaczem i multiswitchem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=szyfratory	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=szyny oświetleniowe	0
id=7302999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.72

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=świetlówki 18W/830	0
id=7350499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.88

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=świetlówki 18W/830'	0
id=7350499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=374.4

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=świetlówki kompaktowe E27 18W	0
id=7350499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.32

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=świetlówki TC-D 28W	0
id=7350499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=122.72

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0
id=7660099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=uchwyty U-18	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=399

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=uchwyty U-37	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=wkręty	0
id=8372199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=121.2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.6

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=wyłącznik P.POŻ podtynkowy	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=złącza kontrolne drut-płaskownik	0
id=7590799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=złącza uniwersalne	0
id=7590730	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=złączki ZCL-18	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.4

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=złączki ZCL-37	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.3

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=Żuraw samochodowy o udzwigu do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.132

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-08	5-08	0401-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8786

[RMS 2]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż  rozdzielni R (piwnicy) - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż  rozdzielni R parteru - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielni R piętra - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		1
mpn=_1211
na=Montaż  rozdzielni  RK (poddasza) - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 1]
na=wewnętrzne linie zasilające
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2732	0	0.2732
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8272

[RMS 2]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 69]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2448	0	0.2448
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0135

[RMS 2]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 70]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-03	5-08	0110-03		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1243	0	0.1243
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5612

[RMS 71]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 72]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0114-02	5-10	0114-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli wielożyłowych  typu YLY 5x16 w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1333	0	0.1333
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8191

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 9]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 10]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 11]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 12]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.201

[RMS 14]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 15]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 16]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0604-06	5-10	0604-06		1
mpn=1211
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2376

[RMS 17]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 19]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 9]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 11]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 10]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 20]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 21]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
mpn=_1211
na=Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=4
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[ELEMENT 1]
na=instalacja gniazdowa
wa=0
kn=0	0	0
id=21
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=133
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=33.532

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=103
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=103	1	103					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6561

[RMS 76]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=105.06

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02	5-08	0302-02		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3723

[RMS 77]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-06	5-08	0210-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe typu 5x4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.099	0	0.099
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0181

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-01	5-08	0209-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewod  YDYp 3x2,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=900
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0
il=42.5457

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=936

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=130
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=23.216

[RMS 80]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=132.6

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=6.303

[RMS 81]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
mpn=_1211
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek  typu legrand
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8363

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0304-04	5-08	0304-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce ołowianej (4 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3949	0	0.3949
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5085

[RMS 29]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=7.04

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=16
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=22
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[ELEMENT 1]
na=instalacja oświetleniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=19
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-01	5-08	0209-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewod  YDYp 3x1,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=780
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=780	1	780					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0
il=36.8729

[RMS 82]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=811.2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-01	5-08	0209-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewod  YDYp 3x2,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=114.4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05	5-08	0209-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewód YDY 4x1,5 mm2 układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=270
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4508

[RMS 120]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=280.8

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=189
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=189	1	189					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2693

[RMS 30]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=378

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-04	5-08	0511-04		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych typu  Punch Plus Alu LV 418
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=90
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=53.289

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 122]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=374.4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-04	5-08	0511-04		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych typu Punch Plus Alu LV 418  z inwerterem
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5131

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 84]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-04	5-08	0511-04		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  typu Superclub 28W
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9472

[RMS 124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 87]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=66.56

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-04	5-08	0511-04		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  typu Ovalis 40W
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9867

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 87]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=56.16

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-04	5-08	0511-04		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  mieszkaniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3684

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-04	5-08	0511-04		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu szyn oświetleniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1842

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-04	5-08	0511-04		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu projektorów do szyn oświetleniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7763

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-03	5-08	0401-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6044

[RMS 35]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu  wyłączników głównych p-poż
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4393

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=161
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	161					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=40.5913

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=62
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2105

[RMS 76]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=63.24

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02	5-08	0302-02		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0
il=25.4894

[RMS 77]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=73.44

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0485

[RMS 96]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8909

[RMS 97]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=41
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7527

[RMS 98]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=41.82

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04	5-08	0307-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.242	0	0.242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4622

[RMS 98]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=22
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=28.6

[POZYCJA]
id=50
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1346-08	18 D13	1346-08		1
mpn=1211
na=Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=6.5	0	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[ELEMENT 1]
na=Instalacje strukturalne
wa=0
kn=0	0	0
id=52
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-17	4-03	1003-17		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=1.197	0	1.197
np=1
wa=0
wb=0
il=3.591

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2732	0	0.2732
np=1
wa=0
wb=0
il=31.3087

[RMS 2]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=252

[RMS 70]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=252

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0108-01	5-08	0108-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1166	0	0.1166
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1353

[RMS 99]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 100]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=41

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0108-03	5-08	0108-03		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1386	0	0.1386
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6473

[RMS 132]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody koncentryczne typu RG-6 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=130
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5067

[RMS 135]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=135.2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7564

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2521

[RMS 76]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu  czujki dymu
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2197

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-02	5-08	0309-02		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd  p/t RTV
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.154	0	0.154
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4412

[RMS 105]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0901-01	5-06	0901-01		1
mpn=_1211
na=Montaż i ustawienie metalowych masztu z kpl anten
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=maszt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=99.52	0	99.52
np=1
wa=0
wb=0
il=95.0416

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 52]
nz=9.37	0	9.37
np=1
wa=0
wb=0
il=9.37

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0101-05	5-06	0101-05		1
mpn=1211
na=Instalowanie szafki dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=konsol.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=26.02	0	26.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.8491

[RMS 9]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=66
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=3
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=5.55

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-03	5-08	0401-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=23
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4506

[RMS 35]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu  czujki ruchu
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=4.393

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 5]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu szyfratorów
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3438

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu centrali instalacji alarmowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1719

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-04	5-08	0604-04		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2023	0	0.2023
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1836

[RMS 143]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 56]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=121.2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0607-03	5-08	0607-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3934	0	0.3934
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0279

[RMS 108]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 57]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0611-02	5-08	0611-02		1
mpn=1211
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.7968	0	0.7968
np=1
wa=0
wb=0
il=45.6566

[RMS 109]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.3984	0	0.3984
np=1
wa=0
wb=0
il=23.904

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2145

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż złączy probierczych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7943

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0620-01	5-08	0620-01		1
mpn=1211
na=Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1502

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 35]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-05	5-08	0602-05		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2806	0	0.2806
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3595

[RMS 109]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 57]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.1403	0	0.1403
np=1
wa=0
wb=0
il=2.806

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2732	0	0.2732
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4362

[RMS 2]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=84

[RMS 70]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=84

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0108-01	5-08	0108-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1166	0	0.1166
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4541

[RMS 99]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 100]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-04	5-08	0204-04		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe  LY 6 mm22 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0308	0	0.0308
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1766

[RMS 112]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-03	4-03	1205-03		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

