[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.3
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI nr 9
nfn=Biuro Usług Budowlano-Architektonicznych mgr inż. Katarzyna Dąbrowska Marszał
afn=ul.Ziemowita 61  61-063 Poznań
nb=Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul.Długa 33  89-606 Charzykowy
br=Roboty elektryczne sieci
nk=mgr inż. arch. Katarzyna Dąbrowska- Marszał
dt=19.06.2017

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=64.5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=6środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=187.2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Benzyny do ekstrakcji - w opakowaniu	0
id=1050010	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9035

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  55-63 kW [75-85 KM] (1)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.518

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=144.9

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=fundament prefabrykowany betonowy	0
id=8140800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=kable YAKY 4x25	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=180

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=kable YKY 4x25	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=135

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=kable YKY 5x25	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=konstrukcje mocujące	0
id=7270099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	0
id=1512200	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3165

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=opaski kablowe OKi'	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.5

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.08

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli  do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.518

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=394.7926

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=rozdzielnia RG z zegarem stronom	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.3115

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.44

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.829

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	0
id=8190600	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.175

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=14.418

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Spoiwa cynowo-ołowiane LC40, LC40A	0
id=1200230	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1755

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1095

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Wazelina techniczna	0
id=1034701	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.855

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.518

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   7-10 t (1)	0
id=31116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Wiz i owietlenie parkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=34
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	0510 0510-51-02	0510	0510-51-02		1
mpn=1211
na=Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=90
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	180*0.5*1					

[RMS 1]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=201.6

[POZYCJA]
id=35
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	0510 0510-47-05	0510	0510-47-05		1
mpn=1211
na=Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,25 m3; grunt kat III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 33]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 34]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-01	5-08	0608-01		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1602	0	0.1602
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5384

[RMS 35]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0801	0	0.0801
np=1
wa=0
wb=0
il=14.418

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2691

[RMS 37]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych-YAKY 4x25
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0676	0	0.0676
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6204

[RMS 44]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 45]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 46]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 39]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[RMS 47]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 40]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=75.6

[RMS 41]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 42]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.206

[RMS 43]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=1.476

[RMS 50]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[RMS 51]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[RMS 52]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-02	5-10	0103-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych-YKY 5x10
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0676	0	0.0676
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7153

[RMS 44]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 45]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7425

[RMS 46]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.485

[RMS 39]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1215

[RMS 47]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 40]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=56.7

[RMS 41]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.025

[RMS 42]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0405

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=135

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9045

[RMS 43]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=1.107

[RMS 50]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 51]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 52]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0103-03	5-10	0103-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych-YKY 5x25
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1116	0	0.1116
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1973

[RMS 44]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 45]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[RMS 46]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 39]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[RMS 47]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 40]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 41]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 42]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.201

[RMS 43]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.246

[RMS 50]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 51]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 52]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1001-02	5-10	1001-02		1
mpn=1211
na=Montaż szafki kablowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.202

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=43
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	0510 0510-52-02	0510	0510-52-02		1
mpn=1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=90
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90					

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=108.9

[POZYCJA]
id=49
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	0510 4600-01	0510	4600-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=24
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[RMS 1]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=18
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

