[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS nr 9
nb=Ośrodek dydaktyczno- muzealny w osadzie służbowej PNBT II etap realizacji- ośw.terenu_szafki_kable101010
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
br=elektryczna
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=kabel YKY 5x16 mm2, 750V,
id=7969999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=972.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=oprawa oświetleniowa kompletna ROSA, CORONA LED,  IP66, 14 kg, h=650 mm, fi 600 mm, kod 214735/6, 9000 lm, 5000 K, moc LED =72 W,
id=7331399	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - instalacje elektryczne
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=586.8462
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	 

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Szafka kablowa rozdzielcza, 4 polowa, terenowa SK1 (jak SK1-1, SK2), na fundamencie, IP44,
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=słupy aluminiowe dla oświetlenia zewnętrznego ROSA, typ SAL-4, wys 4m, o śr. 120 mm przy podstawie, góra fi 60 mm, wnęka elekr. od 500 mm, waga 14 kg, kompletny, 50 cm od dołu - pokrycie elastomerem,
id=8110199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Szafka oświetlenia terenu ROT (odpowiednik SOU ROU-5), na fundamencie, IP44,
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=kabel YKYżo 5x25 mm2, 750V,
id=7969999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=fundament pod słup SAL-4: typ B50/Z-50
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Rozdzielnica serwisowa terenowa RS1 ( jak RS2 i RS3 ), na fundamencie, IP44,
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=piasek
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3'
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=22.893
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.0629
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II
id=1561125	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=443.52

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=kabel YKY 5x6 mm2, 750V,
id=7969999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=rury przewodowe z PCW DVK 110
id=2300299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.5408
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 115]
ty=S
na=samochód samowyładowczy
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.651
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39810

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39911

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli
id=39970	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.5408
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=opaski kablowe OKi
id=7640101	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=105.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8190601

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 143]
ty=S
na=ładowarka jednonaczyniowa gąsienicowa 1 m3
id=11441	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.574
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11441

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm - FeZn żółty
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 118]
ty=S
na=koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW
id=13612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13612

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=samochód dostawczy
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=spawarka
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego (0.15 m3)
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=tabliczka elektr. z wyposażeniam w komplecie słupa
id=7593399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=wazelina techniczna
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.504
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.5408
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 144]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.092
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara
id=1510105	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=uziemiacze prętowe
id=7590899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590899

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=wkładki topikowe mocy - różne
id=7501099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55.62
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7501999

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=podstawy bezpiecznikowe dużej mocy
id=7010299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7010199

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=wkładki topikowe dużej mocy
id=7011099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7010599

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=elementy przewodu szynowego małogabarytowego 63 A
id=7059499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7054599

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=listwa zaciskowa
id=7055560	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7090299

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wykopanie rowów i układanie kabli.
wa=0
kn=0	0	0
id=91
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0316-01	5-10	0316-01		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=20.25

[POZYCJA]
id=92
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0316-02	5-10	0316-02		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 1]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0316-04	5-10	0316-04		1
mpn=1211
na=Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 118]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 150]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=83
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 1.0 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m; grunt kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 143]
nz=0.0574	0	0.0574
np=1
wa=0
wb=0
il=0.574

[RMS 144]
nz=0.0092	0	0.0092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.092

[RMS 115]
nz=0.1171	0	0.1171
np=1
wa=0
wb=0
il=1.171

[POZYCJA]
id=84
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400		

[RMS 1]
nz=0.745	0	0.745
np=1
wa=0
wb=0
il=298

[POZYCJA]
id=85
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0702-0102	2-01	0702-0102		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=435
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=435	1	435		

[RMS 1]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=9.135

[RMS 150]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0
il=20.793

[POZYCJA]
id=81
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0701-0203	2-01	0701-0203		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=0.932	0	0.932
np=1
wa=0
wb=0
il=13.98

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=435
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=435	1	435		

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=5.481

[RMS 114]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=24.36

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 115]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 117]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 96]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3285

[POZYCJA]
id=72
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=935
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=935	1	85+25+90+235+50+200+140+110		

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=43.1035

[RMS 107]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=8.415

[RMS 108]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=93.5

[RMS 109]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=392.7

[RMS 110]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=14.025

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 121]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=972.4

[RMS 96]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9315

[RMS 112]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0205

[RMS 113]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0205

[RMS 95]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0205

[POZYCJA]
id=101
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56		

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5816

[RMS 107]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 108]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 109]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=23.52

[RMS 110]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 163]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=58.24

[RMS 96]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8344

[RMS 112]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2408

[RMS 113]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2408

[RMS 95]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2408

[POZYCJA]
id=102
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0103-01	5-10	0103-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65		

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9965

[RMS 107]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.585

[RMS 108]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 109]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3

[RMS 110]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.975

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 165]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 96]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9685

[RMS 112]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2795

[RMS 113]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2795

[RMS 95]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2795

[POZYCJA]
id=77
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0317-04	5-10	0317-04		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 119]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=89
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	0510 0510-52-05	0510	0510-52-05		1
mpn=1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 150]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[ELEMENT 1]
na=Montaż słupów ośw. terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=82
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0308-10	2-01	0308-10		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=10
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=88
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	0510 0510-49-02	0510	0510-49-02		1
mpn=1211
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=28.6

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 96]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=70
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1005-09	5-10	1005-09		1
mpn=1211
na=Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp żarowych przez nakręcenie - analogia - mocowanie oprawy na słupie przez przykręcenie śrub
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 101]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7

[POZYCJA]
id=71
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 1001-03	5-10	1001-03		1
mpn=1211
na=Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 100]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=99
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0804-04	5-08	0804-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=115
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	5*2*10+15		

[RMS 1]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=3.864

[ELEMENT 1]
na=Montaż szafek rozdzielczych w terenie
wa=0
kn=0	0	0
id=94
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=93
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02	2-01	0306-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5		

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.05

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 153]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=96
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 153]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=97
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 153]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0804-04	5-08	0804-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=70
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	5*2*7		

[RMS 1]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=2.352

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0305-02	4-03	0305-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana wkładek topikowych do 100 A - uzupełnienie
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 1]
nz=0.0683	0	0.0683
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6882

[RMS 167]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=55.62

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=100
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0613-10	5-08	0613-10		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - głębokość pogrążenia uziomu do 3 m - grunt kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.38

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 161]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 162]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=50
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=_1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0
il=1.796

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Podłączenia kablowe i dostosowanie RG go nowych odbiorów
wa=0
kn=0	0	0
id=110
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=104
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0302-02	4-03	0302-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana podstaw bezpiecznikowych 3 biegunowych o natężeniu prądu do 200 A
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=0.567	0	0.567
np=1
wa=0
wb=0
il=5.103

[RMS 168]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.27

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0302-03	4-03	0302-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana wkładek topikowych dużej mocy
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[RMS 169]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.27

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=106
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0904-03	4-03	0904-03		1
mpn=_1211
na=Odłączenie przewodów o przekroju do 35 mm2 od zacisków lub bolców
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=1.134

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-05	5-08	0803-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6804

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0220-02	5-08	0220-02		1
mpn=_1211
na=Montaż przewodu szynowego 63A na gotowej konstrukcji wsporczej - element prosty o długości 1.5m
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0408-02	5-08	0408-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=50
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	10*5		

[RMS 1]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0
il=2.885

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[ELEMENT 1]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=36
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=27
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=35.1

[POZYCJA]
id=27
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1346-01.08	18	1346-01.08		1
mpn=1211
na=Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=6.5	0	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[POZYCJA]
id=57
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=58
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-04	5-08	0901-04		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=5.22

[POZYCJA]
id=59
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie - analogia - wykonanie dokumentacji powykonawczaj
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=3.3	0	0.33*10
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

