[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	3	1	6	0
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  nr 3
nb=Ośrodek dydaktyczno- muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
br=budynek dla saren roboty budowlane

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Montażyści gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Montażyści gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Murarze gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Posadzkarze gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Tynkarze gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=brukarze gr.II
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=brukarze gr.III
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=cieśle gr.III
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 230]
ty=R
na=cieśle gr.III'
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 238]
ty=R
na=cieśle gr.III''
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.58

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=masa asfaltowa izolacyjna
id=1040899	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.61

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=pręty do zbrojenia betonu
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.914

[RMS ZEST 207]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.865

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.204

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=blacha z cynku 0.55 mm
id=1210199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.812

[RMS ZEST 303]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.316

[RMS ZEST 103]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=kraty stalowe nieotwierane
id=1321399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=ruszty stalowe
id=1321900	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.574

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.042

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.075

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.715

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=kotwy stalowe śr. 8 mm z nakrętkami
id=1343699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=wyroby stalowe różne
id=1365099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=108

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=xylamit popularny
id=1412206	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.305

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=impregnat
id=1412299	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.242

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=środek uszczelniający Hydrobet
id=1480300	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.68

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Pyrolak W-1 skł. A lub tytan
id=1481202	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.9

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Pyrolak W-1 skł. B
id=1481203	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.9

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.026

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.028

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania
id=1510822	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.776

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.048

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.756

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=lakier asfaltowy
id=1512299	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.661

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.926

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Folia poliet. zbrojona dachowa
id=1560370	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.568

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Płyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr. 5cm
id=1565824	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.81

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.06

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-luzem
id=1700108	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.008

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2698.696

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm
id=1900005	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
id=2200410	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=204.859

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm
id=2200420	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=320.174

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Element odwodnienia pasa drogowego - koryto ściekowe do umacniania dna rowu - zbrojone KPED 01.13 o wym. 68x74x59 cm
id=222073102	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.96

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.974

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.288

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=papa smołowa izolacyjna
id=2301399	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.078

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.358

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej
id=2302399	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=252.273

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.448

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.948

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm
id=2311418	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.872

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=masa betonowa kl.B-15
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.288

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.841

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=masa betonowa
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.651

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna M 15
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.167

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Zaprawa cementowo-wapienna M-2
id=2380803	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.087

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.017

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.022

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.89

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.786

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Suche zaprawy do klinkieru
id=2382199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2846.976

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=żłoby kamionkowe ZR 300x1000
id=2510110	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.242

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.039

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.015

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.021

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Listwy i łaty iglaste kl.II
id=2601301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.159

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II
id=2640606	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.615

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III
id=2640702	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.451

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.133

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.381

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
id=2641900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.268

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=drzwi drewniane wybiegowe
id=2710099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=drzwi deskowe rozwierane
id=2711799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=wrota deskowe przesuwane
id=2730299	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=okno krosnowe inwentarskie
id=2753899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=monterzy gr.III
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.101

[RMS ZEST 102]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 295]
ty=R
na=murarze gr.III'
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 297]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 104]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.876

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.482

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.795

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.001

[RMS ZEST 209]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.277

[RMS ZEST 302]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.919

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.338

[RMS ZEST 208]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.66

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.238

[RMS ZEST 299]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=zbrojarze gr.II
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 280]
ty=R
na=zbrojarze gr.III
id=483	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.716

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=sznur konopny smołowany
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.81

[RMS ZEST 287]
ty=S
na=piła tarczowa 300 mm
id=71921	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.428

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=728.561

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=murarz kat.12
id=z36	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=robotnik kat.7
id=z37	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty ziemne, fundamentowe i murarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45233000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
mpn=1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=46.585
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.585	1	46,585		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0
il=2.487

[RMS 206]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-01	2-01	0206-01		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=46.585
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.585	1	0,7*1*(7*3+3+4,5*2)+0,35*(12+5*3*2+2,7*5,5+1,0*7+1,75+1,5)		

[RMS 53]
nz=0.1577	0	0.1577
np=1
wa=0
wb=0
il=7.346

[RMS 207]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0
il=2.865

[RMS 208]
nz=0.1859	0	0.1859
np=1
wa=0
wb=0
il=8.66

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-02	2-01	0302-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.97
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.97	1	0,3*0,3*(7*3+4,5*2+3)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0
il=8.764

[RMS 209]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.277

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.97
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.97	1	2,97		

[RMS 53]
nz=4.6878	0	4.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=13.923

[RMS 186]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.015

[RMS 187]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 188]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 189]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 190]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.574

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.149

[RMS 191]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.238

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-01	2-02	0604-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7.86
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.86	1	7,86		

[RMS 53]
nz=0.6662	0	0.6662
np=1
wa=0
wb=0
il=5.236

[RMS 217]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.358

[RMS 218]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=23.58

[RMS 219]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=18.078

[RMS 220]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0
il=26.724

[RMS 221]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=0.167

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.107

[POZYCJA]
id=160
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4.368
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.368	1	0,7*0,24*(7*2+4,5*2+3)		

[RMS 53]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=24.33

[RMS 311]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=320.174

[RMS 312]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=204.859

[RMS 310]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.786

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0103-04	2-02	0103-04		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=26.96
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.96	1	0,63*(14+8)+(2,5*7)-1,0*2,2*2		

[RMS 53]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0
il=65.513

[RMS 196]
nz=100.1	0	100.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2698.696

[RMS 197]
nz=105.6	0	105.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2846.976

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-02	2-02	0126-02		1
mpn=1211
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 53]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=12.84

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 298]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 297]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=147
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-05	2-02	0803-05		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.4
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	5,4		

[RMS 53]
nz=0.6117	0	0.6117
np=1
wa=0
wb=0
il=3.303

[RMS 313]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.087

[RMS 300]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0314	0	0.0314
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[ELEMENT 1]
na=ściany ryglowe
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-01	2-02	0407-01		1
mpn=_1211
na=Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.274
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.274	1	0,12*0,12*(7*2+4,5*2-2*2)		

[RMS 53]
nz=12.37	0	12.37
np=1
wa=0
wb=0
il=3.389

[RMS 226]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 227]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.156

[RMS 228]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.288

[RMS 229]
nz=8.92	0	8.92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.444

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.249

[RMS 167]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.189

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-03	2-02	0407-03		1
mpn=_1211
na=Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.427
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.427	1	0,12*0,12*2*4+0,1*0,12*2*13		

[RMS 53]
nz=42.37	0	42.37
np=1
wa=0
wb=0
il=18.092

[RMS 226]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.453

[RMS 227]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[RMS 229]
nz=35.69	0	35.69
np=1
wa=0
wb=0
il=15.24

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.397

[RMS 167]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.487

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej oczep
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.346
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.346	1	0,12*0,12*(7*2+5*2)		

[RMS 53]
nz=25.4	0	25.4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.788

[RMS 232]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.381

[RMS 233]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.242

[RMS 234]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.716

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.308

[RMS 158]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.377

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0409-04	2-02	0409-04		1
mpn=_1211
na=Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej rygle i zastrzały
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2.045
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.045	1	0.6*0.12*(7*2+5*2+4*2.2-2*1-2*1,2)		

[RMS 53]
nz=46.63	0	46.63
np=1
wa=0
wb=0
il=95.358

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.127

[RMS 227]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.511

[RMS 235]
nz=4.13	0	4.13
np=1
wa=0
wb=0
il=8.446

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.718

[RMS 167]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.168

[POZYCJA]
id=113
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-01	2-22	0601-01		1
mpn=1211
na=Ścianki drewniane- szkielet z łat pod deskowanie zewnętrzne
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.084
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.084	1	0.04*0.05*2*21		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=19.1	0	19.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.532

[RMS 270]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[RMS 235]
nz=7.8	0	7.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.655

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=114
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-02	2-22	0601-02		1
mpn=_1211
na=Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 19 mm w kuładzie poziomym dachówkowo
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=39.95
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.95	1	7*2*2+5*2*2+5*0,5*1-2*2*1,1-2*2*1,2-0,5*3*0,9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=13.01

[RMS 235]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.998

[RMS 236]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.839

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=39.95
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.95	1	7*2*2+5*2*2+5*0,5*1-2*2*1,1-2*2*1,2-0,5*3*0,9		

[RMS 53]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0
il=6.232

[RMS 237]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=41.948

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.236

[RMS 167]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.356

[POZYCJA]
id=116
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-02	2-22	0601-02		1
mpn=_1211
na=Ścianki drewnianeobite jednostronnie deskami grubości 19 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=39.95
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.95	1	7*2*2+5*2*2+5*0,5*1-2*2*1,1-2*2*1,2-0,5*3*0,9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=13.01

[RMS 235]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.998

[RMS 236]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.839

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=dach
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej belki i deska kalenicowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=0.557
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.557	1	7*0.08*0.16*5.35+0.06*0.18*7.2		

[RMS 53]
nz=14.01	0	14.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.804

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.579

[RMS 227]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.223

[RMS 235]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.838

[RMS 229]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.058

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.468

[RMS 167]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.574

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-03	2-02	0408-03		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0.512
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.512	1	2.5*2*8*0.08*0.16		

[RMS 53]
nz=17.95	0	17.95
np=1
wa=0
wb=0
il=9.19

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.532

[RMS 227]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 235]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.69

[RMS 229]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.973

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 167]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.338

[POZYCJA]
id=119
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0409-03	2-02	0409-03		1
mpn=_1211
na=Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej nakładki
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=0.146
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.146	1	8*2*0.04*0.12*1.5+8*2*0.04*0.12*0.4		

[RMS 53]
nz=26.17	0	26.17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.821

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.152

[RMS 227]
nz=3.17	0	3.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.463

[RMS 235]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.813

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.124

[RMS 167]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.156

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej w rozstawie ca 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=44.64
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=44.64	1	7,2*3,1*2		

[RMS 53]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 239]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[RMS 240]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.179

[RMS 235]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.562

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.223

[RMS 167]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.223

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej kontr łaty co ca 100 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=44.64
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.25

[PRZEDMIAR]
wo=44.64	1	44,64		

[RMS 53]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.79

[RMS 239]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.067

[RMS 240]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.089

[RMS 235]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.781

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 167]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=_1211
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=44.64
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.64	1	44,64		

[RMS 53]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=13.838

[RMS 239]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 235]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.571

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.446

[RMS 167]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.339

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=44.64
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.64	1	44,64		

[RMS 53]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0
il=6.964

[RMS 241]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=46.872

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.263

[RMS 167]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.397

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-02	2-02	0507-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3.65
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.65	1	0,5*7,3		

[RMS 53]
nz=1.816	0	1.816
np=1
wa=0
wb=0
il=6.628

[RMS 243]
nz=4.88	0	4.88
np=1
wa=0
wb=0
il=17.812

[RMS 244]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 245]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[POZYCJA]
id=125
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0602-02	2-22	0602-02		1
mpn=1211
na=Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=44.64
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.64	1	7,2*3,1*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.422	0	0.422
np=1
wa=0
wb=0
il=17.99

[RMS 235]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.125

[RMS 236]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.937

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=126
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - wstępne krycie dachu folią paroprzepuszczalną
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=44.64
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.64	1	7,2*3,1*2		

[RMS 53]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=16.07

[RMS 246]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=156.24

[RMS 250]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=53.568

[RMS 248]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=50.443

[RMS 249]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.035

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 158]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.304

[ELEMENT 1]
na=posadzki 
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=128
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4.116
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.116	1	(6.5*4.5-4.5*0.25-2.75*0.25)*0.15		

[RMS 53]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=17.781

[RMS 255]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.445

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2.744
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.744	1	(6.5*4.5-4.5*0.25-2.75*0.25)*0.1		

[RMS 53]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=14.433

[RMS 186]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.826

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=130
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=27.438
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.438	1	6.5*4.5-4.5*0.25-2.75*0.25		

[RMS 53]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=9.878

[RMS 246]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=96.033

[RMS 247]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=32.926

[RMS 248]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=31.005

[RMS 249]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.939

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.307

[RMS 158]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.187

[POZYCJA]
id=131
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=27.438
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.438	1	6.5*4.5-4.5*0.25-2.75*0.25		

[RMS 53]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=2.445

[RMS 257]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=28.81

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 167]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.129

[POZYCJA]
id=132
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-01	2-02	1106-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=27.438
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.438	1	6.5*4.5-4.5*0.25-2.75*0.25		

[RMS 53]
nz=0.7592	0	0.7592
np=1
wa=0
wb=0
il=20.831

[RMS 245]
nz=0.0272	0	0.0272
np=1
wa=0
wb=0
il=0.746

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=1.062

[RMS 167]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0606-02	2-31	0606-02		1
mpn=1211
na=Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8*2		

[RMS 53]
nz=0.412	0	0.412
np=1
wa=0
wb=0
il=6.592

[RMS 314]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[RMS 255]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.688

[RMS 315]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 262]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 65]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1216-01	2-02	1216-01		1
mpn=1211
na=Nakrywy-ruszty ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7*2		

[RMS 53]
nz=2.801	0	2.801
np=1
wa=0
wb=0
il=39.214

[RMS 304]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 245]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[RMS 290]
nz=0.4136	0	0.4136
np=1
wa=0
wb=0
il=5.79

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.0386	0	0.0386
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[ELEMENT 1]
na=drzwi, okna itp
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=136
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0907-01	2-22	0907-01		1
mpn=1211
na=Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach pełnych typ DR-1 i 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=4.87	0	4.87
np=1
wa=0
wb=0
il=18.603

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 264]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 265]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 270]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 267]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 268]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 271]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=138
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0910-04	2-22	0910-04		1
mpn=1211
na=Wrota drewniane deskowe przesuwne o powierzchni 2.95 m2 - tor jezdny osadzony za pomocą śrub bez furtki typ DS-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=21.53	0	21.53
np=1
wa=0
wb=0
il=41.122

[RMS 275]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 267]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 268]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 271]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=139
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0906-01	2-22	0906-01		1
mpn=1211
na=Drzwi drewniane rozwierane wybiegowe typu DRW - 1 i 2 o pow.0.37 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12.988

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 265]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 264]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 270]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 267]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.444

[RMS 268]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.416

[RMS 271]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0
il=0.576

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=140
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0911-01	2-22	0911-01		1
mpn=1211
na=Okna krosnowe inwentarskie fabrycznie malowane i szklone typ 'OI' 1/1 i 2/1
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.71

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 235]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 279]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=6.81

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=141
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0209-02	2-22	0209-02		1
mpn=1211
na=Koryta betonowe z wykładziną z kamionki dla loszek, knurków, tuczników i warchlaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.824

[RMS 264]
nz=0.061	0	0.061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 282]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.017

[RMS 283]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 288]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 284]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.242

[RMS 285]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=4.914

[RMS 286]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1215-05	2-02	1215-05		1
mpn=1211
na=Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 paśniki
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 53]
nz=2.9092	0	2.9092
np=1
wa=0
wb=0
il=5.818

[RMS 289]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 245]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 267]
nz=0.182	0	0.182
np=1
wa=0
wb=0
il=0.364

[RMS 268]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=143
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
mpn=1211
na=Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 53]
nz=1.771	0	1.771
np=1
wa=0
wb=0
il=7.084

[RMS 289]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 245]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 290]
nz=0.2176	0	0.2176
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1210-01	2-02	1210-01		1
mpn=1211
na=Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach wentylacja w ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.5
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5		

[RMS 53]
nz=5.07	0	5.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.535

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 292]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 293]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 294]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 158]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[ELEMENT 1]
na=roboty zewnętrzne, utwardzenia terenu, podesty, parapety itp
wa=0
kn=0	0	0
id=149
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=151
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0202-01	2-22	0202-01		1
mpn=_1211
na=Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich grubości 15 cm wjazd z wgłębieniem na matę odkażającą
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=16.8
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	16,80		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.408	0	0.408
np=1
wa=0
wb=0
il=3.273

[RMS 301]
nz=0.1545	0	0.1545
np=1
wa=0
wb=0
il=1.298

[RMS 283]
nz=0.00063	0	0.00063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 235]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.151

[POZYCJA]
id=155
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-02	2-01	0302-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=16.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.09	1	16,09		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0
il=47.481

[RMS 302]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=6.919

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=64.39
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64.39	1	64,39		

[RMS 53]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0
il=3.078

[RMS 255]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=2.382

[RMS 262]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.116

[RMS 65]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=157
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=64.39
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=64.39	1	64,39		

[RMS 53]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=3.065

[RMS 255]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=5.544

[RMS 262]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 65]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[POZYCJA]
id=154
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0202-01	2-22	0202-01		1
mpn=_1211
na=Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich grubości 15 cm podjazdy do drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=13.645
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.645	1	1,5*2,75+1,5*2,8+2,66*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.408	0	0.408
np=1
wa=0
wb=0
il=5.317

[RMS 301]
nz=0.1545	0	0.1545
np=1
wa=0
wb=0
il=2.108

[RMS 283]
nz=0.00063	0	0.00063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 235]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.411

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.246

[POZYCJA]
id=152
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0202-01	2-22	0202-01		1
mpn=_1211
na=Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich grubości 15 cm przedwybiegi
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=33.95
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.95	1	33.95		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.408	0	0.408
np=1
wa=0
wb=0
il=13.228

[RMS 301]
nz=0.1545	0	0.1545
np=1
wa=0
wb=0
il=5.245

[RMS 283]
nz=0.00063	0	0.00063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 235]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.488

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.611

[POZYCJA]
id=153
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0202-03	2-22	0202-03		1
mpn=_1211
na=Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich - dodatek za spoiny dylatacyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.2492	0	0.2492
np=1
wa=0
wb=0
il=4.046

[RMS 258]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0
il=39.61

[RMS 220]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01 z.sz. 2.4. 	4-01	0631-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=15:0:0938,10121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków - metoda natryskowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=166
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	(7+5)*2*2*2+7*5*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7		0.7
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=37.184

[RMS 307]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9

[RMS 306]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9

[RMS 65]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

