[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  nr 11
nb=Ośrodek dydaktyczno- muzealny w osadzie służbowej PNBT II etap realizacji- budynek zoo-1101010
ab=Chociński Młyn1010
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"1010
ai=ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy1010
br=elektryczna1010
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - instalacje elektryczne
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=139.6407
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	 

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Rozdzielnica elektryczna RZ-1, min. IP54, kompletna, budynku zoo-1 (zoo-2) - wg schematu i przykładowej aranżacji
id=7052999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Rozdzielnica gniazd wtyczkowych RZ-11 (RZ-12) kompletna, model PCE DELTA- Adamów7, nr 9135510,  IP66, zasilana kablem YKY 5x6,
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=oprawa PXF MODENA MINI LED, 1670lm, 1x18W, IP66, PX3004064,  fi 315 mm, z modułem awaryjnym 3H
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=oprawa PXF FIBRA LED, 1x19W, IP66, PX2040101, 672x95x111 mm, 2180lm,
id=7304999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08
pr=	0	0	0	7302199 

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Uchwyt uniwersalny, H=4cm - FeZn żółty
id=7590399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.23

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=rurki metalowe do inst. ośw.
id=7571199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8
pr=	0	0	0	5000099

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
id=1121099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.848

[RMS ZEST 66]
ty=S
na=Spawarka Bester 225, 3 fazowa, max 225 A
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=17.09

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=kabel YKY 5x6, 750V,
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=przewody kabelkowe YKY 3x1,5; 750V,
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=uchwyty do rur
id=7590499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=przewody kabelkowe YKY 4x1,5; 750V;
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne
id=7540999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Złącze kontrolne 4xM6x16, B do 30mm - FeZn żółty
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=przewody kabelkowe YKY 2x1,5; 750V;
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=przekaźnik impulsowy np. f-my FINDER, nr 27.01.230, do instalacji w puszce,
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=kabel YKY5x10, 1kV
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=rury stalowe pancerne P29
id=7570099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7571199

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=uchwyty do rury
id=7598999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.225
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=przyciski bryzgoszczelne 1-klawiszowe
id=7510599	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=	0	0	0	7510399 

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętem
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.26

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=osłony przewodów - rura PCV fi 36
id=7590199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590199

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm
id=1121099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.368

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny
id=1514001	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=pręty ocynkowane o śr.do 18 mm
id=1121399	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=zaprawa cementowa
id=2380820	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.07

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Rura ze stali węglowej, ocynkowana, KAN-THERM-STEEL - 28x1,5
id=5099999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe fi 12 mm z wkrętem/śrubą
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=	0	0	0	 

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętem
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.825
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kołki kotwiące min fi 10 mm z wkrętami
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=	0	0	0	8990499 

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=wkręty
id=8372199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=blacha ołowiana
id=1213091	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1213099

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=kabel grzejny somoregulujący  DEVIpipeheat 10 z wtyczką 230V, nr 9830078, o długości 16 m, 160W,
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=taśma aluminiowa klejąca na rurę oraz na kabel grzewczy
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-08	5-08	0401-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2197

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	5-08 0404-10 kal.ind.	5-08	0404-10 kal.ind.		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielni - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-04	5-08	0803-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 1]
nz=0.0263	0	0.0263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.789

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-03	5-08	0803-03		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 1]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.693

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0804-02	5-08	0804-02		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.462

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=24
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0401-12	5-08	0401-12		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=37
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0404-07	5-08	0404-07		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0117-03	5-08	0117-03		1
mpn=_1211
na=Montaż przepustów rurowych hermetycznych o średnicy do 29 mm na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 56]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 57]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 58]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0102-02	5-08	0102-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	2.5+5		

[RMS 1]
nz=0.146	0	0.146
np=1
wa=0
wb=0
il=1.095

[RMS 53]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=9.825

[RMS 52]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=9.825

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0113-03	5-08	0113-03		1
mpn=_1211
na=Rury stalowo-pancerne średnicy do 29 mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	2.5+5		

[RMS 1]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0
il=2.19

[RMS 55]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-03	5-08	0207-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[RMS 1]
nz=0.0536	0	0.0536
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[RMS 60]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-03	5-08	0207-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=0.0536	0	0.0536
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4824

[RMS 61]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia  
wa=0
kn=0	0	0
id=30
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	5-08 0102-02 kal.ind.	5-08	0102-02 kal.ind.		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1527	0	0.1527
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8332

[RMS 53]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=52.4

[RMS 73]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=52.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0113-03	5-08	0113-03		1
mpn=_1211
na=Rury stalowo-pancerne śr.do 29mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3053	0	0.3053
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1203

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=1.056

[RMS 82]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 83]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6336

[RMS 84]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	5-08 0301-02 kal. ind.	5-08	0301-02 kal. ind.		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6555

[RMS 73]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=7.86

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0304-01	5-08	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2882	0	0.2882
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1009

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5348

[RMS 77]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 31]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-05	5-08	0504-05		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych - analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5539

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-01	5-08	0308-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4412

[RMS 79]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-01	5-08	0803-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa i wyrównawcza
wa=0
kn=0	0	0
id=51
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0602-03	5-08	0602-03		1
mpn=_1211
na=Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 1]
nz=0.261	0	0.261
np=1
wa=0
wb=0
il=4.437

[RMS 62]
nz=0.728	0	0.728
np=1
wa=0
wb=0
il=12.376

[RMS 63]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=17.17

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 66]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.21

[POZYCJA]
id=44
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0603-03	5-08	0603-03		1
mpn=_1211
na=Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.311	0	0.311
np=1
wa=0
wb=0
il=1.866

[RMS 65]
nz=0.728	0	0.728
np=1
wa=0
wb=0
il=4.368

[RMS 63]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=6.06

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 66]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0
il=0.936

[POZYCJA]
id=45
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0620-01	5-08	0620-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 68]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0621-01	5-08	0621-01		1
mpn=_1211
na=Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na drewnie
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0
il=2.064

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0615-03	5-08	0615-03		1
mpn=_1211
na=Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.266	0	0.266
np=1
wa=0
wb=0
il=1.064

[RMS 71]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0611-05	5-08	0611-05		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=27.84

[RMS 62]
nz=0.728	0	0.728
np=1
wa=0
wb=0
il=17.472

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 66]
nz=0.581	0	0.581
np=1
wa=0
wb=0
il=13.944

[POZYCJA]
id=50
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=_1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0
il=1.796

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kabla grzejnego
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=65
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0304-01	5-08	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo (3 wyloty) - analogia - kabel grzewczy - komplet
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.17	0	0.317*10
np=1
wa=0
wb=0
il=3.17

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych - analogia - układanie taśm aluminiowych na rurze fi 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	16+16		

[RMS 1]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[ELEMENT 1]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=36
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=12
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=10
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=27
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1346-01.08	18	1346-01.08		1
mpn=1211
na=Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=6.5	0	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[POZYCJA]
id=57
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[POZYCJA]
id=58
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-04	5-08	0901-04		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[POZYCJA]
id=59
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=61
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-04	4-03	1205-04		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar instalacji odgromowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie - analogia - wykonanie dokumentacji powykonawczaj
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=3.3	0	0.33*10
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

