[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	3	1	6	0
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  nr 7a
nb=Ośrodek dydaktyczno- muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
br=woliera dla małych zwierząt

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Montażyści gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Montażyści gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Murarze gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Posadzkarze gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Tynkarze gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=brukarze gr.II
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=brukarze gr.III
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=cieśle gr.III
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 230]
ty=R
na=cieśle gr.III'
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 238]
ty=R
na=cieśle gr.III''
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=masa asfaltowa izolacyjna
id=1040899	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.346

[RMS ZEST 319]
ty=S
na=Kop.j-nacz. 0,15m3  (1)
id=11130	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.911

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.706

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=blacha z cynku 0.55 mm
id=1210199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.488

[RMS ZEST 103]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.091

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.68

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=siatka wolierowa oczka max 20 na 20 mm miękka
id=1331509	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.1

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.087

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=kotwy stalowe śr. 8 mm z nakrętkami
id=1343699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.42

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=xylamit popularny
id=1412206	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.673

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=impregnat
id=1412299	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.821

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania
id=1510822	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.25

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.944

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.766

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=szpachlówka olejna
id=1512199	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.576

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm
id=1560314	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.12

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Płyty styrop.wodoodp.do ścian i podłóg
id=1562651	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.449

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Cegła bud.klink.drążona 25x12x6,5cm-kl.25
id=1800010	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4897.292

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane
id=1900299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.65

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
id=2200410	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=641.592

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm
id=2200420	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1002.744

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.82

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=masa betonowa kl.B-15
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.038

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.282

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna M 15
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.109

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.027

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.013

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.751

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.462

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Suche zaprawy do klinkieru
id=2382199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.404

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.037

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.051

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Listwy i łaty iglaste kl.II
id=2601301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=listwy iglaste kl.II
id=2601301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.028

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II
id=2640606	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.714

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III
id=2640702	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.434

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.081

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.29

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
id=2641900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.185

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=drzwi drewniane wybiegowe
id=2710099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=drzwi drewniane przeszklone rozwierane
id=2711799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=okno krosnowe 100 na 200 cm szklone pojedynczym szkłem P2
id=2753899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=monterzy gr.III
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.874

[RMS ZEST 102]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 295]
ty=R
na=murarze gr.III'
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 323]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.15

[RMS ZEST 104]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.466

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.029

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.14

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.001

[RMS ZEST 209]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.712

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.505

[RMS ZEST 208]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.801

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.586

[RMS ZEST 299]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=zbrojarze gr.II
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 280]
ty=R
na=zbrojarze gr.III
id=483	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.818

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=713.861

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=murarz kat.12
id=z36	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=robotnik kat.7
id=z37	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty ziemne, fundamentowe i murarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45233000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
mpn=1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=47.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.34	1	47,34		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0
il=2.527

[RMS 206]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-01	2-01	0206-01		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=47.341
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47.341	1	0.7*1*(6*4,76+5*2,45+6*2,17+5*2+3,8)		
ko=	woliera sanitarna , wiata dla konia i krowy, paśnik, woliera dla małych zwierząt, woliera dla drobiu

[RMS 53]
nz=0.1577	0	0.1577
np=1
wa=0
wb=0
il=7.466

[RMS 319]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0
il=2.911

[RMS 208]
nz=0.1859	0	0.1859
np=1
wa=0
wb=0
il=8.801

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-02	2-01	0302-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.609
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.609	1	0.3*0.3*(6*4.76+5*2.45+6*2.3+6*2.17+5*2+3.8)+0,3*(9,1+7,6+4,1*2+2,7)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0
il=46.061

[RMS 209]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=6.712

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7.329
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.329	1	7,329		

[RMS 53]
nz=4.6878	0	4.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=34.357

[RMS 186]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.439

[RMS 187]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.029

[RMS 188]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[RMS 189]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.037

[RMS 190]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.884

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.366

[RMS 191]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.586

[POZYCJA]
id=160
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej ścianki fudamentowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=13.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.68	1	0.7*0.24*(6*4.76+5*2.45+6*2,3+6*2.17+5*2+3.8)		

[RMS 53]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=76.198

[RMS 308]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1002.744

[RMS 309]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=641.592

[RMS 310]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.462

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0103-04	2-02	0103-04		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=54.36
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54.36	1	0.36*(6*4.76+5*2.45+6*2.17+5*2+3.8)+3.15*6*2.17-2*1,1*5		

[RMS 53]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0
il=132.095

[RMS 339]
nz=90.09	0	100.1*0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=4897.292

[RMS 197]
nz=1.056	0	1.056
np=1
wa=0
wb=0
il=57.404

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-02	2-02	0126-02		1
mpn=1211
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 53]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7

[POZYCJA]
id=177
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	5*1,5		

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 322]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 323]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=178
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-05	2-02	0803-05		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6.75
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.75	1	5*1,5*0,3*3		

[RMS 53]
nz=0.6117	0	0.6117
np=1
wa=0
wb=0
il=4.129

[RMS 324]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.109

[RMS 325]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0314	0	0.0314
np=1
wa=0
wb=0
il=0.212

[ELEMENT 1]
na=ściany ryglowe
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-01	2-02	0407-01		1
mpn=_1211
na=Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.985
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.985	1	0.12*0.12*(6*4.76+5*2.45+6*2.30+5*2+3.8)		

[RMS 53]
nz=12.37	0	12.37
np=1
wa=0
wb=0
il=12.184

[RMS 226]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.044

[RMS 227]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 228]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=11.82

[RMS 229]
nz=8.92	0	8.92
np=1
wa=0
wb=0
il=8.786

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.896

[RMS 167]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-03	2-02	0407-03		1
mpn=_1211
na=Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1.474
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.474	1	0.12*0.12*2*(6+6+6+4+5)+0.10*0.12*2*(9+4+3+2*5+3)		

[RMS 53]
nz=42.37	0	42.37
np=1
wa=0
wb=0
il=62.453

[RMS 226]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.562

[RMS 227]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.403

[RMS 229]
nz=35.69	0	35.69
np=1
wa=0
wb=0
il=52.607

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.371

[RMS 167]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej oczep i murłata
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1.173
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.173	1	0.12*0.12*(6*4.76+5*2.45+6*2,3+6*2.17+5*2+3.8)		

[RMS 53]
nz=25.4	0	25.4
np=1
wa=0
wb=0
il=29.794

[RMS 232]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 233]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.821

[RMS 234]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0
il=5.818

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.044

[RMS 158]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.279

[POZYCJA]
id=114
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-02	2-22	0601-02		1
mpn=_1211
na=Ścianki drewnianeobite jednostronnie deskami grubości 19 mm w kuładzie poziomym dachówkowo
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=81.6
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=81.6	1	8*2.77*2-1,2*2+4.12*2*2+2.05*2*2+3*2.5*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=26.573

[RMS 235]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 236]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=1.714

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=dach
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-03	2-02	0408-03		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.418
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.418	1	0.08*0.14*(2.8*4+3.25*2+2.4*3*6+2.8*6+2.4*6+3.0*6+2.75*6)		

[RMS 53]
nz=17.95	0	17.95
np=1
wa=0
wb=0
il=25.453

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.475

[RMS 227]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.709

[RMS 190]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.679

[RMS 229]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.694

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.191

[RMS 167]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.936

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej w rozstawie ca 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=46.26
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=46.26	1	3*2,5*0,5*6+2,4*(3,8+2,4)*0,5*2+2,4*(5+2,4)*0,5		

[RMS 53]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=5.782

[RMS 239]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.139

[RMS 240]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.185

[RMS 190]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.619

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[RMS 167]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=_1211
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=46.26
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.26	1	46,260		

[RMS 53]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.341

[RMS 239]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.295

[RMS 190]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.701

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.463

[RMS 167]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.388

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-02	2-02	0507-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=12.6
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	0.5*(6*3+3*2,4)		

[RMS 53]
nz=1.816	0	1.816
np=1
wa=0
wb=0
il=22.882

[RMS 243]
nz=4.88	0	4.88
np=1
wa=0
wb=0
il=61.488

[RMS 244]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.706

[RMS 245]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.086

[ELEMENT 1]
na=Popsadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=179
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:0,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.14	1	0.15*(9.1+7.6+4.1*2+2.7)		

[RMS 53]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=17.885

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.76	1	0.10*(9.1+7.6+4.1*2+2.7)		

[RMS 53]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=14.518

[RMS 186]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.843

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=182
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=27.6
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.6	1	9.1+7.6+4.1*2+2.7		

[RMS 53]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=9.936

[RMS 337]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=33.12

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.309

[RMS 158]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.188

[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=27.6
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.6	1	9.1+7.6+4.1*2+2.7		

[RMS 53]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=2.459

[RMS 338]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=1.449

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 167]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-01	2-02	1106-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=27.6
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.6	1	9.1+7.6+4.1*2+2.7		

[RMS 53]
nz=0.7592	0	0.7592
np=1
wa=0
wb=0
il=20.954

[RMS 334]
nz=0.0272	0	0.0272
np=1
wa=0
wb=0
il=0.751

[RMS 335]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=2.346

[RMS 336]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=1.068

[RMS 167]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[ELEMENT 1]
na=drzwi, okna itp
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=136
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0907-01	2-22	0907-01		1
mpn=1211
na=Drzwi rozwierane na hakach o skrzydłach z przeszkleniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=4.87	0	4.87
np=1
wa=0
wb=0
il=23.254

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 264]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 265]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 270]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 267]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 268]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 271]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=140
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=Okna krosnowe 1,00 na 2,00  fabrycznie malowane i szklone szkłem antywłamaniowym P2
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=95.806

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 235]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=173
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0906-01	2-22	0906-01		1
mpn=1211
na=Drzwi drewniane rozsuwane wybiegowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0
il=12.988

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 265]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 264]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 321]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 267]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.444

[RMS 268]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.416

[RMS 269]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0
il=0.576

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=siatki i koryta
wa=0
kn=0	0	0
id=161
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=170
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=_1211
na=podwieszenie siatki miękkiej do konstrukcji wolier - zamknięcie od góry
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=41
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	26+15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.566

[RMS 190]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=5.207

[RMS 318]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=45.1

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

