[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	3	1	6	0
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  nr 7
nb=Ośrodek dydaktyczno- muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
br=obiekty małej architektury roboty budowlane

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Montażyści gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Montażyści gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Murarze gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Posadzkarze gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Tynkarze gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=brukarze gr.II
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=brukarze gr.III
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=cieśle gr.III
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 230]
ty=R
na=cieśle gr.III'
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 238]
ty=R
na=cieśle gr.III''
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 319]
ty=S
na=Kop.j-nacz. 0,15m3  (1)
id=11130	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.665

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.174

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=blacha z cynku 0.55 mm
id=1210199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.128

[RMS ZEST 103]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.725

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.385

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=siatka wolierowa oczka max 20 na 20 mm stalowa ocynkowana
id=1331509	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.8

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=siatka wolierowa oczka max 20 na 20 mm miękka
id=1331509	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.843

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=kotwy stalowe śr. 8 mm z nakrętkami
id=1343699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.04

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=xylamit popularny
id=1412206	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.719

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=impregnat
id=1412299	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.876

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania
id=1510822	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.222

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.148

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=szpachlówka olejna
id=1512199	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.288

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2122.52

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
id=2200410	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=463.747

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm
id=2200420	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=724.79

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.008

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=masa betonowa kl.B-15
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.016

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.594

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.003

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.78

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Suche zaprawy do klinkieru
id=2382199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2239.142

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.028

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.039

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Listwy i łaty iglaste kl.II
id=2601301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=listwy iglaste kl.II
id=2601301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.014

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II
id=2640606	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.714

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III
id=2640702	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.192

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.78

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.376

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
id=2641900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.154

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=drzwi drewniane wybiegowe
id=2710099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=drzwi deskowe rozwierane
id=2711799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=okno krosnowe inwentarskie
id=2753899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=monterzy gr.III
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.736

[RMS ZEST 102]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 295]
ty=R
na=murarze gr.III'
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 104]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.364

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.022

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.001

[RMS ZEST 209]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.37

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.453

[RMS ZEST 208]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.055

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.441

[RMS ZEST 299]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=zbrojarze gr.II
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 280]
ty=R
na=zbrojarze gr.III
id=483	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.205

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=sznur konopny smołowany
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.54

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=386.887

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=murarz kat.12
id=z36	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=robotnik kat.7
id=z37	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty ziemne, fundamentowe i murarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45233000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
mpn=1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=43.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43.33	1	43,330		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0
il=2.313

[RMS 206]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-01	2-01	0206-01		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=43.33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43.33	1	0.7*1*(8*2.77+1*4+3+5*2+1.87*2+4+5+7+3)		
ko=	woliera sanitarna , wiata dla konia i krowy, paśnik, woliera dla małych zwierząt, woliera dla drobiu

[RMS 53]
nz=0.1577	0	0.1577
np=1
wa=0
wb=0
il=6.833

[RMS 319]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0
il=2.665

[RMS 208]
nz=0.1859	0	0.1859
np=1
wa=0
wb=0
il=8.055

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-02	2-01	0302-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5.511
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.511	1	0.3*0.3*(8*2.77+3+5*2+1.87*2+4+5+7+3)+0.5*0.5*0.3*4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0
il=16.263

[RMS 209]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.37

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5.511
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.511	1	5,511		

[RMS 53]
nz=4.6878	0	4.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=25.834

[RMS 186]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=5.594

[RMS 187]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 188]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[RMS 189]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 190]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.921

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.276

[RMS 191]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.441

[POZYCJA]
id=160
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9.888
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.888	1	0.7*0.24*(8*2.77+0.24*4+3+5*2+1.87*2+4+5+7+3)		

[RMS 53]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=55.076

[RMS 308]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=724.79

[RMS 309]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=463.747

[RMS 310]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0103-04	2-02	0103-04		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=21.204
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.204	1	0.36*(8*2.77+0.25*4+3+5*2+1.87*2+4+5+7+3)		

[RMS 53]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0
il=51.526

[RMS 196]
nz=100.1	0	100.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2122.52

[RMS 197]
nz=105.6	0	105.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2239.142

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ściany ryglowe
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-01	2-02	0407-01		1
mpn=_1211
na=Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.834
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.834	1	0.12*0.12*(8*2.77+3+5*2+1.87*2+4+5+7+3)		

[RMS 53]
nz=12.37	0	12.37
np=1
wa=0
wb=0
il=10.317

[RMS 226]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.884

[RMS 227]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.475

[RMS 228]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=10.008

[RMS 229]
nz=8.92	0	8.92
np=1
wa=0
wb=0
il=7.439

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.759

[RMS 167]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.575

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-03	2-02	0407-03		1
mpn=_1211
na=Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.19
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.19	1	0.12*0.12*2*(6+7+6+9)+0.10*0.12*2*(8+8)		

[RMS 53]
nz=42.37	0	42.37
np=1
wa=0
wb=0
il=50.42

[RMS 226]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.261

[RMS 227]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 229]
nz=35.69	0	35.69
np=1
wa=0
wb=0
il=42.471

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.107

[RMS 167]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.357

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej oczep
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.251
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.251	1	0.12*0.12*(8*2.77+3*3+5*2+5*2+1.87*2+5*2+7*2+5+3)		

[RMS 53]
nz=25.4	0	25.4
np=1
wa=0
wb=0
il=31.775

[RMS 232]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.376

[RMS 233]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.876

[RMS 234]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0
il=6.205

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.113

[RMS 158]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.364

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0409-04	2-02	0409-04		1
mpn=_1211
na=Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej rygle i zastrzały
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.316
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.316	1	0.06*0.12*(8*2.77+3+5*3+1.87*2)		

[RMS 53]
nz=46.63	0	46.63
np=1
wa=0
wb=0
il=14.735

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.329

[RMS 227]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.079

[RMS 235]
nz=4.13	0	4.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.305

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.265

[RMS 167]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-01	2-02	0408-01		1
mpn=_1211
na=Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0,08 na 0,1 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.503
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.503	1	0,08*0,1*(2,1*4+2,1*12+1,95*15)		

[RMS 53]
nz=31.81	0	31.81
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 226]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.553

[RMS 227]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 229]
nz=47.59	0	47.59
np=1
wa=0
wb=0
il=23.938

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0
il=0.498

[RMS 167]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.387

[POZYCJA]
id=114
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-02	2-22	0601-02		1
mpn=_1211
na=Ścianki drewnianeobite jednostronnie deskami grubości 19 mm w kuładzie poziomym dachówkowo
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=81.6
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=81.6	1	8*2.77*2-1,2*2+4.12*2*2+2.05*2*2+3*2.5*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=26.573

[RMS 235]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 236]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=1.714

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=dach
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-03	2-02	0408-03		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.101
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.101	1	0.6*0.16*(3+2.4+2.77+1.65*2)		

[RMS 53]
nz=17.95	0	17.95
np=1
wa=0
wb=0
il=19.763

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.145

[RMS 227]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[RMS 190]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.633

[RMS 229]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.092

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.925

[RMS 167]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.727

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-03	2-02	0408-03		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.475
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.475	1	0.08*0.14*(2*3.1*2+2.5*6+2.5*6)		

[RMS 53]
nz=17.95	0	17.95
np=1
wa=0
wb=0
il=8.526

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.494

[RMS 227]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.237

[RMS 190]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.567

[RMS 229]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.902

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.399

[RMS 167]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.314

[POZYCJA]
id=119
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0409-03	2-02	0409-03		1
mpn=_1211
na=Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej nakładki
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.109
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.109	1	0.04*0.12*1.5*6*2+6*2*0.04*0.12*0.4		

[RMS 53]
nz=26.17	0	26.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.853

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.113

[RMS 227]
nz=3.17	0	3.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.346

[RMS 190]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.607

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.093

[RMS 167]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej w rozstawie ca 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=38.44
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=38.44	1	2,8*3.1*2+3,4*3,1*2		

[RMS 53]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=4.805

[RMS 239]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.115

[RMS 240]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 190]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.345

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[RMS 167]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=_1211
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=38.44
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.44	1	38,44		

[RMS 53]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=11.916

[RMS 239]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.076

[RMS 190]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.075

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.384

[RMS 167]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.153

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-02	2-02	0507-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3.1
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	0.5*(2,8+3,4)		

[RMS 53]
nz=1.816	0	1.816
np=1
wa=0
wb=0
il=5.63

[RMS 243]
nz=4.88	0	4.88
np=1
wa=0
wb=0
il=15.128

[RMS 244]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.174

[RMS 245]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[ELEMENT 1]
na=drzwi, okna itp
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=136
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0907-01	2-22	0907-01		1
mpn=1211
na=Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach o skrzydłach pełnych typ DR-1 i 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=4.87	0	4.87
np=1
wa=0
wb=0
il=9.302

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 264]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 265]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 270]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 267]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 268]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 271]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=140
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0911-01	2-22	0911-01		1
mpn=1211
na=Okna krosnowe inwentarskie fabrycznie malowane i szklone typ 'OI' 1/1 i 2/1
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.806

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 190]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 279]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.54

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=173
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0906-01	2-22	0906-01		1
mpn=1211
na=Drzwi drewniane rozwierane wybiegowe typu DRW - 1 i 2 o pow.0.37 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0
il=6.494

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 265]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 264]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 321]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 267]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.222

[RMS 268]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 269]
nz=0.144	0	0.144
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=siatki i koryta
wa=0
kn=0	0	0
id=161
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=169
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=_1211
na=obicie siatką konstrukcji wolier w pionie
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=38
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	2*(4+5+7+3)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.452

[RMS 190]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=4.826

[RMS 317]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=170
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=_1211
na=podwieszenie siatki miękkiej do konstrukcji wolier - zamknięcie od góry
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=50
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	21+29		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.91

[RMS 190]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=6.35

[RMS 318]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=174
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0209-03	2-22	0209-03		1
mpn=1211
na=Koryta betonowe z wykładziną z kamionki dla trzody chlewnej - dodatek za przycięcie (skrócenie) elementów kamionkowych śr.300 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.764

