[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	3	1	6	0
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  nr 2
nb=Ośrodek dydaktyczno- muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
br=ogrodzenia wybiegów roboty budowlane

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Montażyści gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Montażyści gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Murarze gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Posadzkarze gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Tynkarze gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=brukarze gr.II
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=brukarze gr.III
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 103]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=słupki z ceowników stalowych ocynkowane i malowane proszkowo
id=1323701	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.2

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=słupki z rur stalowych prostokątnych 40x60mm o ściankach grubości 2mm ocynkowane i malowane proszkowo
id=1323810	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=161.553

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=słupki z rur stalowych prostokątnych 40x60mm o ściankach grubości 2mm ocynkowane i malowane proszkowo'
id=1323810	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.92

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=150.458

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=kamień polny
id=1331299	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.745

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=siatka ogrodzeniowa zgrzewana 3D z prętów śr 5 mm o oczkach 50mm na 200 mm ocynkowana i ponalowana
id=1331511	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.5

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.254

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=siatka ogrodzeniowa zgrzewana 3D z prętów śr 5 mm o oczkach 50mm na 200 mm ocynkowana i ponalowana proszkowo
id=1336033	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=936.282

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=uchwyty metalowe
id=1360299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=65.704

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=uchwyty metalowe
id=1361303	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.24

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Środek impreg-grzyb.Drewnochron-kolorowy
id=1412264	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=195.277

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.96

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa'
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.54

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=szpachlówka olejna
id=1512199	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.38

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2142.4

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Beton zwykły (B-7,5)
id=2370600	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.007

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=podstawy betonowe prefabrykowane
id=2370602	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=beton z kruszywa naturalnego B 10
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.617

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.511

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.17

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Suche zaprawy do klinkieru
id=2382199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=115.36

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
id=2600611	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.155

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.261

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.264

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II
id=2600711	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.073

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=wrota z furtkami
id=2730999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3010.87

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=furtki z systemem ręcznego zdalnego otwierania nalince stalowej
id=2731299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=furtki z siatki pomalowane
id=2731299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=monterzy gr.III
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.24

[RMS ZEST 102]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 104]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.866

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.312

[RMS ZEST 216]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=38.258

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.34

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=20.651

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=877.821

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 213]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ogrodzenie  z paneli z siatki zgrzewanej  wys. 2,2 m
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45233000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-01	2-01	0302-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=25.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.6	1	0.8*0.4*0.4*200		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=48.407

[RMS 216]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=7.168

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=słupki fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=25.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.6	1	0.4*0.4*0.8*200		

[RMS 53]
nz=3.4084	0	3.4084
np=1
wa=0
wb=0
il=87.255

[RMS 186]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=25.984

[RMS 187]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 188]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.205

[RMS 189]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 214]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=13.056

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 191]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[POZYCJA]
id=88
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wys. 2.2 m na słupkach stalowych z rur prostokątnych 60 x 40 mm.   o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=384.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=384.65	1	23.9+1.75+50.10+6.10+10.5+34.85+12.45+2.8+18.3+3,6+5.7+4+2+17+8.95+4.2+16.9+11+5.1+16.4+11.4+8.6+5.75+5+2+19.45+5+2+3.4+7.55+7.5+20.55+14.5+2+5.75+8.6		

[RMS 53]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=115.395

[RMS 160]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=161.553

[RMS 159]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=877.002

[RMS 155]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=61.544

[RMS 156]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=14.617

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=102
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1809-02	2-02	1809-02		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z łat i desek - pełne z desek na styk
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=190.7
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=190.7	1	(24,10+54,15)*2.2+(2*5+16.5)*0.7		

[RMS 53]
nz=0.826	0	0.826
np=1
wa=0
wb=0
il=157.518

[RMS 210]
nz=0.0113	0	0.0113
np=1
wa=0
wb=0
il=2.155

[RMS 211]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=5.073

[RMS 181]
nz=0.234	0	0.234
np=1
wa=0
wb=0
il=44.624

[RMS 212]
nz=1.024	0	1.024
np=1
wa=0
wb=0
il=195.277

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.057

[POZYCJA]
id=95
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie z siatki zgrzewanej wys. 2.2 m na słupkach stalowych z rur prostokątnych 60 x 40 mm.   o rozstawie 2.5 m demontowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 184]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 159]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=59.28

[RMS 155]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 185]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.169

[POZYCJA]
id=91
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie gambionowe z siatki zgrewanej 3d wys 1,5 m na słupkach z ceowników  z wypełnieniem kamieniem polnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=26.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.5	1	26,5		

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5

[RMS 168]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2

[RMS 169]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=79.5

[RMS 170]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=8.745

[RMS 164]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.24

[RMS 215]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=1.007

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.172

[ELEMENT 1]
na=odbojniki do ochrony ogrodzeń
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=93
pd=		kalkulacjja własna		kalkulacjja własna		1
mpn=1211
na=odbojniki drewniane na jednym poziomie
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=66.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66.5	1	66,5		

[RMS 53]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.65

[RMS 183]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.931

[RMS 181]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.99

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.665

[POZYCJA]
id=94
pd=		kalkulacjja własna		kalkulacjja własna		1
mpn=1211
na=odbojniki drewniane na dwóch poziomach
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=147
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=147	1	94+53		

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4

[RMS 183]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=3.381

[RMS 181]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=17.64

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[ELEMENT 1]
na=barierki na słupkach murowanych
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-01	2-01	0302-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=40.376
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.376	1	0.8*0.7*0.7*103		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=76.347

[RMS 216]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=11.305

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=słupki fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7.416
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.416	1	0.3*0.3*0.8*103		

[RMS 53]
nz=3.4084	0	3.4084
np=1
wa=0
wb=0
il=25.277

[RMS 186]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.527

[RMS 187]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.044

[RMS 188]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.059

[RMS 189]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.037

[RMS 214]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.782

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.371

[RMS 191]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.519

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0118-01	2-02	0118-01		1
mpn=_1211
na=Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=82.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=82.4	1	0.8*103		

[RMS 53]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0
il=146.672

[RMS 196]
nz=26	0	26
np=1
wa=0
wb=0
il=2142.4

[RMS 197]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=115.36

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[POZYCJA]
id=98
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=121,0:0,0911
na=barierki drewniane
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=262
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=262	1	262		

[RMS 53]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=91.7

[RMS 187]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=3.668

[RMS 189]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=2.096

[RMS 214]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=133.62

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 216]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1

[RMS 191]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=18.34

[ELEMENT 1]
na=bramy, furtki
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=99
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=bramy  wysokości 2.2 m; szerokość wrót 3 m  z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=17
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 53]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=54.4

[RMS 198]
nz=177.11	0	177.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3010.87

[RMS 217]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=27.54

[RMS 199]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=100
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=furtki stalowe z siatką rozsuwane  jednoskrzydłowe na linkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=5.1	0	5.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.741

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 173]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 166]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 203]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=		kalkulacja własna		kalkulacja własna		1
mpn=1211
na=furtki drewnianez siatką rozwierane jednoskrzydłowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=1.34	0	1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.559

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

