[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	3	1	6	0
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  nr 6
nb=Ośrodek dydaktyczno- muzealny w osadzie służbowej PNBT
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
br=woliery sześciokątne roboty budowlane

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Betoniarze gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Malarze gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Montażyści gr.II
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Montażyści gr.III
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Murarze gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Posadzkarze gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Robotnicy
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Tynkarze gr.II
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Tynkarze gr.III
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=brukarze gr.II
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=brukarze gr.III
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=cieśle gr.III
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 230]
ty=R
na=cieśle gr.III'
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 238]
ty=R
na=cieśle gr.III''
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 207]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.641

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.465

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=blacha z cynku 0.55 mm
id=1210199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.553

[RMS ZEST 303]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.067

[RMS ZEST 103]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.854

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.179

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=siatka wolierowa oczka max 20 na 20 mm stalowa ocynkowana
id=1331509	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=205.414

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=siatka wolierowa oczka max 20 na 20 mm miękka
id=1331509	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=118.14

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.355

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=kotwy stalowe śr. 8 mm z nakrętkami
id=1343699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=xylamit popularny
id=1412206	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.567

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=impregnat
id=1412299	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.866

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.1

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.62

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=szpachlówka olejna
id=1512199	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.9

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.677

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35
id=1800001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3094.391

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm
id=2200410	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=386.644

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm
id=2200420	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=604.285

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.924

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=masa betonowa kl.B-15
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.036

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.844

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=masa betonowa
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.104

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.008

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.484

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Suche zaprawy do klinkieru
id=2382199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3264.413

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.009

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.039

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.054

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=listwy iglaste kl.II
id=2601301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=łaty iglaste wymiarowe kl.I
id=2601403	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.241

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II
id=2640606	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.629

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III
id=2640702	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.58

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.002

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.361

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
id=2641900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.204

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=drzwi deskowe rozwierane
id=2711799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=wrota deskowe przesuwane
id=2730299	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=R
na=monterzy gr.III
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.106

[RMS ZEST 102]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 295]
ty=R
na=murarze gr.III'
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 104]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.348

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.082

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.031

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.001

[RMS ZEST 209]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.323

[RMS ZEST 302]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.464

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.756

[RMS ZEST 208]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.982

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.618

[RMS ZEST 299]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=zbrojarze gr.II
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 280]
ty=R
na=zbrojarze gr.III
id=483	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.136

[RMS ZEST 287]
ty=S
na=piła tarczowa 300 mm
id=71921	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.245

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=814.987

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=murarz kat.12
id=z36	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=robotnik kat.7
id=z37	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty ziemne, fundamentowe i murarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45233000-9
wn=		

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
mpn=1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=42.935
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42.935	1	42,935		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0
il=2.292

[RMS 206]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-01	2-01	0206-01		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=42.935
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42.935	1	0.5*1*31*2.77		

[RMS 53]
nz=0.1577	0	0.1577
np=1
wa=0
wb=0
il=6.771

[RMS 207]
nz=0.0615	0	0.0615
np=1
wa=0
wb=0
il=2.641

[RMS 208]
nz=0.1859	0	0.1859
np=1
wa=0
wb=0
il=7.982

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-02	2-01	0302-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7.728
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.728	1	0.3*0.3*31*2,77		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0
il=22.805

[RMS 209]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=3.323

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7.728
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.728	1	7,728		

[RMS 53]
nz=4.6878	0	4.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=36.227

[RMS 186]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=7.844

[RMS 187]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[RMS 188]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 189]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[RMS 190]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=4.096

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.386

[RMS 191]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.618

[POZYCJA]
id=160
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8.244
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.244	1	0.4*0.24*31*2,77		

[RMS 53]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=45.919

[RMS 308]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=604.285

[RMS 309]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=386.644

[RMS 310]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.484

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0103-04	2-02	0103-04		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30.913
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.913	1	0.36*31*2,77		

[RMS 53]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0
il=75.119

[RMS 196]
nz=100.1	0	100.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3094.391

[RMS 197]
nz=105.6	0	105.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3264.413

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ściany ryglowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=90
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-01	2-02	0407-01		1
mpn=_1211
na=Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.077
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.077	1	0.12*0.12*27*2,77		

[RMS 53]
nz=12.37	0	12.37
np=1
wa=0
wb=0
il=13.322

[RMS 226]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.142

[RMS 227]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.614

[RMS 228]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12.924

[RMS 229]
nz=8.92	0	8.92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.607

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 167]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.743

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-03	2-02	0407-03		1
mpn=_1211
na=Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.49
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.49	1	0.12*0.12*2*17		

[RMS 53]
nz=42.37	0	42.37
np=1
wa=0
wb=0
il=20.761

[RMS 226]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.519

[RMS 227]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.799

[RMS 229]
nz=35.69	0	35.69
np=1
wa=0
wb=0
il=17.488

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[RMS 167]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.559

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej oczep
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.237
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.237	1	0.12*0.12*31*2,77		

[RMS 53]
nz=25.4	0	25.4
np=1
wa=0
wb=0
il=31.42

[RMS 232]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.361

[RMS 233]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.866

[RMS 234]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0
il=6.136

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.101

[RMS 158]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.348

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0409-04	2-02	0409-04		1
mpn=_1211
na=Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej rygle i zastrzały
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.385
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.385	1	0.6*0.12*27*2,77		

[RMS 53]
nz=46.63	0	46.63
np=1
wa=0
wb=0
il=251.103

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 227]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.346

[RMS 235]
nz=4.13	0	4.13
np=1
wa=0
wb=0
il=22.24

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=4.523

[RMS 167]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.708

[POZYCJA]
id=114
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-02	2-22	0601-02		1
mpn=_1211
na=Ścianki drewniane obite jednostronnie deskami grubości 19 mm w kuładzie poziomym dachówkowo od zewnątrz
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=38.78
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.78	1	2*2.77*7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=12.629

[RMS 235]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.939

[RMS 236]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.814

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=116
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-02	2-22	0601-02		1
mpn=_1211
na=Ścianki drewnianeobite jednostronnie deskami grubości 19 mm od wewnątrz
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=38.78
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.78	1	2*2.77*7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=12.629

[RMS 190]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.939

[RMS 236]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.814

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=173
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0601-12	2-22	0601-12		1
mpn=_1211
na=Przepierzenie z łat obite siatką
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	1*2*3*2+1*1*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=17.19

[RMS 320]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.241

[RMS 190]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.905

[RMS 317]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.504
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.504	1	0.06*0.14*5*12		

[RMS 53]
nz=25.42	0	25.42
np=1
wa=0
wb=0
il=12.812

[RMS 226]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.554

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 229]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.449

[RMS 167]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.549

[POZYCJA]
id=172
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-03	2-02	0407-03		1
mpn=_1211
na=Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.pośrednia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.888
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.888	1	0.1*0.12*2*(18+19)		

[RMS 53]
nz=42.37	0	42.37
np=1
wa=0
wb=0
il=37.625

[RMS 226]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.941

[RMS 227]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.447

[RMS 229]
nz=35.69	0	35.69
np=1
wa=0
wb=0
il=31.693

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.826

[RMS 167]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.012

[ELEMENT 1]
na=dach
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej belki i deska kalenicowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.332
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.332	1	0.06*0.16*6*(2.77+2*1.5)		

[RMS 53]
nz=14.01	0	14.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.651

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.345

[RMS 227]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.133

[RMS 190]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.096

[RMS 229]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.631

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.279

[RMS 167]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-03	2-02	0408-03		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.756
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.756	1	2.5*2*6*0.06*0.14*3		

[RMS 53]
nz=17.95	0	17.95
np=1
wa=0
wb=0
il=13.57

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.786

[RMS 227]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 190]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.495

[RMS 229]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.436

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.635

[RMS 167]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.499

[POZYCJA]
id=119
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0409-03	2-02	0409-03		1
mpn=_1211
na=Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej nakładki
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.109
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.109	1	6*2*0.04*0.12*1.5+6*2*0.04*0.12*0.4		

[RMS 53]
nz=26.17	0	26.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.853

[RMS 226]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.113

[RMS 227]
nz=3.17	0	3.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.346

[RMS 190]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.607

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=0.093

[RMS 167]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej w rozstawie ca 50cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=50.968
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=0.5

[PRZEDMIAR]
wo=50.968	1	2.77*3.1*2*2+2,77*1,5*4		

[RMS 53]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.371

[RMS 239]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.153

[RMS 240]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 190]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.784

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.255

[RMS 167]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.255

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=_1211
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=50.968
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.968	1	50,968		

[RMS 53]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8

[RMS 239]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.427

[RMS 190]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.077

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 167]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.529

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-02	2-02	0507-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8.31
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.31	1	0.5*2.77*6		

[RMS 53]
nz=1.816	0	1.816
np=1
wa=0
wb=0
il=15.091

[RMS 243]
nz=4.88	0	4.88
np=1
wa=0
wb=0
il=40.553

[RMS 244]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.465

[RMS 245]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 167]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.057

[ELEMENT 1]
na=drzwi, okna itp
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=136
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0907-01	2-22	0907-01		1
mpn=1211
na=Drzwi i wrota deskowe rozwierane na hakach obsadzonych w murze o skrzydłach z ramaków wypełnionych siatką
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=4.87	0	4.87
np=1
wa=0
wb=0
il=27.905

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 264]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 265]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 319]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 267]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 268]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 269]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=138
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0910-04	2-22	0910-04		1
mpn=1211
na=Wrota drewniane drewniane ramiaki obite siatką i przesuwne o powierzchni 2.95 m2 - tor jezdny osadzony za pomocą śrub uruchamiane ręcznie za pomocą stalowych linek
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=21.53	0	21.53
np=1
wa=0
wb=0
il=102.806

[RMS 275]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 267]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 268]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 269]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty zewnętrzne, utwardzenia terenu, podesty, parapety itp
wa=0
kn=0	0	0
id=149
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=155
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-02	2-01	0302-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3.405
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.405	1	3,405		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0
il=10.048

[RMS 302]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.464

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=13.62
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.62	1	13,62		

[RMS 53]
nz=0.0478	0	0.0478
np=1
wa=0
wb=0
il=0.651

[RMS 260]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 262]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 65]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[POZYCJA]
id=157
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=13.62
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=7

[PRZEDMIAR]
wo=13.62	1	13,62		

[RMS 53]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.648

[RMS 260]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=1.173

[RMS 262]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.057

[RMS 65]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 303]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=154
pd=MBiPMB wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 0202-01	2-22	0202-01		1
mpn=_1211
na=Podjazdy betonowe do budynków inwentarskich grubości 15 cm podjazdy do drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=13.62
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.62	1	1.5*2,27*2*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.408	0	0.408
np=1
wa=0
wb=0
il=5.307

[RMS 301]
nz=0.1545	0	0.1545
np=1
wa=0
wb=0
il=2.104

[RMS 283]
nz=0.00063	0	0.00063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 190]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.405

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 287]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.245

[ELEMENT 1]
na=woliery dla ptaków część drewniana i siatki
wa=0
kn=0	0	0
id=161
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=169
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=_1211
na=obicie siatką konstrukcji wolier w pionie z listwami dociskającymi do konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=171.74
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=171.74	1	2*31*2,77		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.56

[RMS 190]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=21.811

[RMS 317]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=188.914

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=170
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=_1211
na=podwieszenie siatki miękkiej do konstrukcji wolier z mocowaniem listwami od spodu krokwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=107.4
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=107.4	1	6*17,9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.103

[RMS 190]
nz=0.127	0	0.127
np=1
wa=0
wb=0
il=13.64

[RMS 318]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=118.14

[RMS 65]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

