[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI nr 3 aktualizacja
nb=Ośrodek dydaktyczno- muzealny w osadzie służbowej PNBT II etap realizacji- budynek inwentarski101010
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy
br=elektryczna
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Rozdzielnica elektryczna RI zewnętrzna, kompletna, budynku inwentarskiego - wg schematu
id=7052999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - instalacje elektryczne
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=300.7211
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	 

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=oprawy bryzgoszczelne,strugoodporne do zawieszania, kompletne, ze źródłem światła energooszczędnym
id=7304999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3
pr=	0	0	0	7302199 

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=rurki metalowe
id=7571199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=249.6
pr=	0	0	0	5000099

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=rurki metalowe do inst. ośw.
id=7571199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=218.4
pr=	0	0	0	5000099

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=oprawy np. świetlówkowe AWH Mawel , 2x18W, z mod. awaryjnym 3h, 660 mm, lub oprawy LED z mod. aw. - kompletne
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=przewody kabelkowe YKYżo 3x2,5; 750V
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=187.2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=przewody kabelkowe YKYżo 5x4 mm2, 750V,
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne
id=7540999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.58

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe n/t izolacyjne 2x2P+Z, 10/16 A, 250 V, typu NT-230H
id=7530232	2
jm=szt	020
ce=0
il=20.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530299

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne zmienne
id=7510599	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.28
pr=	0	0	0	7510399 

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=uchwyty
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=589.5
pr=	0	0	0	7581199 

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe
id=8990499	1
jm=100 szt.	129
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.315

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne 1-klawiszowe
id=7510599	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06
pr=	0	0	0	7510399 

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne 2-klawiszowy (świecznikowy)
id=7510599	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7510399 

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne krzyżowe
id=7510599	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=	0	0	0	7510399 

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kołki kotwiące min fi 10 mm z wkrętami
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38
pr=	0	0	0	8990499 

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe fi 12 mm
id=8990499	1
jm=100 szt.	129
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=wkręty
id=8372199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe stałe  IP54, 32A, 400V - 3P+N+PE z dławnicą bezgwintową, POLAM NAKŁO
id=7530099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-08	5-08	0401-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2197

[RMS 21]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	5-08 0404-10 kal.ind.	5-08	0404-10 kal.ind.		1
mpn=_1211
na=Montaż rozdzielni - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0803-04	5-08	0803-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 1]
nz=0.0263	0	0.0263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.789

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0804-02	5-08	0804-02		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=30
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 1]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.693

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=24
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[ELEMENT 1]
na=Instalacja gniazd CPV-4531100-1
wa=0
kn=0	0	0
id=29
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6053

[RMS 2]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0304-01	5-08	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2882	0	0.2882
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7523

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	5-08 0309-11 kal.ind.	5-08	0309-11 kal.ind.		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z uziemieniem 3-faz.przykręcanych 32A/4mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9454

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2525

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0102-02	5-08	0102-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1527	0	0.1527
np=1
wa=0
wb=0
il=34.999

[RMS 10]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=314.4

[RMS 2]
nz=0.0131	0	0.0131
np=1
wa=0
wb=0
il=3.144

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0113-03	5-08	0113-03		1
mpn=_1211
na=Rury stalowo-pancerne śr.do 29mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3053	0	0.3053
np=1
wa=0
wb=0
il=69.9749

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=249.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	5-08 0207-03 kal.ind.	5-08	0207-03 kal.ind.		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej typu YKY 5x4 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8364

[RMS 28]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	5-08 0207-02 kal.ind.	5-08	0207-02 kal.ind.		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej typu YKY 3x2,5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0407	0	0.0407
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9964

[RMS 27]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=13
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=12
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetlenia  CPV 4531100-2
wa=0
kn=0	0	0
id=30
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	5-08 0102-02 kal.ind.	5-08	0102-02 kal.ind.		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury stalowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1527	0	0.1527
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6241

[RMS 10]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=275.1

[RMS 2]
nz=0.0131	0	0.0131
np=1
wa=0
wb=0
il=2.751

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0113-03	5-08	0113-03		1
mpn=_1211
na=Rury stalowo-pancerne śr.do 29mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3053	0	0.3053
np=1
wa=0
wb=0
il=61.228

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=218.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	5-08 0301-02 kal. ind.	5-08	0301-02 kal. ind.		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1516

[RMS 2]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0304-01	5-08	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2882	0	0.2882
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2294

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=19.38

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5403

[RMS 31]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=38

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-05	5-08	0504-05		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1542

[RMS 32]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	5-08 0511-04 kal.ind.	5-08	0511-04 kal.ind.		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu AWH Mawel , 2x18W, z mod. awaryjnym 3h
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3684

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-01	5-08	0308-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6618

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-02	5-08	0308-02		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.297	0	0.297
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2836

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-03	5-08	0308-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3257

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR	5-08 0308-02 kal.ind.	5-08	0308-02 kal.ind.		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych schodowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.297	0	0.297
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9709

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=27
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1346-01.08	18	1346-01.08		1
mpn=1211
na=Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=6.5	0	6.5
np=1
wa=0
wb=0
il=26

