[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS nr 1 aktualizacja 
nb=Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w osadzie służbowej PNBT Budynek inwentarski remont
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ai=Charzykowy  ul.Długa 33
br=remont budynku inwentarskiego roboty budowlane

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=1 otwór
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3331
pr=	0	0	0	1540001

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Alkatex Fassadenreinigerpaste
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.3919
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
id=2600105	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.147

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane kl.III
id=2600199	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.277
pr=	0	0	0	2600120

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=bale iglaste strugane jednostronnie 2.5 - 6.5 m kl.II
id=2620202	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.046
pr=	0	0	0	2620212

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=beton lekki zwarty i półzwarty z keramzytu
id=2370399	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.5142
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370710

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)
id=2370602	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.899

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.0682
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.4295
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=betoniarka 150 l
id=z_401	3
jm=m-g	148
ce=0
il=5.45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43201

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.1841
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 222]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm
id=1210620	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70.8

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=blacha tytanowocynkowa płaska 0,50 mm
id=1120300	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.424
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120401

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=blacha z tytano-cynku ogólnego przeznaczenia
id=1210199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=380.0034
pr=	0	0	0	1212120

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=całość
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=290.35

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.45
id=1800003	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=202.5

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20
id=1800103	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1470.3

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=cegła budowlana
id=z_41000	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2210
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=cegła budowlana 25x12x6.5 cm
id=z_42400	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2160
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=cegła budowlana klinkierowa
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=338.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800000

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=cegła budowlana pełna
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8528.1825
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=cegła budowlana pełna wypalana z gliny
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=cement murarski '15'
id=1700200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700199;1700399

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2447.1961
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1132
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=cement portlandzki"25"
id=1701199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=586.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 223]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=czpka komonowa z nakrywą betonową zbrojoną
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=d-ż stolarki
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.9

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=deski dębowe gr 40 mm
id=2640200	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.646
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640210

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III
id=2640703	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.3892

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.546
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0869
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
id=2600621	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7131
pr=	0	0	0	2600612

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4249
pr=	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1085

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm kl.II
id=2640703	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1172
pr=	0	0	0	2640710

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=deski iglaste strugane dwustronnie gr. 19-25 mm kl.II
id=2620608	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012
pr=	0	0	0	2620611

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II
id=2640704	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.2958
pr=	0	0	0	2640712

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4673

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0582
pr=	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.861
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950300

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm
id=1120722	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.44

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki
id=1120699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.1032
pr=	0	0	0	1122299

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm
id=1120701	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9383
pr=	0	0	0	1122300

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=drzwi wewnętrzne drewniane typu gospodarczego
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=drzwiczki wyczystkowe żeliwne
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr. 6 mm
id=1330201	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.0556
pr=	0	0	0	1330180

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna
id=2300199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.328
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302099

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna
id=2302300	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301399

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna "Emizol B"
id=2300100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302099

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=farba dyspersyjna
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.6451
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1500699;1501599;1507699;1508099

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=FOBOS M2
id=1481202	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=708.855
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412899

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=gaz propan-butan
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=131.3269
pr=	0	0	0	1020100

[RMS ZEST 231]
ty=S
na=giętarka do prętów
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.12
pr=	0	0	0	71210

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0127
pr=	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=glina surowa szamotowa
id=1610200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1640200

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=glina surowa zduńska
id=1640301	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1640302

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=177.6536

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.209

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.6914
pr=	0	0	0	1332100

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=gwoździe budowlane papowe zwykłe
id=1030800	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.965
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332299

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=impregnacja
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.58

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=impregnat silanowy Funcosil SNL
id=	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=163.58

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=izolacja
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.9

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=kafle narożne
id=1840501	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1840399

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=kafle środkowe
id=1840502	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1840099

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=kamień łupany do murów rzędowych i warstwowych
id=1620199	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.484
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1620199

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=kanały gnojowicowe
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.1

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=kanały wentylacji grawitacyjnej
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.767
pr=	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Klamry ciesielskie o kształcie U
id=1341211	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=305.2032

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=klinkier drogowy 22x10x8 cm
id=1890099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3793.808
pr=	0	0	0	1890000

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.1658
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=kominki wentylacyjne
id=6500101	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.586

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=konstrukcja wiąźby dachowej
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=279.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 305]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.9389
pr=	0	0	0	11163

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=kostka brukowa z drewna iglastego
id=2630999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.67
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2636099

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=kotwy stalowe
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=225.9552
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=kratki
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	1351799

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=krawędziaki (belki)wymiarowe nasycone kl.II
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.0282
pr=	0	0	0	2641810

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. I
id=2641800	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.4327

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0084
pr=	0	0	0	2600810

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=kreda mielona
id=1640501	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0004
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1640599

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 160 mm
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.54

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 150 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.27

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy tytanocynkj o śr.do 200 mm
id=6506899	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1872

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy tytanocynkowej o śr.do 100 mm
id=6506899	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5936

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.6152
pr=	0	0	0	1323321

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.3496
pr=	0	0	0	1323301

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=kwas solny techniczny
id=1411399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7202
pr=	0	0	0	1411399

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Kwas solny techniczny 33-29 %
id=1411302	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.99

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=laty
id=	3
jm=mb	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.83

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=200.72

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na zimno
id=1040710	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2087.38

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=436.732
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2300102

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=lepik asfaltowy na zimno
id=1040799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=303.444
pr=	0	0	0	2300299

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=lepik asfaltowy na zimno 'ABIZOL D"
id=1040703	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2300202

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=listwy drewniane z obróbką styków
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.9

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4554
pr=	0	0	0	2642110

[RMS ZEST 289]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=masa asfaltowa
id=2300400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1274
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301399

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji
id=2300411	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.728

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=młot udarowo - obrotowy
id=71600	1
jm=m-g	148
ce=0
il=269.6304

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=nakrywy żeliwne
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=nowe tynki w technologi jak w opisie
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=182.1

[RMS ZEST 230]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.145
pr=	0	0	0	71230

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.1956
pr=	0	0	0	2223540

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=okna drewniane wg opisu
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=osprzęt żeliwny piecowy
id=1300299	1
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1300299

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=otwory wyczystkowe
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400
id=2301011	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=239.085

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=papa smołowa izolacyjna
id=2301399	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=248.467
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199;2304299;2304399;230

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Papa zgrzew.modyf.SBS podkład.Polbit PF
id=2305532	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=310.023

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF
id=2305562	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=329.574

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca poliuretanowa
id=1478500	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.6696

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.3227
pr=	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.7681
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany
id=1601800	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5813

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.7742

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=piec z płytą
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
id=1750808	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.125

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
id=1750809	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.864

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=płyta gipsowo kartonowa ognioochronna 9,5 mm
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.75

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=płytki klinkierowe
id=1842599	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.229
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1842199

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=pochwyty (poręcze) schodowe z drewna iglastego
id=2780799	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2760799

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.6676
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570005

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=podokiennik
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400mm
id=6581102	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7384

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 100 mm
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7596

[RMS ZEST 227]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1116
pr=	0	0	0	44141

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=powłoka na żywicy
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.01

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=preparat krzemionkujący Aida Kiesol
id=1552411	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=488.592
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1410099

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=pręty kwadratowe walcowane na gorąco
id=1100999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.2528
pr=	0	0	0	1101099

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr. 10-14 mm
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1866.291
pr=	0	0	0	1101310

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=pręty żebrowane 8-14 mm
id=1102399	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0255
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1101510

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Prostki szamot.(cegły) o wym. 240x115x64mm
id=2330201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.6

[RMS ZEST 229]
ty=S
na=prościarka do prętów
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1075
pr=	0	0	0	71251

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=przegroda
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.82

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=przegroda dla koni
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=przegroda dla krów
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy tytano cynkowej o śr.do 100 mm
id=6506699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5688

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy tytanocynkj o śr.do 200 mm
id=6506699	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1376

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=przykrycie z desek dębowych
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=ramy z kątownika z osadzeniem
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.11

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=9825.0541

[RMS ZEST 224]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2300199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302099

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.287
pr=	0	0	0	2301599

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 160mm
id=5630408	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7732

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 150 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.18

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 150 mm
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.95

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 160 mm
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3366

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 150 mm
id=6345999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.1958

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.5108
pr=	0	0	0	39511

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=18.8463
pr=	0	0	0	39811

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Samochód skrzyn.10-15t (1)
id=39551	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.71

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.7371

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=samochód skrzyniowy dostawczy o ład do 0,9 t
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0115

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=siatka
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.6

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=siatka  stalowa 2x2cm
id=1331899	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.497
pr=	0	0	0	1336599

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=słupy z rury stalowej od góry zabezp.półokrągłą czapką stalową z zaczepem
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 244]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca do 300 A
id=72112	1
jm=m-g	148
ce=0
il=28.9553
pr=	0	0	0	72111

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
id=1200204	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4872

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8605
pr=	0	0	0	1200250

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.572

[RMS ZEST 297]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2003

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=sznur konopny smołowany
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=sznur konopny surowy
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=ścianki działowe poddasza
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=185.2

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=środek (dodatek) uszczelniający do zapraw "Murosan B"
id=1480301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1480399

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=środek gruntujący Eurolan 3K
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.6697
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 183]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.5846
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6973
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe
id=1412299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty olejowe
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=117.7876
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm
id=6801403	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6112

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1624
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=śruby zgrubne z nakrętkami,klamry
id=6804205	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=439.461
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801599

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.79
pr=	0	0	0	6801599

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.8215
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.5899
pr=	0	0	0	1540400

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Uchwyt do rur PVC fi 160mm
id=5651307	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm
id=1342913	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.656

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 150 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
pr=	0	0	0	6602013

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
id=1343099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80
pr=	0	0	0	1353099

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
id=6582200	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.6672

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Uszczelka gumowa pierścien.fi 160mm
id=6810507	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.75

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 100 mm
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.2324

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=293.6292
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=wełna mineralna gr.60 mm
id=2310799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1255
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2311199

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=wiertła 30 mm
id=0400003	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7144
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920150

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=wiertło diamentowe
id=at17001	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2482
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920200

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=wiertnica o mocy do 3 kW
id=at171	3
jm=m-g	148
ce=0
il=4.2201
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	15200

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=wkręty do płyt gipsowych
id=1343799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3399
pr=	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=właz/rama+klapa+zamknięcie 70*100 cm
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=woda
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.422
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4437
pr=	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Woda z rurociągów
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0134

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.056
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=wyciąg
id=z_403	3
jm=m-g	148
ce=0
il=7.35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=60.9711

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.3281

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=39.0344
pr=	0	0	0	34312

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=wyposażenie
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=zaprawa Aida Bohrlochsuspension
id=2350059	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=180.96
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2582541

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=zaprawa cementowa
id=z_40600	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899600;2380899

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=zaprawa cementowa '80'
id=z_45800	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.85
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.7518

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-15
id=2380809	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9927

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2565
pr=	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna m. 15
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5161
pr=	0	0	0	2380899471;2380813

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=zaprawa tarasowa
id=2380807	1
jm=kg	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.571
pr=	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=zaprawa wapienna m. 4
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3298
pr=	0	0	0	2380899240;2380800

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=zbiorniki bezodpływowe
id=	3
jm=szt	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=zmycie
id=	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=163.58

[RMS ZEST 298]
ty=S
na=Zrywarka przyczepna
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4967

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=żloby
id=	3
jm=mb	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=żuraw okienny
id=39211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0279
pr=	0	0	0	35211

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=57.0791
pr=	0	0	0	35111

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Prace rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0509-02	4-04	0509-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=279.3
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=279.3	1	279,30		

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=55.86

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0403-02	4-04	0403-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=279.3
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=279.3	1	279,30		

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=47.481

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0403-06	4-04	0403-06		1
mpn=_1211
na=Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=263.9
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=263.9	1	263,90		

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=131.95

[RMS 6]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2639

[RMS 11]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7917

[RMS 8]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.834

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	4-04 0404-07 analogia	4-04	0404-07 analogia		1
mpn=1211
na=rozbiórka desek ściennych stanowiących obudowę ścian poddasza
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=189.98
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=189.98	1	189,98		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=79.7916

[RMS 11]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9499

[RMS 9]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5699

[RMS 12]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=30.3968

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0405-03	4-04	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=230.98
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=230.98	1	230,98		

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=64.6744

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0406-01	4-04	0406-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie stropów drewnianych -polepy
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=46.2
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.2	1	46,20		

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=9.702

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0406-02	4-04	0406-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=230.98
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=230.98	1	230,98		

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=32.3372

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0406-05	4-04	0406-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie belek stropowych/o przekroju 0,2*0,26
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=262.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=262.5	1	262,50		

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=133.875

[RMS 6]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7875

[RMS 11]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2625

[RMS 8]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=39.375

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	4-04 0401-02 analogia	4-04	0401-02 analogia		1
mpn=1211
na=Demontaż drewnianych kanałów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=50.4
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.4	1	50,4		

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=8.568

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0402-04	4-04	0402-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29,0		

[RMS 1]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0
il=56.84

[RMS 6]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.377

[RMS 11]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.116

[RMS 9]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.087

[RMS 12]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 8]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=26.97

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=pocięcie,posegregowanie i sztaplowanie drewna do spalenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=290.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=290.35	1	290,35		

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=290.35

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0108-03	4-04	0108-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach stalowych w ścianach zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	0,48		

[RMS 1]
nz=13.26	0	13.26
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3648

[RMS 6]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0389

[RMS 11]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0269

[RMS 9]
nz=0.117	0	0.117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0562

[RMS 12]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2864

[RMS 8]
nz=4.49	0	4.49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1552

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=PPPKZ 1983,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	IV -199	IV	-199		1
mpn=1211
na=wykonanie nowych nadproży ceglanych z cegły pełnej klasy 25 w kolorze zbliżonym do cegły istniejącej,układanej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M=5,0,Strzałka nadproży i ich grubość jak w projekcie
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0		

[RMS 1]
nz=21.6	0	21.6
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 14]
nz=442	0	442
np=1
wa=0
wb=0
il=2210

[RMS 15]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[RMS 5]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=1.85

[RMS 17]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  (80% całości)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=248.82
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=248.82	1	248,82		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=82.1106

[POZYCJA]
id=18
pd=		kalkulacja indywidualna 		kalkulacja indywidualna 		0
na=zmycie powierzchni murówe garącą wodą pod ciśnieniem urządzeniem typu Karcher
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=163.58
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=163.58	1	163,58		

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=163.58

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	4-01 0621-05 analogia	4-01	0621-05 analogia		1
mpn=1211
na=oczyszczenie powierzchni cegieł preparatem ALKATEX Fassadenreinigerpaste firmy Remmers
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=163.58
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=163.58	1	163,58		

[RMS 1]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2654

[RMS 22]
nz=0.143	0	0.143
np=1
wa=0
wb=0
il=23.3919

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=PPPKZ 1983,Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	IV -103	IV	-103		1
mpn=1211
na=naprawienie uszkodzonych w murze o powierzchmni do 0,5 m2-wykonanie wykuć uszkodzonych korozyjnie cegieł na elewacji frontowej budynku i zastąpienie ich nową cegłą o zbliżonej kolorystyce klasy 25 na zaprawie marki wapiennej M=1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=90
jm=msc	123
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[RMS 1]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0
il=342

[RMS 24]
nz=24	0	24
np=1
wa=0
wb=0
il=2160

[RMS 25]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 5]
nz=7	0	7
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 17]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka części ściany w elewacji płd z oczyszczeniem cegły do ponownego wykorzystania
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.92	1	6,92		

[RMS 1]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0
il=50.3084

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0103-03	2-02	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=wymurowanie na nowo fragmentu ściany częściowo z cegły rozbórkowej i nowej po 50%
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=18.21
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.21	1	18,21		

[RMS 1]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=68.4696

[RMS 26]
nz=93.05	0	186.1*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1694.4405

[RMS 27]
nz=0.176	0	0.176
np=1
wa=0
wb=0
il=3.205

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0308-01	4-01	0308-01		1
mpn=_1211
na=Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=300
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=126

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=300

[RMS 28]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=129

[RMS 33]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 34]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	4-01 0702-04analogia	4-01	0702-04analogia		1
mpn=1211
na=usunięcie luźnych spoin między cegłami
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=109.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=109.26	1	109,26		

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=25.1298

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNR	2-02 0923-02 analogia	2-02	0923-02 analogia		1
mpn=1211
na=uzupełnienie spoin między cegłami zaprawą tarasową Funcosil Fugenmortel firmy remmers 60 % pow ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=109.26
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=109.26	1	109,26		

[RMS 1]
nz=0.832	0	0.832
np=1
wa=0
wb=0
il=90.9043

[RMS 38]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=32.778

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.1978	0	0.1978
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6116

[POZYCJA]
id=25
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0102-01	AT-17	0102-01		1
mpn=_1211
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=248.24
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=248.24	1	248,24		

[RMS 1]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4261

[RMS 39]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2482

[RMS 40]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.422

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2201

[POZYCJA]
id=26
pd=IRM wyd.I 2004	KNR	0-40 0201-03	0-40	0201-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 30-35 cm.Wykonanie naprawy od wnętrza budynku izolacji poziomej metodą wierconych otworów B25 o gł. równej3/4 gr murów nachylonych pod kątem ok 30 stopni do mpoziomu w ostępach co 12 cm w odległości 10 cm od projektowanej posadzki.W otwory wlwć grawitacyjnie preparat Aida Kiesol9opis technologii w projekcie).Zaślepienie otworów preparatem cementowym pęczniejącym Aida Bohrlochsuspension firmy Remmers/871 otworów/
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=90.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90.48	1	62,78+27,7		

[RMS 1]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=316.68

[RMS 42]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=488.592

[RMS 43]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=180.96

[RMS 44]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7144

[RMS 45]
nz=2.98	0	2.98
np=1
wa=0
wb=0
il=269.6304

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=13.572

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	4-01 0627-03 analogia	4-01	0627-03 analogia		1
mpn=1211
na=Impregnacja całości ścian elewacyjnych bezbarwnym impregnatem silanowym Funcosil SNL firmy Remmers
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=163.58
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=163.58	1	163,58		

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=39.2592

[RMS 48]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6697

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=163.58

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=0.00007	0	0.00007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0115

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0308-05	4-01	0308-05		1
mpn=_1211
na=Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=92
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92		

[RMS 1]
nz=4.11	0	4.11
np=1
wa=0
wb=0
il=378.12

[RMS 26]
nz=26	0	26
np=1
wa=0
wb=0
il=2392

[RMS 28]
nz=6.47	0	6.47
np=1
wa=0
wb=0
il=595.24

[RMS 33]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.564

[RMS 34]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.736

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 32]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=21.16

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0308-01	4-01	0308-01		1
mpn=_1211
na=Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=300
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=126

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=300

[RMS 28]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=129

[RMS 33]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 34]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-04	4-01	0348-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=63.19
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=63.19	1	63,19		

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=38.5459

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0303-02	4-01	0303-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=37.32
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.32	1	37,32		

[RMS 1]
nz=2.59	0	2.59
np=1
wa=0
wb=0
il=96.6588

[RMS 26]
nz=48.6	0	48.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1813.752

[RMS 28]
nz=6.38	0	6.38
np=1
wa=0
wb=0
il=238.1016

[RMS 51]
nz=3.56	0	3.56
np=1
wa=0
wb=0
il=132.8592

[RMS 33]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1942

[RMS 34]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5598

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.866

[RMS 32]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7032

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	4-01 0702-04analogia	4-01	0702-04analogia		1
mpn=1211
na=usunięcie luźnych spoin między cegłami
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=179.31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=179.31	1	179,31		

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=41.2413

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	2-02 0923-02 analogia	2-02	0923-02 analogia		1
mpn=1211
na=uzupełnienie spoin między cegłami zaprawą tarasową Funcosil Fugenmortel firmy remmers 60 % pow ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=179.31
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=179.31	1	179,31		

[RMS 1]
nz=0.832	0	0.832
np=1
wa=0
wb=0
il=149.1859

[RMS 38]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=53.793

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.1978	0	0.1978
np=1
wa=0
wb=0
il=35.4675

[POZYCJA]
id=35
pd=wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	3 0401-03	3	0401-03		1
mpn=1211
na=Wykonanie stropu drewnianego nad parterem budynku składającego się z belek stropowych wymiana cakowita drewnianych belek stropowych/ zaprojektowanych z drewna klasy C27 o przekroju 20*26cm rozmieszczonych w rozstawie od 0,59-1,10 m-wg rys K4.1310Belki wspierać należy na ścianach podłużnych budynku w wykutych gniazdach wyłożonych papą termozgrzewalną podkładową i ścianach wewnętrznych bądź podciągach drewnianych  z belek o przekroju 22*28 cm wraz z mieczami 15*18 cm wykonanych z drewna klasy C39.Z drewna klasy C30 zaprojektowano słupy o przekroju 20*22 cm podpierające podciągi.Słupy  te oparto na filarkach z cegły pełnej ceramicznej o przekroju 51*51 cm( o wys.1.1 m 6 szt)1310Po zamontowaniu belek należy przybić łaty 4*6cm i na nich ułożyć deski podsufitówki gr 2,5 cm wraz z ociepleniem z wełny mineralnej,od spodu osłoniętą folią PE gr 2,0 mm ,a od góry dodatkowo folią paroprzepuszczalną.Do belek stropowych należy po ułożeniu ocieplenia przybić deski podłogowe gr 3,2 cm łączone na wpust i pióro,wykonane z drewna klasy C27
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=227.7
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=227.7	1	227,7		

[RMS 1]
nz=4.68	0	4.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1065.636

[RMS 58]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.277

[RMS 57]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.277

[RMS 59]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0
il=15.0282

[RMS 60]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2958

[RMS 57]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1479

[RMS 61]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4554

[RMS 62]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=439.461

[RMS 8]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=220.869

[RMS 12]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=93.357

[RMS 64]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=239.085

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0402-05	2-02	0402-05		1
mpn=_1211_
na=Wykonanie i montaż konstrukcji więźby dachowej z drewna klasy C27 składającej sięz:słupy 16*16 cm i 19*14 cm,płatwie 16*18 cm,miecze14*14 cm,kleszcze 2*5*16 cm i 2*3,2*16 cm,zastrzały 10*18 cm i krokwie 10*18,poszycie z desek gr 2,8cm (ilość drewna netto 28,419 m3)
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=279.3
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=279.3	1	279,3		

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=142.443

[RMS 66]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1172

[RMS 67]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.93

[RMS 12]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=25.137

[RMS 71]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=279.3

[RMS 336]
nz=0.1018	0	0.1018
np=1
wa=0
wb=0
il=28.4327

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.793

[RMS 73]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.793

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=_1211
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=263.9
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=263.9	1	263,90		

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=81.809

[RMS 80]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3892

[RMS 12]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=21.112

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.639

[RMS 73]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=7.917

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01	4-01	0631-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Impregnacja elementów drewnianych konstrukcji stropu i więźby dachowej przeciwogniowo i przeciw szkodnikom drewna preparatem splnym Fobos M2 stosując kąpiel lub trzykrotne malowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2362.85
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2362.85	1	2362,85		

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=756.112

[RMS 83]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=708.855

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0617-01	4-01	0617-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach preparatem borowym ADOLIT Borpatronel firmy Remmers
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 84]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=13.02

[RMS 85]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 86]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0
il=62.16

[RMS 87]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=54.6

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0627-05	4-01	0627-05		1
mpn=1211
na=Impregnacja desek Sciennych preparatem AIDOL MULTI GS lub AIDOL Blausperre firmy Remmers
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=189.98
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=189.98	1	189,98		

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=60.7936

[RMS 89]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=117.7876

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0417-01	4-01	0417-01		1
mpn=_1211
na=Wykonanie schodów drewnianych wewnętrznych 1 szt-dł 325 cm szer.110cm 16*20*25,1 szt 200cm szer 87 cm 13*24,6*20 wg rys szczegółowego (jednobiegowe,konstrukcji policzkowej,z pełnymi podstopnicami
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 90]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.046

[RMS 12]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0417-02	4-01	0417-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice1 szt 325 cm,1 szt 200 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 91]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 12]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0417-03	4-01	0417-03		1
mpn=_1211
na=Wykonanie poręczy i balustrady drewnianej o wys 1,1 m w poziomie poddasza,okalającą otwór schodów w stropie
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=13.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.4	1	13,4		

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=8.71

[RMS 92]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=14.07

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0415-03	4-01	0415-03		1
mpn=_1211
na=Dostawa i osadzenie włazu dachowego 70*100 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=50
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0527-02	0-22	0527-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wierzchniego krycia z posypką w kolorze czerwonym na podkładzie z papy podkładowej mocowanej do poszycia deskowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=279.3
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=279.3	1	279,30		

[RMS 1]
nz=1.163	0	1.163
np=1
wa=0
wb=0
il=324.8259

[RMS 113]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=310.023

[RMS 114]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=329.574

[RMS 115]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=446.88

[RMS 105]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=13.965

[RMS 107]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.586

[RMS 108]
nz=0.4702	0	0.4702
np=1
wa=0
wb=0
il=131.3269

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7481

[RMS 116]
nz=0.0098	0	0.0098
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7371

[RMS 111]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0279

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-04	2-02	0509-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytano-cynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,0		

[RMS 1]
nz=0.6505	0	0.6505
np=1
wa=0
wb=0
il=26.02

[RMS 124]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0
il=70.8

[RMS 118]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 119]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 120]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 72]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0510-02	2-02	0510-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tytanocynkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=23.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.2	1	23,20		

[RMS 1]
nz=0.7721	0	0.7721
np=1
wa=0
wb=0
il=17.9127

[RMS 125]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=36.424

[RMS 126]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4872

[RMS 127]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=7.656

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 120]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0557

[POZYCJA]
id=54
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Wykonanie kanałów wentylacji grawitacyujnej-2 kanały o przekroju 25*25 cm w konstrukcji drewnianej z pionowych krawędziaków 10*10 cm osadzonych na belkach stropu( lub wymianach międzybelkowych)) i wyprowadzić ponad dach na wysokość min 30 cm licząc od spodu żaluzji wywiewnej; element wywiewny ponad dachem wykonać jako żaluzjowy z listew drewnianych,całość nakryć daszkiem namiotowym z desek i opierzyć blachą cynk-tytan;ścianki kanałów wykonać z desek 22 mm mocowanych od strony wewn.i zewn. do łat poprzecznych;przestrzeń między deskami wypełnić wełną mineralną 8 cm w osnowie foliowej;od strony zewn ścinki kanałów wyłożyć papą bitumiczną izolacyjną;dł.kanałów 4,82*4szt
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=55
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Osadzenie w dolnej części kanałów j.w.kratki żaluzjowe umożliwiające regulację przepływu powietrza z poziomu podłogi
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 26]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 28]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 33]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 34]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR	2-17 0113-01 analogia	2-17	0113-01 analogia		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Wykonanie 2 przewodów wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych ocynk typ SPIRO mocowanych do komina murowanego za pomocą obejm stalowych.;przewody wyprowadzić ponad dach do wys komina murowanego z blachy cynk-tytan z kapturkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2.12
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.12	1	2,12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.47	0	2.47
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0008

[RMS 140]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5688

[RMS 141]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5936

[RMS 135]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7596

[RMS 136]
nz=5.77	0	5.77
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2324

[RMS 137]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8444

[RMS 142]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6112

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 139]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1908

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-02	2-17	0113-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Wykonanie 2 przewodów wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych ocynk typ SPIRO mocowanych do komina murowanego za pomocą obejm stalowych.;przewody wyprowadzić ponad dach do wys komina murowanego z blachy cynk-tytan z kapturkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4.24
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.24	1	4,24		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8836

[RMS 147]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1376

[RMS 148]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1872

[RMS 149]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7384

[RMS 150]
nz=2.28	0	2.28
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6672

[RMS 137]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8232

[RMS 138]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1624

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 139]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2968

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-05	2-02	2004-05		1
mpn=_1211
na=Obudowa w przestrzeni poddasza przewodów j.w. płytą k-g wodoodporną na ruszcie stal. i zaizolowanie wełną mineralną gr 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3.68
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.68	1	3,68		

[RMS 1]
nz=2.4162	0	2.4162
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8916

[RMS 160]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.864

[RMS 152]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6496

[RMS 153]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7152

[RMS 154]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9408

[RMS 155]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1277

[RMS 156]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0049

[RMS 157]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3315

[RMS 161]
nz=0.0341	0	0.0341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1255

[RMS 34]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.092

[RMS 120]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0607

[POZYCJA]
id=61
pd=		kalkulacja indywidualna		 kalkulacja indywidualna		0
na=dtworzenie 7 szt otworów nawiewnych o szer około 20 cm i wys 25 cm(3 warstwy cegły) w ścianach zewnętrznych-pod każdyn oknem.Zakres obejmuje:uszczelnienie spoin,wykonanie na dnie otworu gładzi spadkowej zakończonej okapnikiem wyciętym z cegły pełnej(gr3-4 cm) od strony zewn.osadzenie w otworze ramki z płaskownika stalowego z naciągniętą siatką stalową ocynk. o oczkach maks 1x1 cm;od strony wewnętrznej osadzić wykonaną z kątownika i blachy stalowej ,uchylną pionowo klapkę zamykającą,z możliwością regulacji wielkości otwarcia(zadaniem klapki jest poza samą regulacją wielkości nawiewu,skierowanie nawiewanego powietrza ku górze
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNR	3 0201-01 analogia	3	0201-01 analogia		1
mpn=1211
na=Wykonanie wzmocnienia istniejących fundamentów z kamo=ienia polnego znajdującego się poniżej poziomu terenu poprzez ich:1310a/odkopanie (odcinkami do dł 2,0 m) do gł około 1,2 m i szer 1,0 m1310b/wykonanie obustronnego wieńca żelbetowego o gr 20 cm z każdej strony (odcinkami),zbrojenie podłużne koszem złożonym z prętów  podłużnych z 2M3fi12 A-III i strzemionami fi 6 A-) co 20 cm.Beton 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=24.82
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.82	1	24,82		

[RMS 1]
nz=38.84	0	38.84
np=1
wa=0
wb=0
il=964.0088

[RMS 163]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0682

[RMS 164]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 5]
nz=6.5	0	6.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 165]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6366

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNR	4-01 0819-16 analogia	4-01	0819-16 analogia		1
mpn=1211
na=dotyczy poz powyżej.1310c/oczyszczenie fundamentu z  ziemi1310d/dla lepszej przyczepności betonu do murów z kamienia usunąć część zaprawy między kamieniami
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=260.8
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=260.8	1	260,8		

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=135.616

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0202-03	4-01	0202-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dotyczy poz 58.Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1855.16
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1855.16	1	1855,16		

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=111.3096

[RMS 166]
nz=1.006	0	1.006
np=1
wa=0
wb=0
il=1866.291

[RMS 167]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=37.1032

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0603-05	4-01	0603-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Po rozdeskowaniu i przeschnięciu wieńca wykonać izolację zewnątrz 3 warstwy Dysperbitu,Gumbitu lub Bitgumu
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=99.28
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=99.28	1	99,28		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=107.2224

[RMS 28]
nz=10.14	0	10.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1006.6992

[RMS 173]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5813

[RMS 169]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=49.64

[RMS 170]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=34.748

[RMS 171]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=233.308

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0603-01	4-01	0603-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zagruntować fundament kamienny warstwą szczepną przed wylaniem wieńca
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=130.4
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130.4	1	130,4		

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=31.296

[RMS 174]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=45.64

[RMS 171]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=203.424

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0102-04	2-02	0102-04		1
mpn=_1211
na=Przed wykonaniem wieńca należy usunąć i ponownie wmurować na zaprawie cem-wap luźne kamienie istniejącego fundamentu (przyjęto 10%)
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	2,16		

[RMS 1]
nz=12.22	0	12.22
np=1
wa=0
wb=0
il=26.3952

[RMS 175]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.484

[RMS 27]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.648

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9032

[POZYCJA]
id=68
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=_1211
na=Odsadzkę cokołu zabezpieczyć przez impregnację bezbarwnym impregnatem np.silanowym Funcosil SNL (firmy Remmers) lub alternatywnie poprzez przykrycie na zaprawie cementowej okapnikiem wyciętym z płytek klinkierowych w kolorze istniejącej cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=49.58
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.58	1	49,58		

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=49.58

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0308-01	4-01	0308-01		1
mpn=_1211
na=Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=25.11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.11	1	25,11		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5462

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25.11

[RMS 28]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7973

[RMS 33]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0251

[RMS 34]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0251

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2511

[RMS 32]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2511

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie  komina murowanego (częściowo)
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.62	1	1,62		

[RMS 1]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7774

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNR	2-02 0219-05 analogia	2-02	0219-05 analogia		1
mpn=_1211
na=Przykrycie czapką kominową murowaną z cegły,nakrytą od góry zbrojoną płytą betonową z betonu B20 i gr 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=0.5
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5		

[RMS 1]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 180]
nz=0.071	0	0.071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0355

[RMS 184]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 12]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 185]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 120]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0122-02	2-02	0122-02		1
mpn=_1211
na=Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1x1 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.62	1	1,62		

[RMS 1]
nz=12.62	0	12.62
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4444

[RMS 26]
nz=374	0	374
np=1
wa=0
wb=0
il=605.88

[RMS 27]
nz=0.254	0	0.254
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4115

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4786

[POZYCJA]
id=73
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=W dolnej części komina wykonać otwory wyczystkowe zamknięte szczelnymi drzwiczkami żeliwnymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 		

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-03	2-02	2004-03		1
mpn=_1211
na=W miejscach przejścia komina przez drewniany strop oraz w przestrzeni poddasz (na odcinku 30cn poniżej i 30 cm powyżej stropu) oraz przez dach,należykomin obudować płytą ognioochronną (np.Vermiculux lub o równoważnych parametrach gr 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=3.75
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.75	1	3,75		

[RMS 1]
nz=2.5422	0	2.5422
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5332

[RMS 191]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.125

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 152]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 153]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 154]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.225

[RMS 155]
nz=0.0566	0	0.0566
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2122

[RMS 156]
nz=0.00209	0	0.00209
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 157]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=8.49

[RMS 190]
nz=0.00136	0	0.00136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1313

[RMS 183]
nz=0.0293	0	0.0293
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1099

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka posadzek betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=10.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.37	1	10,37		

[RMS 1]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0
il=143.2097

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka podkładów  betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=31.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.11	1	31,11		

[RMS 1]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0
il=429.6291

[POZYCJA]
id=77
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0217-01	2-21	0217-01		1
mpn=1211
na=zebranie ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=72.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72.58	1	72,58		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.15	0	2.15
np=1
wa=0
wb=0
il=149.0249

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podsypka piaskowa o gr 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=51.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51.84	1	51,84		

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=223.9488

[RMS 168]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=55.9872

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Ułożenie betonu karamzytowego gr 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=24.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.56	1	24,56		

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=129.1856

[RMS 193]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2968

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Ułożenie betonu j.w gr 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.76	1	2,76		

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5176

[RMS 193]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8428

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=110.4
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110.4	1	110,40		

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=39.3466

[RMS 198]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2742

[RMS 199]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.728

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4114

[RMS 183]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0331

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-03	2-02	1102-03		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=110.4
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=110.4	1	110,40		

[RMS 1]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0
il=23.7139

[RMS 198]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4776

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=5.233

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Posadzka z betonu B1q5 zatarta na ostro 8cm zbrojona siatką stalową fi 4mm 15*15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1.82
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.82	1	1,82		

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6486

[RMS 200]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0375

[RMS 195]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1274

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 197]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0562

[RMS 183]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-03	2-02	1102-03		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=110.4
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=6

[PRZEDMIAR]
wo=110.4	1	110,40		

[RMS 1]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0
il=47.4278

[RMS 200]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9552

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4659

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1110-08	2-02	1110-08		1
mpn=_1211
na=Posadzka z kostki drewnianej czworokątnej z drewna iglastego,impregnowana-8cm,spoiny wypełnione kitem bitumicznym,od góry zasypane piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=38.6
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.6	1	38,6		

[RMS 1]
nz=1.3867	0	1.3867
np=1
wa=0
wb=0
il=53.5266

[RMS 201]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=36.67

[RMS 168]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1544

[RMS 115]
nz=42.5	0	42.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1640.5

[RMS 204]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=200.72

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 183]
nz=0.1285	0	0.1285
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9601

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-01	2-02	0602-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=38.6
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.6	1	38,6		

[RMS 1]
nz=0.0635	0	0.0635
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4511

[RMS 170]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=11.58

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0193

[RMS 183]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-05	2-02	0602-05		1
mpn=_1211
na=IZagruntowanie  betonu Bitizolem R
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=38.6
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.6	1	38,6		

[RMS 1]
nz=0.089	0	0.089
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4354

[RMS 206]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=54.04

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0965

[RMS 183]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0772

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonoweB10 grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=4.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.63	1	4,63		

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=24.3538

[RMS 180]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7689

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=53.3
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.3	1	53,30		

[RMS 1]
nz=0.2474	0	0.2474
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1864

[RMS 207]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=15.99

[RMS 208]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=106.6

[RMS 87]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=61.295

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4424

[RMS 183]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3198

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-06	2-02	0604-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=53.3
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.3	1	53,30		

[RMS 1]
nz=0.1079	0	0.1079
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7511

[RMS 208]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=85.28

[RMS 87]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=61.295

[RMS 196]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=47.97

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3838

[RMS 183]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2505

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podbeton gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=53.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.3	1	53,30		

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=280.358

[RMS 209]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=54.899

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNR-W	4-01 0811-07 analogia	4-01	0811-07 analogia		1
mpn=_1211
na=Ułożenie płytek klinkierowych 6 cm na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=53.3
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.3	1	53,30		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0
il=150.306

[RMS 210]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=60.229

[RMS 211]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=586.3

[RMS 33]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3858

[RMS 214]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=15.99

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=93
pd=		kalkulacja indywidualna		 kalkulacja indywidualna		0
na=Wykonanie kanału  gnojowicowego o przekroju 25*23 z 2% spadkiem ,z osadzeniem ramy stalowej z kątownika 40*40*4 z betonu B20 zbrojonego siatką stalową fi 4 mm 15x15cm i kanał 1.w. o przekroju 20-*23 dł 8,40- w sumie 25,10 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=25.1
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.1	1	25,10		

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=25.1

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNR	4-01 0418-01 analogia	4-01	0418-01 analogia		1
mpn=_1211
na=Wykonanie  przykrycia kanłu z desek dębowych impregnowanych?gr 40 mm/ brzegiem sfazowane o 4mm (grubość kątownika)
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=7.86
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.86	1	7,86		

[RMS 1]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4406

[RMS 219]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.646

[RMS 12]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.572

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=95
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Zabezpieczenie wewnętrzne kanałów dwuskładnikową (zawierającą składniki organiczne) bezsmołową powłoką opartą na żywicy epoksydowej np. Relo EP Universal np. firmy Remmers -3 warstwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=17.48
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.48	1	17,48		

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.48

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-03	2-01	0310-03		1
mpn=_1211
na=wykopy pod studzienkę w pom paszarni (przed kanałem zbiornika)
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	1,25		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.67	0	3.67
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3811

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNR	2-02 0239-08 analogia	2-02	0239-08 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=wykonanie-obetonowanie studni-grubość betonu 18cm zbrojonego prętami fi 10 oraz studzienki0,5*0,5*0,4
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=0.93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.93	1	0,93		

[RMS 1]
nz=32.8795	0	32.8795
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5779

[RMS 180]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9486

[RMS 55]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0418

[RMS 221]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0586

[RMS 184]
nz=0.091	0	0.091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0846

[RMS 225]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 217]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.209

[RMS 226]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.767

[RMS 67]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 227]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1116

[RMS 183]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2232

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia  do obudowy studni
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=0.025
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.025	1	0.025		

[RMS 1]
nz=42.88	0	42.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.072

[RMS 228]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0255

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 229]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1075

[RMS 230]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.145

[RMS 231]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 72]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 183]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=99
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Wykonanie ramy z ktownika 40x40x4 i osadzenie w posadzce
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=8.11
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.11	1	8,11		

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.11

[POZYCJA]
id=100
pd=		kalkulacja indywidualna 		kalkulacja indywidualna 		0
na=Wykonanie przekrycia z desek dębowych 0,5*0,5*0,04
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=101
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Wykonanie i osadzenie 2 słupów z rury stalowej fi 100,od góry zabezpieczone półokrągłą czapką stalową z zaczepem do mocowania drążka.Słupek ma wystawać 120 cm od poziomu posadzki,dł całkowita 150 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=3.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.58	1	3,58		

[RMS 1]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0
il=26.0266

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-01	2-02	0201-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykonanie fundamentu 0,2*0,22 dł 61,83 pod ściankę działową
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=2.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.72	1	2,72		

[RMS 1]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=16.864

[RMS 180]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7608

[RMS 55]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0163

[RMS 221]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0218

[RMS 184]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[RMS 12]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3872

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 183]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0118-02	2-02	0118-02		1
mpn=_1211
na=Wymurowanie słupków o wym 0,25*0,38 z cegły pełnej klasy 20 na zaprawie wap-cem o wys 2,9m szt 13
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=37.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.7	1	2,9*13		

[RMS 1]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=76.908

[RMS 235]
nz=39	0	39
np=1
wa=0
wb=0
il=1470.3

[RMS 27]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8671

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 197]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.655

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=122.14
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=122.14	1	122,14		

[RMS 1]
nz=0.5729	0	0.5729
np=1
wa=0
wb=0
il=69.974

[RMS 236]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3298

[RMS 237]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5161

[RMS 238]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2565

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 197]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6169

[POZYCJA]
id=106
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=osadzenie łaty drewnianej 1,0x18 cm na wymurowanej ściance
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=61.83
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.83	1	61,83		

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=61.83

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1301-01	4-01	1301-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykonanie po kowalsku i osadzenie furtek i krat zamykających kojce z prętów stalowych 10x10 mm wyposażone w zamek i zaworę z uchwytem/3 szt/
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=4.8
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,80		

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=8.688

[RMS 240]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 241]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[RMS 242]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 243]
nz=8.69	0	8.69
np=1
wa=0
wb=0
il=41.712

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=1.407	0	1.407
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7536

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1301-10	4-01	1301-10		1
mpn=121,0:3,0911
na=Wykonanie wraz z montażem przegród z siatki stalowej w ramach stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=22.27
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.27	1	22,27		

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=21.1565

[RMS 240]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1307

[RMS 241]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7859

[RMS 242]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1436

[RMS 246]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.497

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=0.724	0	0.724
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1235

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-03	2-01	0301-03		1
mpn=_1211
na=Wykonanie ganku paszowego wraz ze żłobami dla krów i koni1310a/wykop pod płytę
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=8.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.23	1	8,23		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.04	0	4.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.753

[RMS 165]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2097

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	2-02 0205-01 analogia	2-02	0205-01 analogia		1
mpn=121,0:1,0911
na=Poz jak wyżej1310b/wykonanie płyty żelbetowej z betonu B15+ siatka stal fi 6 15x15 cm górą i dołem
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=3.26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.26	1	3,26		

[RMS 1]
nz=2.68	0	2.68
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7368

[RMS 180]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3089

[RMS 221]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 184]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[RMS 12]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0652

[RMS 247]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=32.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 183]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0326

[POZYCJA]
id=111
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=30.99
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.99	1	30,99		

[RMS 1]
nz=0.2474	0	0.2474
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6669

[RMS 207]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=9.297

[RMS 208]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=61.98

[RMS 87]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=35.6385

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2572

[RMS 183]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1859

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-06	2-02	0604-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=poz jak wyżej1310c/wykonanie izolacji 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=30.99
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.99	1	30,99		

[RMS 1]
nz=0.1079	0	0.1079
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3438

[RMS 208]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=49.584

[RMS 87]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=35.6385

[RMS 196]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=27.891

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2231

[RMS 183]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1457

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Poz jak wyżej1310d/murowanie ścianek o grubości 25 cm z cegły pełnej klasy 20 na zaprawie cem-wap /14,98/
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=3.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.75	1	3,75		

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=57.6375

[RMS 26]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=1395

[RMS 28]
nz=61.8	0	61.8
np=1
wa=0
wb=0
il=231.75

[RMS 51]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0
il=129.375

[RMS 168]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2075

[RMS 190]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6875

[RMS 72]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9125

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0305-03	4-01	0305-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=poz jak wyżej lecz z cegły klinkierowej /3,64 m2/
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=0.91
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.91	1	0,91		

[RMS 1]
nz=15.95	0	15.95
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5145

[RMS 248]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=338.52

[RMS 28]
nz=61.8	0	61.8
np=1
wa=0
wb=0
il=56.238

[RMS 51]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0
il=31.395

[RMS 168]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.293

[RMS 34]
nz=0.096	0	0.096
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0874

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4095

[RMS 32]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9201

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNR	2-02 1101-02 analogia	2-02	1101-02 analogia		1
mpn=_121,0:1,0911
na=poz jak wyżej/wypełnienie między wymurowanymi ściankami keramzytobetonem
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=7.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.23	1	7,23		

[RMS 1]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0
il=43.0185

[RMS 193]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3746

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0619

[POZYCJA]
id=116
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=poz jak wyżej/wykonanie żłobów z kamionki fi 400 i fi 300 w obudowie z wylewanego betonu zbrojonego fi 400 dł 2,8 m,fi 300 dł 7,50/3,6 m3 betonu?
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=10.3
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.3	1	10,3		

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1002-04	4-01	1002-04		1
mpn=1211
na=Naprawa główna pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi)
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=16.21	0	16.21
np=1
wa=0
wb=0
il=16.21

[RMS 251]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 252]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 253]
nz=61	0	61
np=1
wa=0
wb=0
il=61

[RMS 260]
nz=54.6	0	54.6
np=1
wa=0
wb=0
il=54.6

[RMS 255]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 256]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.54

[RMS 261]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 258]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=118
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Budowa nowego pieca kuchennego murowanego z płytą żeliwną
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=119
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=wykonanie przegrody dla krów z rur stalowych fi 50/3,25;osadzenie w 2-ch gniazdach wys 1,01 m od poziomu posadzki dł 1,3
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=120
pd=		kalkulacja indywidualna 		kalkulacja indywidualna 		0
na=Przegroda; osadzenie dwóch ceowników stalowych C140 do wys 2,9 m i wypełnienie ich deskami poziomymi gr 38 mm/0,27 m3 tarcicy/
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=6.82
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.82	1	6,82		

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.82

[POZYCJA]
id=121
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Przegroda między stanowiskami dla koni;belka drewniana fi 10 z dokręconymi łańcuchami umożliwiającymi położenie belki na wys 90 cm,dł 1,6 m obitej od strony żlobu blachą cynkową  na dł ok 70 cm z przeciwnej strony owiniętej warkoczem ze słomy na dł ok 70 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=122
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Izolacja pozioma posadzki na gruncie(dla posadzek klinkierowych i klocków drewnianych)-mineralny szlam uszczelniający np. Aida ADS Spezialschlame w ilości 6,0 kg/m2 (3mm grubości) na zagruntowaną powierzchnię podbetonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=91.9
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91.9	1	91,9		

[RMS 267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=91.9

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0531-01	4-01	0531-01		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy z  tytano -cynku na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=78.19
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78.19	1	78,19		

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=110.2479

[RMS 272]
nz=4.86	0	4.86
np=1
wa=0
wb=0
il=380.0034

[RMS 118]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3004

[RMS 269]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6914

[RMS 270]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7202

[RMS 271]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9383

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=		kalkulacja indywidualna		 kalkulacja indywidualna		0
na=Po naprawie ścian ułożenie nowych tynków wg następującej technologii:1310-obrzutka np.Funcosil Spritzbewurf firmy Remmers9zużycie 3 kg/m2)1310-tynk renowacyjny np.Funcosil Sanierputz firmy Remmers gr 1,5 cm9zużycie 10 kg/m2)1310-wymalowanie tynku z farby krzemoorganicznej(silikonowej) a njednocześnie odpornej na wilgoć lub rozbrygową np, Funcosil LA Silikon-farbe firmy Remmers (zużycie 0.25l/m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=182.1
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=182.1	1	182,10		

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=182.1

[POZYCJA]
id=125
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Ścianki działowe poddasz;ruszt z drewna 10x10 cm z nabijanymi podwójnie(poziomo i pionowo deskami gr 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=185.2
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=185.2	1	185,20		

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=185.2

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNR	0-19 1023-12 analogia	0-19	1023-12 analogia		1
mpn=121,0:0,0911
na=wykonanie i osadzenie drzwi wewnętrznych drewnianych typu gospodarczego z pionowych desek gr 28 mm łączonych na wpust i pióro mocowanych do łat poziomych 6*10 cm ,zawiasy stalowe kowalskie,1 zamek ślimakowy,stalowa zawora zewn. z uchwytem i z możliwością założenia kłódki
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=32.24
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.24	1	32,24		

[RMS 1]
nz=3.77	0	3.77
np=1
wa=0
wb=0
il=121.5448

[RMS 276]
nz=5.28	0	5.28
np=1
wa=0
wb=0
il=170.2272

[RMS 283]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6392

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=32.24

[RMS 72]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.612

[RMS 120]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9344

[POZYCJA]
id=127
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0321-03	4-01	0321-03		1
mpn=_1211
na=Wykonanie i osadzenie podokiennków wewnętrznych-glifowanych wykonanych z betonu zatartego na gładko 1310/7sz/-5,95 mb
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0
il=16.31

[RMS 28]
nz=6.9	0	6.9
np=1
wa=0
wb=0
il=48.3

[RMS 168]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 249]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 72]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNR	2-02 0119-03 analogia	2-02	0119-03 analogia		1
mpn=_1211
na=Wykonanie schodów (stopni) wewnętrznych z cegły pełnej klinkierowej na podkładzie z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1.5		1.5
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7

[RMS 286]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=202.5

[RMS 27]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1485

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=129
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania1310kolor jasny popiel
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=182.1
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=182.1	1	182,10		

[RMS 1]
nz=0.1391	0	0.1391
np=1
wa=0
wb=0
il=25.3301

[RMS 291]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=52.6451

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 183]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0546

[POZYCJA]
id=130
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=przykrycie styków deskowania,obramienia okienek poddasza listwami drewnianymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=80.9
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80.9	1	80,90		

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=80.9

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=80.9

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNR	4-01 0354-05 analogia	4-01	0354-05 analogia		1
mpn=1211
na=D-ż starej stolarki
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=7.26
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.26	1	7,26		

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7752

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNR	4-01 0354-08 analogia	4-01	0354-08 analogia		1
mpn=1211
na=d-ż starej stolarki okiennej stalowej w sposób umożliwiający ich zachowanie i osadzenie w innym miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=4.21
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.21	1	4,21		

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5364

[POZYCJA]
id=133
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-02	0-19	1023-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=dostawa i osadzenie stolarki okiennej drewnianej krosnowej jednoramowej z szybą zespoloną (4+12+4) uchylne o wym 0,95*0,65- 7 szt  (górą łukowe)
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=4.32
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.32	1	4,32		

[RMS 1]
nz=7.1	0	7.1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.672

[RMS 276]
nz=12.9	0	12.9
np=1
wa=0
wb=0
il=55.728

[RMS 283]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0304

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 72]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 282]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2592

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1301-01	4-01	1301-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykonanie i zamontowanie w świetle pomiędzy  węgarkami kraty stalowej,kutej z prętów  10x10 mm z podziałem odtwarzającym podział oryginalnych okien stalowych 0,95*0,65 jak okna wyżek
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=4.32
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.32	1	4,32		

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8192

[RMS 240]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6912

[RMS 241]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2592

[RMS 242]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[RMS 243]
nz=8.69	0	8.69
np=1
wa=0
wb=0
il=37.5408

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 244]
nz=1.407	0	1.407
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0782

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0233-03	2-01	0233-03		1
mpn=_1211
na=Niwelacja przylegającego terenu o ok.15cm.1310Przyjęto pasy szer 5m co daje:
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=413.9
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=413.9	1	413,9		

[RMS 1]
nz=0.1669	0	0.1669
np=1
wa=0
wb=0
il=69.0799

[RMS 297]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2003

[RMS 298]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4967

[POZYCJA]
id=136
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0307-01	2-31	0307-01		1
mpn=_1211
na=Wykonanie opaski wokół budynku z klinkieru drogowego na podłożu z piasku gruboziarnistego stabilizowanego cementem szerokości 1,0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=70.78
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70.78	1	70,78		

[RMS 1]
nz=1.0164	0	1.0164
np=1
wa=0
wb=0
il=71.9408

[RMS 299]
nz=53.6	0	53.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3793.808

[RMS 300]
nz=0.0697	0	0.0697
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9334

[RMS 190]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7695

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=137
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=oprniki wzdłuż opaski z klinkieru
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=70.78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70.78	1	70,78		

[RMS 1]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6131

[RMS 301]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=72.1956

[RMS 300]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3893

[RMS 302]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1132

[RMS 190]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0991

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-09	2-01	0221-09		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=105.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=105.3	1	105,30		

[RMS 1]
nz=0.094	0	0.094
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8982

[RMS 305]
nz=0.0564	0	0.0564
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9389

[POZYCJA]
id=139
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-03	2-01	0310-03		1
mpn=_1211
na=Wykop pod baterię zbiorników firmy Matbet Baranowo o wielkości fi 250 cm i pojemności 2x8.,0 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=105.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=105.3	1	105,30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.67	0	3.67
np=1
wa=0
wb=0
il=369.0607

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie podbetonu gr 10 cm pod zbiorniki
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.56	1	1,56		

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2056

[RMS 180]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6068

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=141
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=dostawa i osadzenie 2-ch szczelnych bezodpływowych zbiorników po 8,0 m3 każdy fi 250/195 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=142
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Zabezpieczenie wewnętrznej powierzchni zbiorników dwuskładnikową (zawierającą składniki organiczne) bezsmołową powłoką opartą na żywicy epoksydowej np. Relo EP Universal np. firmy Remmers -3 warstwy1310po 0,4kg/m2=1,2kg/m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=45.53
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.53	1	45,53		

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=45.53

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNR	2-01 0317-0101 analogia	2-01	0317-0101 analogia		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o  głębokości do 90 cm dla osadzenia rury fi 160 i fi 150 odprowadzającej gnojowicę i odpowietrzające zbiorniki ;1,5+1,7+1,8=5,0mb
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0		

[RMS 1]
nz=1.232	0	1.232
np=1
wa=0
wb=0
il=1.232

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0344-08/09	4-01	0344-08	/09	1
mpn=121150
na=Przebicie  przez mur kamienny otworu fi 160 do przeprowadzenia rury gł 50 cm-3 otwory
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0209-01	4-01	0209-01		1
mpn=1211
na=przekucie w ścianach zbiorników 5 otworów fi 160
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=5
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=9.45	0	9.45
np=1
wa=0
wb=0
il=47.25

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNR	2-15 0205-04 analogia	2-15	0205-04 analogia		1
mpn=_1211
na=osadzenie rur fi 160 z PCV wraz z uszczelnieniem ze ścianami
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6282

[RMS 318]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7732

[RMS 313]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[RMS 314]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3366

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 316]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.75

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 139]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR-W	2-15 0207-10 analogia	2-15	0207-10 analogia		1
mpn=_1211
na=Osadzenie rur fi 150 w zbiornikach oraz wyprowadzenie ich w budynku ponad dach
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 1]
nz=0.531	0	0.531
np=1
wa=0
wb=0
il=6.903

[RMS 323]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=11.18

[RMS 324]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=10.27

[RMS 325]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 326]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 5]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 282]
nz=0.0337	0	0.0337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4381

[POZYCJA]
id=148
pd=	KNR	2-15 0209-06 analogia	2-15	0209-06 analogia		1
mpn=_1211
na=Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4393

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 328]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 329]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 330]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 5]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 139]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=149
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=M-ż nakryw żeliwnych fi 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=150
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		0
na=Zakup,dostawa lub wykonanie wyposażenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

