[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  nr 2 aktualizacja
afn=<<adres firmy opracowującej kosztorys>>
nb=Ośrodek Dydaktyczno- Muzealny w osadzie służbowej PNBT remont budynku inwentarskiego
ab=Chociński Młyn
ni=Park Narodowy Bory Tucholskie
ai=Charzykowy, ul. Długa 33
br=roboty instalacyjne sanitarne

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza
id=6328699	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328630

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.7539

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1401

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=kształtka tuleja stalowa z trzema pierścieniami oporowymi zewnętrznymi
id=6338399	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.3

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110/3,2 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.68

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160/3,2 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.54

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=kształtki PP gwintowane o śr.  25 mm
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.05

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=kształtki z PP o śr.  25 mm
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.88

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=odtworzenie nawierzchni kortów
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=piasek'
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.3836

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robocizna'
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=186.0839

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 110/3,2 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.64

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160/3,2mm
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.045

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.56

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 110 mm
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.78

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.21

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.44

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.2

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.622

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=34.4392
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=skrzynki żeliwne , uliczne hydrantowe 400*200mm
id=5891140	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm
id=6328314	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.3656

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602011

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm'
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602006

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602903

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602905

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=wężyki z tworzywa sztucznego w osłonie metalowej o śr. 25 mm
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Zawory czerpalne chromowane o śr. nominalnej 20 mm, ze złączką do wężą
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=zlewozmywak stalowy dwukomorowy
id=6321499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 15]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłacze kanalizacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=36
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=30.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.45	1	30.45		

[RMS 33]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.263

[RMS 58]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7539

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Zasypywanie  wykopów spycharkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=30.45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.45	1	30.45		

[RMS 2]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1401

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02	4-01	0108-02		1
mpn=_1211
na=Przywóz piasku na podsypkę, obsypke i 50% wymiany gruntu
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 33]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=24.45

[RMS 76]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=12.75

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
mpn=_1211
na=Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm /podsypka/
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7.7
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	7,7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6693

[RMS 3]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4091

[RMS 15]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-06	2-01	0610-06		1
mpn=1211
na=Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - 30cm nad rurę
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3.465
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.465	1	3,465		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0
il=8.736

[RMS 3]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.158

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02	4-01	0108-02		1
mpn=_1211
na=Zakup piasku na 50% wymiany gruntu
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10.38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.38	1	15-(7,7*0,15)-3,465		

[RMS 3]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6636

[RMS 76]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=8.823

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	2-01 0236-01, pkt 2.5.2 tabl. 9907	2-01	0236-01, pkt 2.5.2 tabl. 9907		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie podsypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Wskaźnik zagęszczenia Js= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.155
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.155	1	7.7*0,15		

[RMS 33]
nz=0.209909	0	0.1337*1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2424

[RMS 5]
nz=0.110528	0	0.0704*1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1277

[POZYCJA]
id=37
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-02	4-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. III)- 50% wymiany gruntu
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 33]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=24.45

[RMS 76]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=12.75

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNR	2-01 0236-01, pkt 2.5.2 tabl. 9907	2-01	0236-01, pkt 2.5.2 tabl. 9907		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III1310Wskaźnik zagęszczenia Js= 0,98
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=29.295
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.295	1	30.45-1,155		

[RMS 33]
nz=0.209909	0	0.1337*1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1493

[RMS 5]
nz=0.110528	0	0.0704*1.57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2379

[POZYCJA]
id=55
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160/3,2 mm /rury kanalizacji zewnętrznej/
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 33]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=4.83

[RMS 64]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 15]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 76]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1162

[POZYCJA]
id=56
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 160mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 33]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 77]
nz=31.3	0	31.3
np=1
wa=0
wb=0
il=31.3

[RMS 15]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja sanitarna1310
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=11.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.44	1	11,44		

[RMS 33]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0
il=53.196

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=11.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.44	1	11,44		

[RMS 33]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7656

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
mpn=_1211
na=Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm /podsypka/
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6.3
jm=m2	028
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	6,3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 33]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=2.184

[RMS 3]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1529

[RMS 15]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160/3,2 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 33]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=1.288

[RMS 64]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 97]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 33]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=2.313

[RMS 98]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=8.64

[RMS 99]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5		

[RMS 33]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.755

[RMS 83]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=6.045

[RMS 84]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 85]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 86]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=64
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5		

[RMS 33]
nz=0.178	0	0.178
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[RMS 87]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 88]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 89]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 33]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 33]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=67
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 33]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 88]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0142-05	4	0142-05		1
mpn=1211
na=Skrzynki żeliwne do korków
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 33]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wody
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=0
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0		

[RMS 33]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 101]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  PP10 o śr.  40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 33]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 103]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 104]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=7.05

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 33]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 106]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=19.44

[RMS 112]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=11.88

[RMS 108]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=22.5

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=71
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-07	4	0116-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 33]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 15]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[RMS 33]
nz=0.0745	0	0.0745
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4585

[POZYCJA]
id=72
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[RMS 33]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8348

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=74
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-02	2-15	0135-02		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne chromowane o śr. nominalnej 20 mm, ze złączką do wężą
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 33]
nz=0.194	0	0.194
np=1
wa=0
wb=0
il=0.582

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 15]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy  na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 33]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.36

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[POZYCJA]
id=77
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 33]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

